국토해양부고시 제2011-268호

환경부고시     제2011- 90호

「건축법」제65조제4항에 따른 「친환경건축물 인증기준」일부를 다음과 같이 개정․고시합니다.

2011년 6월13일

국토해양부장관

환경부장관

친환경건축물 인증기준

제1조(목적) 이 기준은 「건축법」 제65조제4항과 「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제6조 및 제12조에서 위임한 사항 등을 규정함을  목적으로  한다.

제2조(인증운영위원회의 기능) 규칙 제12조에 따른 인증운영위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 규칙 제3조에 따른 인증기관의 지정에 관한 사항

2. 규칙 제5조에 따른 인증기관 지정의 취소에 관한 사항

3. 제5조에 따른 인증심사기준의 제․개정에 관한 사항

4. 그밖에 친환경건축물 인증제도의 운영과 관련된 중요사항

제3조(인증운영위원회 구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 제4조제1항에 따른 위원회를 운영하지 않는 부처의 소속 공무원으로 하고 간사는 위원회를 운영하는 부처의 소속공무원으로 한다.

③ 위원장은 국장급 이상의 공무원이 담당하며, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서, 국토해양부장관과 환경부장관이 추천한 전문가가 각 전문분야별로 동수가 되도록 구성한다.

1. 관련분야의 직무를 담당하는 중앙행정기관의 소속 공무원

2. 5년 이상 친환경건축물 관련 경력이 있는 대학조교수 이상인 자

3. 5년 이상 친환경건축물 관련 연구기관에서 연구경력이 있는 선임연구원급 이상인 자

4. 기업에서 7년 이상 친환경건축물 관련 분야에 근무한 부서장 이상인 자

5. 그밖에 제1호 내지 제4호와 동등 이상의 자격이 있다고 국토해양부장관 또는 환경부장관이 인정하는 자

④ 위원장과 위원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 공무원인 위원은 보직의 재임기간으로 한다.

제4조(인증운영위원회 운영) ① 위원회의 운영은 국토해양부와 환경부가 2년간 교대로 담당한다.

② 위원회는 반기별 1회 이상 개최함을 원칙으로 하되, 필요한 경우 위원장이 이를 소집할 수 있다.

③ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 가부 동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

④ 심의안건과 이해관계가 있는 위원은 당해 위원회 참석대상에서 제외하며, 위원회에 참석한 위원에 대하여는 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제5조(인증심사기준) ① 규칙 제3조제5항에 따라 친환경건축물 인증기관의 장은 별표 1, 별표 2, 별표 3, 별표 4, 별표 5 및 별표 6의 건축물 종류별 인증심사기준에 따라 인증업무를 실시하여야 한다.

② 그 밖의 용도의 건축물에 대해서는 별표 7의 그 밖의 건축물의 인증심사기준에 따라 인증업무를 실시할 수 있다.

③ 2개 이상의 용도가 있는 복합건축물에 대하여는 각 용도별로 인증심사기준에 따라 평가하고, 최종 인증점수는 별표 8의 복합건축물 인증등급 산정표에 따라 각 용도별 바닥면적을 가중평균하여 산출한다.

④ 건축물이 있는 대지에 기존 건축물과 떨어져 증축하는 경우에는 증축 건축물 주변에 가상의 대지경계선을 설정하여 건축물 외부환경 관련 항목에 대하여 평가할 수 있으며, 그 외 항목은 동일하게 평가한다. 이 경우 가상의 대지 경계선은 해당 건축물의 용적률에 근거하여 설정하며, 가상의 대지 경계선은 인증을 신청하는 자가 제시할 수 있다.

⑤ 인증신청 건축물은 각 인증심사기준의 필수항목에서 제시하고 있는 최소평점 이상을 반드시 취득하여야 한다.

제6조(인증등급) 규칙 제7조제1항에 따라 인증등급은 최우수(그린1등급), 우수(그린2등급), 우량(그린3등급), 일반(그린4등급)으로 하며, 별표 9의 점수표에 따라 분류한다.

제7조(친환경건축물 자체평가서 작성요령) 규칙 제6조제2항제2호에 따라 친환경건축물 인증을 받으려는 자는 별표 10에 따라 친환경건축물 자체평가서를 작성하여야 한다.

제8조(인증 유효기간) ① 규칙 제 6조에 따른 인증의 신청(리모델링 포함)은 사용승인 또는 사용검사를 받은 후 3년 이내까지 할 수 있다.

② 인증의 유효기간은 인증일부터 5년으로 한다.

③ 규칙 제11조제2항에 따른 예비인증서는 사용검사 또는 사용승인완료 전까지 유효하다.

제9조(인증 수수료) ① 규칙 제6조제1항에 따라 인증을 신청하고자 하는 자는 규칙 제6조제2항 또는 규칙 제11조제1항에 따른 인증신청을 할 때 인증 수수료를 함께 납부하여야 한다.

② 제1항에 따른 수수료는 별표 11에서 정하는 금액 이하로 하고, 납부방법, 납부기간, 그밖에 필요한 사항은 인증기관의 장이 따로 정할 수 있다.

제10조(인증 홍보) 인증의 홍보는 건축물과 직접 관련 있는 인쇄물, 광고물 등에 사용할 수 있으며 이 경우 인증범위, 인증기관명, 인증일자를 반드시 포함하여야 한다.

제11조(친환경건축물 인증의 의무취득) 공공기관에서 건축하는 연면적의 합계가 10,000㎡ 이상인 건축물은 「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」에 따른 친환경건축물 인증을 취득하여야 한다.

제12조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 6월 30일까지로 한다.

부  칙

이 기준은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제11조의 개정 규정은 「공공기관 에너지이용합리화 추진지침」(국무총리 지시 제2010-03호, 2010.3.24)이 폐지된 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

공동주택 인증심사기준(안)(제5조 관련)

구분	범 주		평 가 항 목				세부평가기준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1	생태적가치	1.1.1		기존대지의 생태학적 가치		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여	평가항목	2
	1.2	인접대지 영향	1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
	1.3	거주환경의 조성	1.3.1		커뮤니티 센터 및 시설계획 여부		단지 내 일정수준 이상의 커뮤니티 센터나 커뮤니티 공간의 조성 여부	평가항목	3
			1.3.2		단지 내 보행자 전용도로 조성여부		보행자 전용도로 조성 상태 및 단지내시설과의 연계성 평가	평가항목	3
			1.3.3		외부보행자 전용도로 네트워크 연계여부		외부 보행자 전용도로 네트워크와의연계여부 측정	평가항목	2
2. 교통	2.1	교통부하 저감	2.1.1		대중교통에의 근접성		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
			2.1.2		자전거 보관소 및 자전거도로 설치여부		자전거 보관소의 설치 및 자전거 도로의 적합성	평가항목	2
			2.1.3		도시중심 및 지역중심과 단지중심간의 거리		도시중심 및 지역중심과 단지중심간의 직선거리 측정	평가항목	2
3. 에너지	3.1	에너지절약	3.1.1		에너지 효율향상		건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 에너지성능지표 검토서에서 취득한 점수 또는 건축물 에너지효율 인증등급을 근거로 평가	필수항목	12
	3.2	지속가능한 에너지원 사용	3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1	자원 절약	4.1.1		라이프스타일 변화를고려한 평면개발		단위세대내의 내력벽 및 기둥의 길이 비율 평가	평가항목	3
	4.2	폐기물 최소화	4.2.1		생활용 가구재 사용억제 대책의 타당성		방면적 대비 수납공간 비율	평가항목	3
	4.3	생활 폐기물 분리수거	4.3.1		재활용 가능자원의 분리수거		재활용 생활폐기물 보관시설 설치 및분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
			4.3.2		음식물 쓰레기 저감		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가	평가항목	2
	4.4	지속가능한 자원 활용	4.4.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
			4.4.2		재료의 탄소배출량 정보표시		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가			4.4.3	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가		가산항목		7
			4.4.4	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가		가산항목		2

구분	범 주		평 가 항 목			세부평가기준	구분	배점
5. 수 자 원	5.1	수순환체계 구축	5.1.1		우수부하 절감대책의타당성	우수유출 저감시설로의 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2	수자원 절약	5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
			5.2.2		우수이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치여부에 따라 평가	평가항목	3
			5.2.3		중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3
6. 환경 오염 방지	6.1	지구온난화 방지	6.1.1		이산화탄소 배출 저감	이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가	평가항목	3
			6.1.2		오존층 보호를 위하여 특정물질의 사용 금지	지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3
7. 유지 관리	7.1	체계적인 현장관리	7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2	효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
	7.3	효율적인 세대관리	7.3.1	사용자 매뉴얼 제공		입주자들에게 사용자 유지관리 매뉴얼(문서 또는 전자문서)을 제공하는지에 따라 평가	평가항목	1
8. 생태 환경	8.1	대지 내 녹지 공간 조성	8.1.1	연계된 녹지축 조성		대지내 조성된 녹지축의 길이와 대지의 외곽길이의 합과의 비율에 대한 가중치를 산정하여 평가된 점수 및 조성된 대지 내 녹지축이 대지 외부의 녹지와 연계되어 생태축으로서의 기능성 유무를 평가한 점수를 합산하여 평가	평가항목	2
			8.1.2	자연지반녹지율		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2	외부공간 및 건물외피의 생태적 기능확보	8.2.1	생태면적률		생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지 면적의 비율로 평가	필수항목	10
	8.3	생물서식 공간 조성	8.3.1	비오톱 조성		비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
9. 실내 환경	9.1	공기환경	9.1.1	실내공기오염물질 저방출 자재의 사용		유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대해 평가	필수항목	6
			9.1.2	자연 환기성능 확보 여부		거주자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창의 설치 여부를 평가	평가항목	3
			9.1.3	건축자재로부터배출되는 그 밖의 유해물질 억제		건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	온열환경	9.2.1	각 실별 자동 온도 조절 장치 채택 여부		각 실별 또는 난방존별로 시간제어운정기능이 있거나 홈오토메이션시스템 등과 연동이 가능한 자동 온도조절장치 적용 비율	평가항목	2

구분	범 주		평 가 항 목		세부평가기준	구분	배점
9. 실내 환경	9.3	음환경	9.3.1	층간 경계 바닥의 바닥 충격음 차단성능	「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따라 취득한 인정서, 감리보고서 등으로 평가	평가항목	2
			9.3.2	세대간 경계벽의 차음성능	세대간 경계벽이 콘크리트로 구성된 경우에는 벽체의 두께로 평가하며, 건식벽체인 경우에는「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따른 차음구조 인정서로 평가	평가항목	2
			9.3.3	교통소음(도로,철도)에 대한 실내․외 소음도	「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 방법에 따라 평가	평가항목	2
			9.3.4	화장실 급배수 소음	채택한 급․배수소음 저감공법별 배점을 합산하여 평가	평가항목	2
	9.4	빛환경	9.4.1	세대 내 일조 확보율	심사대상 건축물(단지)의 전체 세대수에 대한 동지일 기준으로 09:00~15:00 사이 6시간동안 최소 2시간의 연속일조를 받는 세대율(%)을 평가	평가항목	4

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부 평가기준
평가목적		기존대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치 있는 토지자원을 보호한다.
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for Offices - USGBC LEED Green Building Rating System - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출 서류	예비 인증	- 도시계획 확인원 - 토지이용계획 확인원 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		대상 건축물이 인접대지로의 유용한 태양광을 차단하지 않도록, 대상 건축물의 최고높이와 인접대지 경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물 뿐만 아니라 장래에 인접대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 인접 대지경계선과 그 반대편 대지경계선의 중심선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출 서류	예비 인증	- 배치도 - 종횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.3		거주환경의 조성
평가기준		1.3.1		커뮤니티 센터 및 시설계획 여부
■ 세부 평가기준
평가목적		주거단지내 커뮤니티 형성을 도모하는 공간 및 시설계획은 주거단지의 사회적 지속성을 높여주는 중요한 계획요소이다. 따라서 커뮤니티 센터 또는 커뮤니티 공간의 계획여부를 통해서 주거단지의 커뮤니티 증진을 위한 노력을 평가한다.
평가방법		단지 내 일정수준 이상의 커뮤니티 센터나 커뮤니티 공간의 조성 여부
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		커뮤니티 센터 및 공간계획 여부		가중치
			1 급		단지 내 주민들의 커뮤니티 활성화를 위한 커뮤니티 센터 및 커뮤니티공간을 계획한 경우		1.0
			2 급		단지 내 주민들의 커뮤니티 활성화를 위한 커뮤니티 공간을 계획한 경우		0.5
		- 커뮤니티 센터의 최소 면적은 500세대까지는 1m2/세대, 500세대를 초과하는 세대에 대해서는 0.5m2/세대 일 것, 단 국민주택규모이하(85m2이하)의 경우 0.5m2/세대로 함. - 커뮤니티 센터라 함은 단지 내 주민들이 모여서 커뮤니티 활동을 할 수 있도록 별도로 계획된 공간으로서 독립된 출입구와 부대시설(화장실 등)을 확보하여야 함 - 법적으로 규정된 시설은 법적 의무면적 초과분만 면적산정에 포함(단, 관리소, 경로당, 보육시설은 면적산정에서 제외) - 커뮤니티 공간에는 단지 내 중앙광장, 노천극장, 테마광장 등이 포함됨
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 주택건설기준등에 관한 규정 - 주택건설기준에 관한 규칙 별표 1 근로자 및 영구임대주택의 건설기준과 부대시설 및 복리시설 설치기준
제출서류	예비 인증	- 단지계획도 - 커뮤니티 센터 또는 공간 계획 관련도면
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.3		거주환경의 조성
평가기준		1.3.2		단지 내 보행자 전용도로 조성여부
■ 세부 평가기준
평가목적		쾌적한 보행환경 조성을 위한 보행자 전용도로의 단지 내 설치 및 각종 휴게시설과의 연계성을 유도한다.
평가방법		보행자 전용도로 조성 상태 및 단지내 시설과의 연계성 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		보행자 전용도로 조성 상태 및 연계성		가중치
			1 급		단지 내 조성된 보행자 전용도로가 휴게 및 커뮤니티 공간과 연계되어 조성된 경우		1.0
			2 급		단지 내 조성된 보행자 전용도로가 휴게 및 커뮤니티 공간과 연계성 없이 조성된 경우		0.5
		※ 단지내 조성된 보행자전용도로 조성여부 평가 - 보행자전용도로 최소길이 : 단지전체 둘레의 1/4이상 일 것 - 보행자전용도로 최소폭은 4m일 것 - 단절되지 않은 2개의 연장노선만 인정 - 보행자 전용도로의 일부가 하나의 차도와 6m 이내로 교차하거나 피로티 하부 등 으로 통과하는 경우 보행자 우선구조(험프형 보도 등)로 계획되어 있으면 보행자 전용도로가 연결된 것으로 인정하되, 해당부분의 길이만큼 길이산정에는 제외함 ※ 단지내 휴게 및 커뮤니티 공간과의 연계 판단기준 - 보행생태축(실개천, 녹도 등)과 연계된 경우 또는 단지내 휴게소, 놀이터, 운동장 등이 2/3이상(면적 또는 개소)이 보행자전용도로와 인접하여 연계된 경우
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 지속가능한 정주지개발을 위한 정책 및 제도연구Ⅲ, 국토해양부, 2000
제출서류	예비 인증	- 단지계획도 - 단지 내 보행자전용도로 설계도면
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.3		거주환경의 조성
평가기준		1.3.3		외부보행자 전용도로 네트워크 연계여부
■ 세부 평가기준
평가목적		단지내의 시설, 단지 외부의 근린생활시설, 지하철역 등의 교통시설과의 체계적인 연계를 통한 쾌적한 보행환경 조성을 유도한다.
평가방법		외부 보행자 전용도로 네트워크와의 연계여부 측정
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		보행자 전용도로와 외부와의 연계여부		가중치
			1 급		단지내 보행자전용도로가 외부 보행자 전용도로 네트워크와 담장없이 혹은 여러 군데에 걸쳐서 연계된 경우		1.0
			2 급		단지내 보행자전용도로가 외부 보행자 전용도로 네트워크와 단순히 연결된 경우		0.5
		※ 판단기준(1급) - 외부 보행자 전용도로 네트워크와 담장이 없이 연계된 경우 - 외곽 연결부에 위치한 주거동과 동등한 수의 출입구로 연계된 경우 - 0.6m이하의 생울타리로 조성되고, 외부 보행자 전용도로 네트워크에 주거동 수이상의 출입구가 확보된 경우는 담장 없이 연결된 것으로 간주 ※ 도시계획시설로서 설치되는 보행자 전용도로 외에 공원, 녹지, 하천 등에 설치되는 보행로 등이 단절되지 않고 네트워크를 형성하여 단지내 보행자전용 도로와 연계된 경우도 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 지속가능한 정주지개발을 위한 정책 및 제도연구Ⅲ, 국토해양부, 2000
제출서류	예비 인증	- 단지계획도 - 단지 내 보행자전용도로와 외부 간선녹도 연결부분의 상세도면
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부 평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1 급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4 급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5 급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이어려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예:버스 등) - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「도시교통정비촉진법」 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다.
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 대지출입구 표기, 대중교통수단 위치에서 대지출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 및 자전거도로 설치여부
■ 세부 평가기준
평가목적		자전거보관소 및 자전거도로 설치 유무를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지 소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거보관소의 설치 및 자전거도로의 적합성
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		자전거보관소의 설치 및 자전거도로의 적합성		가중치
			1 급		100세대마다 20대 이상의 자전거보관소를 설치하고, 단지내 자전거도로가 계획된 경우		1.0
			2 급		100세대마다 20대 이상의 자전거보관소를 설치하였거나, 단지내 자전거도로가 계획된 경우		0.5
		※ - 자전거 설치 보관시설의 규모로 계산(주동의 출입구 및 피로티에 인접 배치하는 것을 원칙으로 함) - 보행자전용도로와 자전거도로가 함께 조성된 단지 내 도로인 경우 6m이상으로 조성된 경우를 인정하되, 보행자도로와의 분리조치가 이루어져야 함 - 자전거도로 폭은 최소 2m이상인 경우만 인정 - 자전거도로는 단지출입구에서 자전거 보관소까지 자전거로 통행이 가능하여야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - 자전거도로의 구분 (자전거이용 활성화에 관한 법률 제3조) ․ 자전거전용도로 : 자전거만이 통행할 수 있도록 분리대, 연석 그 밖의 이와 유사한 시 설물에 의하여 차도 및 보도와 구분하여 설치된 자전거도로 ․ 자전거보행자겸용도로 : 자전거외에 보행자자도 통행할 수 있도록 분리대, 연속 그 밖의 이와 유사한 시설물에 의하여 차도와 구분하거나 별도로 설치된 자전거도로 ․ 자전거자동차겸용도로 : 자전거외에 자동차도 일시 통행할 수 있도록 차도에 노면 표시로 구분하여 설치된 자전거도로
제출서류	예비 인증	- 자전거보관소 배치도, 자전거도로 조성 계획서 및 설계도면
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 자전거보관소 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.3		도시중심 및 지역중심과 단지중심간의 거리
■ 세부 평가기준
평가목적		거주민의 이용시설인 문화, 행정, 체육, 비즈니스 시설 및 지역 중심에 위치하는 생활편익 시설의 위치를 평가함으로서 거주의 편의성 및 교통유발요인을 감소시킨다.
평가방법		도시중심 및 지역중심과 단지중심간의 직선거리 측정
배 점		2점(평가항목)
산출기준		※ 아래 두 조건( 1), 2) ) 중 유리한 조건으로 평가 1) 지역 중심까지의 거리 (• 평점 = (등급별 가중치) × (배점))
			구 분		지역 중심까지의 거리		가중치
			1 급		단지에서 지역 중심까지의 거리가 500m이내인 경우		1.0
			2 급		단지에서 지역 중심까지의 거리가 700m이내인 경우		0.7
			3 급		단지에서 지역 중심까지의 거리가 1km이내인 경우		0.4
		2) 도시 중심까지의 거리 (• 평점 = (등급별 가중치) × (배점))
			구 분		도시 중심까지의 거리		가중치
			1 급		단지에서 도시 중심까지의 거리가 2km이내인 경우		1.0
			2 급		단지에서 도시 중심까지의 거리가 3km이내인 경우		0.7
			3 급		단지에서 도시 중심까지의 거리가 5km이내인 경우		0.4
		- 도시 중심 ․ 업무시설, 중심상업시설, 백화점, 터미널, 전시장, 철도역, 도시간 연결 직행버스 등이 있어서 도시거주민 생활의 중심이 되는 곳을 의미함 ․ 택지개발지구이면서 15,000세대 이상인 지역으로 자체 도시중심이 계획된 경우 ․ 택지개발지구이면서 15,000세대 미만인 지역은 지하철역 부근을 도시중심으로 인정 - 지역 중심 ․ 4-6개 단지(3,000세대)의 중심지역으로써, 일상생활에 필요한 기본적인 요구를 충족시킬 수 있는 근린생활시설(지역상가, 미용실, 제과점, 학원, 의원 등)이 집중되어 있는 곳 ※ 거리 계산을 위한 도시와 지역중심은 해당 중심지역의 물리적인 중심점을 기준으로 하되, 명백한 기능적인 중심점(백화점, 지하철역 등)이 있을 경우 이를 기준할 수 있음.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 도시중심이 표시된 위치도 - 지역중심이 표시된 위치도 - 택지개발 계획도 - 단지계획도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

공  동  주  택

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■ 세부 평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프스타일에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부고시)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수 또는 건축물 에너지효율 인증 등급을 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

	구분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치		구분	에너지효율등급	가중치
	1급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00		1급	건축물에너지효율 1등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.90
	2급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
	3급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80		2급	건축물에너지효율 2등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.70
	4급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
	5급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60		3급	건축물에너지효율 3등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.50
	6급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
	7급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40		4급	건축물에너지효율 4등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.40

※ 에너지성능지표검토서와 건축물 에너지효율등급 산출결과 중에서 유리한 점수로 적용

가능

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

- 에너지절약설계기준 해설서, 에너지관리공단

- 건축물 에너지효율등급 인증규정

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 또는 에너지효율등급 예비인증서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

본인증

- 에너지절약계획서 또는 에너지효율등급 인증서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

- 설계변경사항 발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서, 관련 설계도서 및 설치비율 계산서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면 및 설치비율 계산서 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		자원 절약
평가기준		4.1.1		라이프스타일 변화를 고려한 평면개발
■ 세부 평가기준
평가목적		거주자의 미래 라이프사이클 및 라이프스타일 변화에 대응할 수 있는 평면개발을 유도하여 불필요한 주택의 개조에 따른 자재의 낭비를 막는데 목적이 있다.
평가방법		단위세대내의 내력벽 및 기둥의 길이 비율 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 내력벽 및 기둥의 길이 비율(%) = Σ(X ÷ Y × 100) ÷ 총세대수 X : 세대내부 내력벽 및 기둥의 길이 Y : 세대내부 전체벽 및 기둥의 길이
			구 분		세대내부 내력벽 및 기둥의 길이 비율		가중치
			1 급		세대내부 내력벽 및 기둥의 길이비율이 10% 미만		1.0
			2 급		세대내부 내력벽 및 기둥의 길이비율이 10%～40% 미만		0.7
			3 급		세대내부 내력벽 및 기둥의 길이비율이 40%～70% 미만		0.4
			4 급		세대내부 내력벽 및 기둥의 길이비율이 70%～100% 미만		0.1
		※ 내력벽 및 기둥의 길이비율 산정은 세대내부를 기준으로 함 ※ 벽 및 기둥의 길이는 장변의 길이로 산출함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 주택성능등급 인정 및 관리기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 단위 세대평면도, 바닥구조 평면도, 창호도, 면적표, 내력벽 및 기둥의 길이비율 산정계산서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		폐기물 최소화
평가기준		4.2.1		생활용 가구재 사용억제 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		장기적으로 생활용 가구의 개인 소유화를 억제함으로서 새로운 가구를 위한 재료 수요를 감소시킬 수 있다. 이 항목의 평가를 통해 세대 내의 생활용 수납공간 설치를 유도하고자 한다.
평가방법		방면적 대비 수납공간 비율
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 대상건축물의 방면적 대비 수납공간의 면적비율(V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 전체 세대의 모든 수납공간의 면적 (㎡) Y : 대상건축물의 전체 세대의 모든 방의 면적 (㎡)
			구 분		방면적 대비 수납공간의 면적(V)		가중치
			1 급		13% ≤ V		1.0
			2 급		11% ≤ V < 13%		0.8
			3 급		9% ≤ V < 11%		0.6
			4 급		7% ≤ V < 9%		0.4
			5 급		5% ≤ V < 7%		0.2
		※ 수납공간 : 대표적으로 붙박이장 등을 말하며 이는 장롱, 옷장 등의 ‘생활용 가구’를 대체할 수 있는 정도의 크기(최소 0.6m(D)×1.2m(W)×1.8m(H)=1.296㎥)의 공간을 뜻함. 단, 발코니에 설치된 수납공간 및 통상적으로 설치되고 있는 거실의 장식장, 반침, 신발장 등은 평가에서 제외 ※ 방면적 : 거실은 방 면적 산출시 포함하지 않으며 드레스룸은 면적에 포함.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 세대별 평면도, 수납공간(가구) 상세도, 방면적 대비 수납공간 비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.3		생활 폐기물 분리수거
평가기준		4.3.1		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		단지 내에서 발생하는 생활폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 생활폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 생활폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 생활폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 생활폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 생활폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 생활폐기물 보관시설 : 150세대당 8㎡ 이상으로 계획되어 밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 생활폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제38조(폐기물 보관시설)
제출 서류	예비 인증	- 생활폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 생활폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 생활폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.3		생활폐기물 분리수거
평가기준		4.3.2		음식물 쓰레기 저감
■ 세부 평가기준
평가목적		음식물 쓰레기는 매립되어 지하수를 오염시키거나 매립지부족 등의 문제를 일으킨다. 따라서 건축물내에 음식물 처리 시설을 설치하여 음식물 쓰레기의 재이용과 매립지 공간문제를 완화시키고자 한다.
평가방법		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		음식물 쓰레기 재활용 계획 여부		가중치
			1급		대지내에 음식물 쓰레기 처리를 위한 자원화 시설이 설치된 경우		1.0
			2급		악취 및 미관을 고려하여 별도로 구획된 음식물 쓰레기전용 수거공간이 마련된 경우		0.5
			※ 음식물 쓰레기 전용 수거공간은 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 구조로 이루어져야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 환경표지인증대상제품 및 인증기준(http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출 서류	예비 인증	- 음식물쓰레기 자원화시설, 수거공간 또는 음식쓰레기 처리시설 관련 도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 음식물쓰레기 처리용 자원화시설 설치 명세서 - 음식물쓰레기 수거공간 관련 도서 및 서류 - 설치확인이 가능한 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다. ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제2조에 따른 부속건축물은 해당공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준() http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준(, www.ripa.or.kr) http://recycling.kats.go.kr - 친환경상품종합정보망(http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.2		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우		0.5
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.3		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 세부 평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「주택법」 제48조 (공동주택 리모델링에 따른 특례) -「도시 및 주거환경 정비법」 제33조(사업시행인가의 특례) - 리모델링이 용이한 공동주택기준, 국토해양부 고시 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링 후) 설계도서 및 부재별 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.4		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비내력벽중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 10%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「주택법」 제48조 (공동주택 리모델링에 따른 특례) -「도시 및 주거환경 정비법」 제33조(사업시행인가의 특례) - 리모델링이 용이한 공동주택기준, 국토해양부 고시 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		우수유출 저감시설로의 연계면적비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							공 동 주 택
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 모든 단위세대의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 세대별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠이하인 경우 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준(http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수저수조 용량 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 복지관 등 단지내 공용시설 내의 수세식 변소용수, 청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

공  동  주  택

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구온난화방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■ 세부 평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술 및 사용 에너지원별 이산화탄소 배출량을 평가한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방설비용량 또는 냉방설비용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련 시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지성능검토서 및 관련자료

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					공 동 주 택
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구온난화방지
평가기준		6.1.2		오존층보호를 위하여 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구온난화 방지를 위해 특정 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report:http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter2 - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한 상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전 활동 계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이타 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.3		효율적인 세대관리
평가기준		7.3.1		사용자 매뉴얼 제공
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 관리 및 운영방법에 대한 정보와 이에 관한 사용자 매뉴얼을 입주자들에게 제공함으로써 당초 의도했던 대로 최대의 효율이 이루어지도록 한다.
평가방법		입주자들에게 사용자 유지관리 매뉴얼(문서 또는 전자문서)을 제공하는지에 따라 평가
배 점		1점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		사용자 매뉴얼 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 5 항목 이상을 채택하여 제공한 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 3 항목 이상을 채택하여 제공한 경우		0.5
		1) 건물 구조체(내력벽/비내력벽), 기둥의 위치 등이 포함된 단위세대 평면도 2) 난방(냉방)․급탕․가스설비 등에 대한 관련사항 3) 급수, 배수, 위생 등에 대한 관련사항 4) 조명 및 전기설비등에 대한 관련사항 5) 정보통신설비 등에 대한 관련사항 6) 공동주택에서의 안전 및 생활에티켓 관련사항 (소화시설사용법, 피난방법, 세대간 소음저감대책, 쓰레기 처리방법 등) ※ 사용자 매뉴얼에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. - 점검, 고장감지 및 교체방법, 효율적인 운전방법 등 - 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전방법 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 사용자매뉴얼(문서 또는 전자문서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 사용자매뉴얼(문서 또는 전자문서)

친환경 건축물 인증 기준 2010								공 동 주 택
평가부문		8			생태환경
평가범주		8.1			대지 내 녹지 공간 조성
평가기준		8.1.1			연계된 녹지축 조성
■ 세부 평가기준
평가목적		대지 외부 비오톱과의 연계여부 및 단지 내부의 연속된 녹지 공간 조성 여부를 평가한다.
평가방법		대지 내 조성된 녹지축의 길이와 대지 외곽 길이의 합과의 비율에 대한 가중치를 산정하여 평가된 점수 및 조성된 대지 내 녹지축이 대지 외부의 녹지와 연계되어 생태축으로서의 기능성 유무를 평가한 점수를 합산하여 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		1) 대지 내부의 연속된 녹지축 조성 (가중치) × (배점 1점)
			구분			녹지축 조성률 (L)	가중치		비고
			1급			L≥ (1/4)*A	1.0		L: 조성된 녹지축 길이 A: 대지의 외곽 길이
			2급			(1/4)*A > L ≥ (1/6)*A	0.75
			3급			(1/6)*A > L ≥ (1/8)*A	0.5
			4급			(1/8)*A > L ≥ (1/10)*A	0.25
		2) 대지 외부 녹지와의 연계성 (가중치) × (배점 1점)
			구분	단지외부 녹지와의 연계성 정도						가중치
			1급	대지내 녹지축이 외부녹지축 또는 비오톱과 8m이상의 폭으로 연결						1.0
			2급	대지내 녹지축이 외부녹지축 또는 비오톱과 4m이상의 폭으로 연결						0.5
		※ 녹지축의 인정범위 - 최소폭은 4m 이상이고 부분단절된 길이의 합이 3m 이내인 연결녹지 (단, 단절된 최대길이가 1m 미만일 것) - 다층식재 및 양질의 토양 생육환경(식생, 지형, 수자원 등)으로 조성되어 생물서식과 이동이 가능한 구조로 조성된 녹지공간
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 지속 가능한 정주지 개발을 위한 정책 및 제도 연구(Ⅲ), 국토해양부, 2000 - 생태도시 조성기술 개발사업, 국립환경연구원, 1997
제출서류	예비 인증	- 녹지축이 표현된 단지배치도 - 설계설명서(단지의 단변폭, 장변폭 및 녹지축의 길이 표시) - 녹지축 및 생태연결로 상세도면
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010										공 동 주 택
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지 공간 조성
평가기준		8.1.2					자연지반녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지율						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

공  동  주  택

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지 면적의 비율로 평가

배    점

10점 (필수항목: 최소평점 2.5점)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상 ~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

공  동  주  택

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010								공 동 주 택
평가부문			9		실내환경
평가범주			9.1		공기환경
평가기준			9.1.1		실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
■ 세부 평가기준
평가목적			실내에 사용되는 건축자재 및 가구용 자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 거주자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물)의 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법			유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가
배 점			6점 (필수항목: 최소평점 4.0점)
산출기준			• 평점 = (총 평점의 합 / 3 )× 적용세대수/총세대수
				구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
				최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
						천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
				접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
				최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
				가구용 자재		붙박이장	세대내 모든 가구에 사용되는 목질판상제품은 KS 규격(KS F 3200)의 E0 등급 수준이상인 것을 확인할 수 있는 경우		2
							세대내 부엌가구, 옷장, 신발장 등 건축물 내부에 붙박이로 설치․시공되는 제품 중 목질 재료를 ６０무게％ 이상 사용한 모든 제품이 환경표지인증 획득기준（실내 공기 오염 및 유해물질 저감）또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		4
			※ 유해물질 저방출자재(마감재, 접착제, 내장재)는 해당부위 표면적의 최소 70%이상 적용되야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - KS F 3200 - 환경부 실내공기질 공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr) (EL241, EL242, EL246, EL248, EL251, EL252, EL253, EL254, EL255, EL256, EL481, EL482, EL723)
제출서류	예비 인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서, 거래명세서

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		자연 환기성능 확보 여부
■ 세부 평가기준
평가목적		재실자에게 제어가능하고 신선한 외부 공기를 제공하는데 목적이 있다.
평가방법		거주자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창의 설치 여부를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용세대수/총세대수
			구 분		자연통풍이 가능한 환기창의 설치		가중치
			1 급		세대별 개폐가능한 창 면적이 전용면적 및 확장면적의 15% 이상인 경우		1.0
			2 급		세대별 개폐가능한 창 면적이 전용면적 및 확장면적의 10% 이상인 경우		0.5
		※ 개폐가능한 창의 면적 비율 : 개폐가능한 창 면적의 합 / 전용면적 및 확장면적의 합
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축물의 설비기준등에 관한 규칙」 제14조(배연창의 유효면적 산정 기준 등)
제출서류	예비 인증	- 창호 상세도, 개폐가능한 창 면적비율 산출서(단위세대 면적산출서)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					공 동 주 택
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.2		온열환경
평가기준		9.2.1		각 실별 자동 온도 조절 장치 채택 여부
■ 세부 평가기준
평가목적		각 세대별 자동 온도조절장치 채택 여부를 평가하여 쾌적한 실내온열환경 조성하고 에너지를 절감하는데 그 목적이다.
평가방법		각 실별 또는 난방 존별로 시간제어운전기능이 있거나 홈오토메이션시스템 등과 연동이 가능한 자동 온도조절장치 적용 비율
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점) ※ 각 실별 또는 난방 존별 자동 온도조절장치 적용 세대비율(V) = X ÷ Y × 100 X : 각 실별 또는 난방 존별로 시간제어운전기능이 있거나 홈오토메이션시스템 등과 연동이 가능한 자동 온도조절장치 적용 세대수 Y : 전체 세대수
			구 분		자동온도조절장치를 채택한 세대비율		가중치
			1 급		V = 100%		1.0
			2 급		80% ≤ V < 100%		0.8
			3 급		60% ≤ V < 80%		0.6
		- 각 실별 또는 난방 존(Zone)마다 별도의 실내 자동온도조절장치를 설치한 경우와 각 실에 온도센서를 두고 특정실에 통합 자동온도조절장치를 설치한 경우 모두 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물의 에너지 절약 설계기준, 국토해양부고시
제출서류	예비 인증	- 시간제어운전기능 또는 홈오토메이션시스템과의 연동이 가능한 자동온도조절장치 제어시스템도 - 적용세대 비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010							공 동 주 택
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.3		음환경
평가기준		9.3.1		층간 경계바닥의 바닥충격음 차단성능
■ 세부 평가기준
평가목적		바닥구조체를 통하여 아래 층 세대로 전달되는 충격음의 차단성능을 확보하여 거주자에게 쾌적한 주거공간을 제공한다.
평가방법		「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따라 취득한 인정서, 감리보고서 등으로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준			• 평점 = (경량충격음 가중치)×(배점)+(중량충격음 가중치)×(배점) (배점: 경량충격음 1점, 중량충격음 1점) 1) 경량 바닥충격음 차단성능 평가기준 (단위:dB)
			구 분		역 A 특성 가중 규준화 바닥충격음레벨(L'n,AW)			가중치
			1급		L'n,AW ≤ 43			1
			2급		43 ＜ L'n,AW ≤ 48			0.75
			3급		48 ＜ L'n,AW ≤ 53			0.5
			4급		53 ＜ L'n,AW ≤ 58, 표준바닥구조			0.25
			2) 중량바닥충격음 차단성능 평가기준
			구분			역 A 특성 가중 바닥충격음레벨(L'i,Fmax,AW)			가중치
			1급			L'i,Fmax,AW ≤ 40			1
			2급			40 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 43			0.75
			3급			43 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 47			0.5
			4급			47 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 50, 표준바닥구조			0.25
			- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 설계도면: 기준층 바닥구조 단면 상세도 -「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에서 정하는 방법에 따라 인정한 인정바닥구조를 적용한 경우 해당 인정서
	본인증	- 예비인증시 신청한 바닥구조(표준바닥구조 또는 인정바닥구조)대로 시공되었음을 확 인할 수 있는 서류 (감리 보고서 등) - 표준바닥구조 중 완충재를 적용한 경우「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리 기준」(국토해양부 고시)에서 정하는 완충재 시험항목별 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010								공 동 주 택
평가부문		9			실내환경
평가범주		9.3			음환경
평가기준		9.3.2			세대간 경계벽의 차음성능
■ 세부 평가기준
평가목적		인접한 세대간의 소음전달을 최소화하여 쾌적한 거주공간의 창출과 프라이버시를 확보한다.
평가방법		세대간 경계벽이 콘크리트로 구성된 경우에는 벽체의 두께로 평가하며, 건식벽체인 경우에는「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따른 차음구조 인정서로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) 1) 차음성능에 의한 평가(단, 건식벽체인 경우에 적용) (단위:dB)
			구 분			공기전달음 차단성능평가치			가중치
			1급			58dB ≤Rw+C 및 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우주1)			1.0
			2급			53 ≤ Rw+C＜ 58dB			0.75
			3급			48 ≤ Rw+C＜ 53dB			0.5
		※Rw: KS F 2808에 따라 실험실에서 측정한 음향감쇠계수(음향투과손실)를 KS F 2862에 따라 평가한 단일수치평가량 C : KS F 2862에서 규정하고 있는 스펙트럼조정항으로서 특정주파수대역에서 차음성능이 저하하는 것을 평가하기 위해 적용 2) 경계벽 구조에 의한 평가(단, 철근콘크리트 옹벽의 경우에 적용)
				구분			세대간 경계벽체의 두께(T)			가중치
				1급			250㎜ ≤ T 및 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우주1)			1.0
				2급			200㎜ ≤T ＜250㎜			0.75
				3급			150㎜ ≤T ＜200㎜			0.5
		주1): 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우라 함은 평면구성상 인접 세대와 경계벽체를 공유하지 않는 것을 말함 - 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「벽체의 차음구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시) - 경계벽 및 간막이벽의 구조「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제19조 - KS F 2808(건물부재의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법) - KS F 2862(건물 및 건물부재의 공기전달음 차단성능 평가방법)
제출서류	예비 인증	- 설계도면: 세대간 경계벽의 구조 및 두께를 표기한 도면 - 철근콘크리트 구조 이외의 벽체구조의 경우에는 「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제19조 제2항 제4호에서 정하고 있는 기관의 인정서
	본인증	- 예비인증시 신청한 벽체구조(옹벽 또는 인정벽체구조)대로 시공되었음을 확인할 수 있는 서류(감리 보고서 등)

친환경 건축물 인증 기준 2010

공  동  주  택

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.3

교통소음(도로, 철도)에 대한 실내․외 소음도

■ 세부 평가기준

평가목적

도로나 철도로부터 발생하는 교통소음으로부터 정온한 거주 환경을 확보한다.

평가방법

「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 방법에 따라 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

- 평가방법 1: 도로나 철도에 면한 공동주택 전 층에 대해 실외소음도 기준을 적용한 경우

등급	소음도(LAeq (dB(A))	가중치
1급	L ＜ 50	1.0
2급	50 ≤ L ＜ 55	0.75
3급	55 ≤ L ＜ 60	0.5
4급	60 ≤ L ＜ 65	0.25

- 평가방법 2: 도로나 철도에 면한 공동주택 중 5층 이하는 실외소음도 기준을, 6층 이상은

실내소음도 기준을 적용한 경우

등급	실외소음도 취득점수 + 실내소음도 취득점수	가중치
1급	4점	1.0
2급	3점 이상	0.75
3급	2점 이상	0.5
4급	1점 이상	0.25

※ 평가방법 2의 취득점수 산출기준

실외소음도(단위:dB(A))	점수		실내소음도 (단위:dB(A))	점수
L ＜ 50	2.0점		L ≤ 30	2.0점
50 ≤ L ＜ 55	1.5점		30 ＜ L ≤ 35	1.5점
55 ≤ L ＜ 60	1.0점		35 ＜ L ≤ 40	1.0점
60 ≤ L ＜ 65	0.5점		40 ＜ L ≤ 45	0.5점

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시)

제출서류

예비

인증

- 대지 경계선으로부터 1 km 이내의 주변 도로나 철도 등 소음원 현황을 파악할 수 있는 지도 또는 항공사진/위성사진

- 단위 세대 평면도 및 단면도, 외벽(창 포함) 상세도

-「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 방법에 따라 예측한

실내소음도/실외소음도 예측결과보고서

본인증

-「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 방법에 따라 측정한 실내  소음도/실외소음도 측정 결과보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010

공  동  주  택

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.4

화장실 급배수 소음

■ 세부 평가기준

평가목적

화장실 급․배수 소음에 대한 저감공법 채택을 유도하여 실내공간의 정온성 확보

평가방법

채택한 급∙배수소음 저감공법별 배점을 합산하여 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	등급기준	가중치
1급	9점 이상	1.0
2급	7점 이상 8점 이하	0.75
3급	5점 이상 6점 이하	0.5
4급	4점 이하	0.25

○ 세대별 급수압을 2.5㎏f/㎠이하로 유지 : 3점

○ 절수형 변기주1) 채용: 2점

○ 배관 지지부와 벽, 바닥의 관통부위에 완충재 등을 사용하여 절연시공: 1점

○ 저소음형 배수관주2) 사용: 2점

○ 오·배수관의 당해층 배관방식 채택: 4점

○ 배기용 AD(Air Duct)를 통한 상하층간 소음전달 방지대책주3)의 수립여부: 2점

주1) 절수형 변기란 로우탱크를 부착하여 사용하는 변기의 경우 사용수량이 6L 이하, 세척 밸브를 부착하여 사용하는 변기의 경우 대소변 미구분용 변기의 사용수량이 6L 이하, 대소변 구별형의 경우 대변용 9L이하, 소변용 5L 이하인 것을 말한다.

주2) 저소음형 배수관이란 KS D 4307에서 정하고 있는 배수용 주철관이나 동일한 측정조건에서 실시한 일반용 경질염화 비닐관(KS M 3404의 VG2)과의 소음레벨 차가 5dB(A) 이상인 배수관을 말한다.

주3) 배기용 AD(Air Duct)를 통한 상하층간 소음전달 방지대책이란 독립 급배기관의 설치, 복수 AD설치를 통해 인접 상하층간의 배기구가 직접 통하지 않게 배치한 경우, 소음차단형 배기구 등을 설치한 경우를 말한다. 여기서 소음차단형 배기구라 함은 일반 배기구와의 소음차단성능 차가 5dB(A) 이상인 배기구를 말한다.

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「주택성능등급 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)

제출서류

예비

인증

- 급․배수 소음 저감방법별 설계도면 및 시방서, 절수형 변기 입증서류, 저소음형 배수관의 사용 여부, 배기용 AD(Air Duct)를 통한 상하층간 소음전달 방지대책 등을 확인할 수 있는 자료

본인증

- 예비인증시 신청한 급∙배수 소음 저감공법대로 시공되었음을 확인할 수 있는 서류

(감리 보고서 등)

친환경 건축물 인증 기준 2010						공 동 주 택
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.4		빛환경
평가기준		9.4.1		세대 내 일조 확보율
■ 세부 평가기준
평가목적		일조는 인간이 외부적 환경에 차단을 당하지 않고 태양의 직사광선을 받아들여 쾌적하게 생활할 수 있는 헌법에 규정된 권리(환경권)의 하나이다. 본 항에서는 합리적인 단지배치계획을 통해 세대 내 생활공간의 직사광선에 대한 접근성의 정도를 평가하는데 목적이 있다.
평가방법		심사대상 건축물(단지)의 전체 세대수에 대한 동지일 기준으로 09:00~15:00 사이 6시간동안 최소 2시간의 연속일조를 받는 세대율(%)을 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (급별 가중치)×(배점) ※ 세대 내 일조확보율(V) = X ÷ Y × 100 X : 동지일 기준으로 09:00~15:00 사이에 최소 2시간의 연속일조가 확보되는 세대수 Y : 전체 세대수
			구 분		세대 내 일조확보율		가중치
			1 급		V ≥ 80%		1.0
			2 급		75% ≤ V < 80%		0.8
			3 급		70% ≤ V < 75%		0.6
			4 급		65% ≤ V < 70%		0.4
			5 급		60% ≤ V < 65%		0.2
		※ 일조가 1시간이 안되는 세대가 있을 경우 1등급 획득 불가
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축법 제61조 및 동법 시행령 제86조(일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) - 건축물의 피난,방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제17조(채광 및 환기를 위한 창문 등)
제출서류	예비 인증	- 직사광선 유입 계산서 및 결과 세대내 일조시간이 표기되도록 할 것 (계산조건, 입력데이터 등 기초자료 제출)
	본인증	- 예비 인증시와 동일

공동주택 인증등급 산정표

분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
토지이용	12			10
교통	6			5
에너지	15			20
재료 및 자원	15			15
수자원	13			10
환경오염방지	6			5
유지관리	4			5
생태환경	18			10
실내환경	24			20
합 계
리모델링에 따른 가산 점수(4.4.3/4.4.4 항목)
필수항목 이행 여부					Yes/No
3.1.1 에너지 절약
4.3.1 재활용 생활폐기물 분리수거
4.4.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
8.2.1 생태면적률
9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
총 점
등 급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 2〕

복합건축물(주거) 인증심사기준(안)

구분	범 주		평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1	생태적가치	1.1.1	기존대지의 생태학적 가치	기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황,용도지역 등을 근거로 점수 부여	평가항목	2
	1.2	인접대지 영향	1.2.1	일조권 간섭방지대책의 타당성	인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
2. 교통	2.1	교통부하 저감	2.1.1	대중교통에의 근접성	대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널,버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
			2.1.2	자전거 보관소 설치여부	자전거 보관소 설치 여부	평가항목	2
3. 에너지	3.1	에너지절약	3.1.1	에너지 효율향상	건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표’에서 취득한 점수 또는 건축물 에너지효율 인증등급을 근거로 평가	필수항목	12
	3.2	지속가능한 에너지원 사용	3.2.1	신 ․ 재생에너지 이용	신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1	자원 절약	4.1.1	라이프스타일 변화를 고려한 평면개발	각 단위세대내의 내력벽 및 기둥의 길이 비율 평가	평가항목	3
	4.2	폐기물 최소화	4.2.1	생활용 가구재 사용억제 대책의 타당성	방면적 대비 수납공간 비율	평가항목	3
	4.3	생활 폐기물 분리수거	4.3.1	재활용 가능자원의 분리수거	재활용 생활폐기물 보관시설 및 분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
			4.3.2	음식물 쓰레기 저감	음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가	평가항목	2
	4.4	지속가능한 자원 활용	4.4.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부	환경표지인증제품 또는 GR마크의 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
			4.4.2	재료의 탄소배출량 정보 표시	사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가			4.4.3	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가	가산항목	7
			4.4.4	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의재사용율에 따라 평가	가산항목	2
5. 수자원	5.1	수순환체계구축	5.1.1	우수부하 절감대책의 타당성	우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2	수자원 절약	5.2.1	생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
			5.2.2	우수 이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치여부에 따라 평가	평가항목	3
			5.2.3	중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3

구분	범 주		평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
6. 환경 오염 방지	6.1	지구온난화 방지	6.1.1	이산화탄소 배출저감	이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가	평가항목	3
			6.1.2	오존층보호를 하여 특정물질의 사용금지	지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3
7. 유지 관리	7.1	체계적인 현장관리	7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성	시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2	효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성	건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
	7.3	효율적인 세대관리	7.3.1	사용자 매뉴얼 제공	입주자들에게 사용자 유지관리 매뉴얼(문서 또는 전자문서)을 제공하는지에 따라 평가	평가항목	1
8. 생태 환경	8.1	대지 내 녹지공간 조성	8.1.1	자연지반녹지율	전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2	외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보	8.2.1	생태면적률	생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지 비율로 평가	평가항목	6
	8.3	생물서식공간조성	8.3.1	비오톱 조성	비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
9. 실내 환경	9.1	공기환경	9.1.1	실내공기오염물질 저방출 자재의 사용	유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대해 평가	필수항목	6
			9.1.2	자연 환기성능 확보 여부	거주자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창의 설치 여부를 평가	평가항목	3
			9.1.3	건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제	건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	온열환경	9.2.1	각 세대별 자동온도 조절장치 채택 여부	각 실별 또는 난방존별로 시간제어 운전기능이 있거나 홈오토메이션시스템 등과 연동이 가능한 자동 온도조절장치의 적용비율	평가항목	2
	9.3	음환경	9.3.1	층간 경계바닥의 바닥충격음 차단성능	「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따라 취득한 인정서, 감리보고서 등으로 평가	평가항목	2
			9.3.2	세대간 경계벽의 차음성능	세대간 경계벽이 콘크리트로 구성된 경우에는 벽체의 두께로 평가하며, 건식벽체인 경우에는「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따른 차음구조 인정서로 평가	평가항목	2
			9.3.3	교통소음(도로,철도)에 대한 실내 소음도	「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가	평가항목	2
			9.3.4	화장실 급배수 소음	채택한 급∙배수소음 저감공법별 배점을 합산하여 평가	평가항목	2

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부평가기준
평가목적		기존 대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치있는 토지자원을 보호한다.
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices - USGBC LEED Green Building Rating System -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출서류	예비 인증	- 도시계획 확인원 - 토지이용계획 확인원 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부평가기준
평가목적		대상건축물이 인접대지로의 유용한 주광을 차단하지 않도록, 대상건축물의 최고높이와인접대지 경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물 뿐만 아니라 장래에 있을 인접대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출서류	예비 인증	- 배치도 - 종.횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1 급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4 급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5 급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이 어려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예:버스 등) - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 도시교통정비촉진법 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다.
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 단지출입구 표기, 대중교통수단위치에서 단지출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 설치 여부
■ 세부평가기준
평가목적		자전거보관소 설치 유무를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지 소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거 보관소 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		자전거 보관소의 규모		가중치
			1 급		100세대마다 20대 이상의 자전거 보관소를 설치한 경우		1.0
			2 급		100세대마다 15대 이상의 자전거 보관소를 설치한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - BREEAM for offices - 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제4조(그 밖의 부대시설)
제출서류	예비 인증	- 설계도서(배치도 및 설계평면도: 대수를 확인할 수 있는 시설물계획도 포함)
	본인증	- 설계도서(배치도 및 설계평면도: 대수를 확인할 수 있는 시설물계획도 포함) - 자전거 보관소 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

복합건축물(주거)

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■  세부평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프사이클에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감시키고자 한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수 또는 건축물 에너지효율 인증 등급을 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

	구분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치		구분	에너지효율등급	가중치
	1급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00		1급	건축물에너지효율 1등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.90
	2급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
	3급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80		2급	건축물에너지효율 2등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.70
	4급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
	5급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60		3급	건축물에너지효율 3등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.50
	6급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
	7급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40		4급	건축물에너지효율 4등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.40

※ 에너지성능지표검토서와 건축물 에너지효율등급 산출결과 중에서 유리한 점수로 적용

가능

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

- 에너지절약설계기준 해설서, 에너지관리공단

- 건축물 에너지효율등급 인증규정

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 또는 에너지효율등급 예비인증서 및 관련근거자료(도면, 성적서 등)

본인증

- 에너지절약계획서 또는 에너지효율등급 인증서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

- 설계변경사항 발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서 및 관련 설계도서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		자원 절약
평가기준		4.1.1		라이프스타일 변화를 고려한 평면개발
■ 세부 평가기준
평가목적		거주자의 미래 라이프사이클 및 라이프스타일 변화에 대응할 수 있는 평면개발을 유도하여 불필요한 주택의 개조에 따른 자재의 낭비를 막는데 목적이 있다.
평가방법		각 단위세대내의 내력벽 및 기둥의 길이 비율 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 내력벽 및 기둥의 길이 비율(%) = Σ(X ÷ Y × 100) ÷ 총세대수 X : 세대내부 내력벽 및 기둥의 길이 Y : 세대내부 전체벽 및 기둥의 길이
			구 분		내력벽 및 기둥의 길이 비율(%)		가중치
			1 급		세대 내부의 내력벽 및 기둥의 길이비율이 10% 미만		1.0
			2 급		세대 내부의 내력벽 및 기둥의 길이비율이 10%～40% 미만		0.7
			3 급		세대 내부의 내력벽 및 기둥의 길이비율이 40%～70% 미만		0.4
			4 급		세대 내부의 내력벽 및 기둥의 길이비율이 70%～100% 미만		0.1
		※ 내력벽 및 기둥의 길이비율 산정은 세대내부를 기준으로 함 ※ 벽체 및 기둥의 길이는 장변길이로 산출함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 주택성능등급 인정 및 관리기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 단위 세대평면도, 바닥구조 평면도, 창호도, 면적표, 내력벽 및 기둥의 길이비율 산정계산서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		폐기물 최소화
평가기준		4.2.1		생활용 가구재 사용억제 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		장기적으로 생활용 가구의 개인 소유화를 억제함으로서 새로운 가구를 위한 재료 수요를 감소시킬 수 있다. 이 항목의 평가를 통해 세대 내의 생활용 수납공간 설치를 유도하고자 한다.
평가방법		방면적 대비 수납공간 비율
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 대상건축물의 방면적 대비 수납공간의 면적비율(V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 전체 세대의 모든 수납공간의 면적 (㎡) Y : 대상건축물의 전체 세대의 모든 방의 면적 (㎡)
			구 분		방면적 대비 수납공간의 면적(V)		가중치
			1 급		13% ≤ V		1.0
			2 급		11% ≤ V < 13%		0.8
			3 급		9% ≤ V < 11%		0.6
			4 급		7% ≤ V < 9%		0.4
			5 급		5% ≤ V < 7%		0.2
		※ 수납공간 : 대표적으로 붙박이장 등을 말하며 이는 장롱, 옷장 등의 ‘생활용 가구’를 대체할 수 있는 정도의 크기(최소 0.6m(D)×1.2m(W)×1.8m(H)=1.296㎥)의 공간을 뜻함. 단, 발코니에 설치된 수납공간 및 통상적으로 설치되고 있는 거실의 장식장, 반침, 신발장 등은 평가에서 제외 ※ 방면적 : 거실은 방 면적 산출시 포함하지 않으며 드레스룸은 면적에 포함.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 세대별 평면도, 수납공간(가구) 상세도, 방면적 대비 수납공간 비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.3		생활 폐기물 분리수거
평가기준		4.3.1		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		단지 내에서 발생하는 생활폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 생활폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 생활폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 생활폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 생활폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 생활폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 생활폐기물 보관시설 : 150세대당 8㎡ 이상으로 계획되어 밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 생활폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제38조(폐기물 보관시설)
제출 서류	예비 인증	- 생활폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 생활폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 생활폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.3		생활폐기물 분리수거
평가기준		4.3.2		음식물 쓰레기 저감
■ 세부 평가기준
평가목적		음식물 쓰레기는 매립되어 지하수를 오염시키거나 매립지부족 등의 문제를 일으킨다. 따라서 건축물내에 음식물 처리 시설을 설치하여 음식물 쓰레기의 재이용과 매립지 공간문제를 완화시키고자 한다.
평가방법		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		음식물 쓰레기 재활용 계획 여부		가중치
			1급		대지내에 음식물 쓰레기 처리를 위한 자원화 시설이 설치된 경우		1.0
			2급		악취 및 미관을 고려하여 별도로 구획된 음식물 쓰레기전용 수거공간이 마련된 경우		0.5
			※ 음식물 쓰레기 전용 수거공간은 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 구조로 이루어져야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 환경표지인증대상제품 및 인증기준(http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출 서류	예비 인증	- 음식물쓰레기 자원화시설, 분리수거공간 또는 음식쓰레기 처리시설 관련 도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 음식물쓰레기 처리용 자원화시설 설치 명세서 - 음식물쓰레기 수거공간 관련 도서 및 서류 - 설치확인이 가능한 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다. ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제2조에 따른 부속건축물은 해당공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준() http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준(http://recycling.kats.go.kr, www.ripa.or.kr) - 환친환경상품 종합정보망 (http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서, 투입 공사비 내역서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.2		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우		0.5
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거) (리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.3		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원 절약
■ 세부평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) 및 제6조의3(리모델링이 용이한 구조 등) - 리모델링이 용이한 공동주택 기준(국토해양부 고시) - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링후) 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거) (리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.4		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.4.4		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비내력벽중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) - 리모델링이 용이한 공동주택 기준(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료 - BREEAM for offices
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		우수유출저감시설 연계면적의 비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감 시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							복합건축물(주거)
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 모든 단위 세대의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 층별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠ 이하인 경우 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준(http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수 저수조 용량 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제 5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 복지관 등 단지내 공용시설 내의 수세식 변소용수,청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 3. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 4. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

복합건축물(주거)

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구온난화방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■ 세부 평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술 및 사용 에너지원별 이산화탄소 배출량을 평가한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방설비용량 또는 냉방설비용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련 시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지성능검토서 및 관련자료

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					복합건축물(주거)
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구온난화방지
평가기준		6.1.2		오존층보호를 위하여 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구 온난화 방지를 위해 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report(http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter 2) - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 사방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한 상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전 활동 계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이타 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) - 최종 시공도면 및 시방서

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.3		효율적인 세대관리
평가기준		7.3.1		사용자 매뉴얼 제공
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 관리 및 운영방법에 대한 정보와 이에 관한 사용자 매뉴얼을 입주자들에게 제공함으로써 당초 의도했던 대로 최대의 효율이 이루어지도록 한다.
평가방법		입주자들에게 사용자 유지관리 매뉴얼(문서 또는 전자문서)을 제공하는지에 따라 평가
배 점		1점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		사용자 매뉴얼 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 5 항목 이상을 채택하여 제공한 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 3 항목 이상을 채택하여 제공한 경우		0.5
		1) 건물구조체(내력벽/비내력벽), 기둥의 위치 등이 포함된 단위세대 평면도 2) 난방(냉방)․급탕․가스설비 등에 대한 관련사항 3) 급수, 배수, 위생 등에 대한 관련사항 4) 조명 및 전기설비등에 대한 관련사항 5) 정보통신설비 등에 대한 관련사항 6) 안전 및 생활에티켓 관련사항 (소화시설사용법, 피난방법, 세대간 소음저감대책, 쓰레기 처리방법 등) ※ 사용자 매뉴얼에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. - 점검, 고장감지 및 교체방법, 효율적인 운전방법 등 - 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전방법 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 사용자매뉴얼(문서 또는 전자문서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 사용자매뉴얼(문서 또는 전자문서)

친환경 건축물 인증 기준 2010										복합건축물(주거)
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지 공간 조성
평가기준		8.1.1					자연지반녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지율						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

복합건축물(주거)

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지 면적의 비율로 평가

배    점

6점(평가항목)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상 ~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

복합건축물(주거)

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010								복합건축물(주거)
평가부문			9		실내환경
평가범주			9.1		공기환경
평가기준			9.1.1		실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
■ 세부 평가기준
평가목적			실내에 사용되는 건축자재 및 가구용 자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 거주자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물)의 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법			유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가
배 점			6점 (필수항목: 최소평점 4.0점)
산출기준			• 평점 = (총 평점의 합 / 3 ) × 적용세대수/총세대수
				구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
				최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
						천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
				접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
				최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
				가구용 자재		붙박이장	세대내 모든 가구에 사용되는 목질판상제품은 KS 규격(KS F 3200)의 E0 등급 수준이상인 것을 확인할 수 있는 경우		2
							세대내 부엌가구, 옷장, 신발장 등 건축물 내부에 붙박이로 설치․시공되는 제품 중 목질 재료를 ６０무게％ 이상 사용한 모든 제품이 환경표지인증 획득기준（실내 공기 오염 및 유해물질 저감）또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		4
			※ 유해물질 저방출자재(마감재, 접착제, 내장재)는 해당부위 표면적의 최소 70%이상 적용되야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - KS F 3200 - 환경부 실내공기질 공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr) (EL241, EL242, EL246, EL248, EL251, EL252, EL253, EL254, EL255, EL256, EL481, EL482, EL723)
제출서류	예비 인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서, 거래명세서

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		자연 환기성능 확보 여부
■ 세부평가기준
평가목적		재실자에게 제어가능하고 신선한 외부 공기를 제공하는데 목적이 있다.
평가방법		거주자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창의 설치 여부를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용세대수/총세대수
			구 분		자연통풍이 가능한 환기창의 설치		가중치
			1 급		세대별 개폐가능한 창 면적이 전용면적 및 확장면적의 15% 이상인 경우		1.0
			2 급		세대별 개폐가능한 창 면적이 전용면적 및 확장면적의 10% 이상인 경우		0.5
		※ 개폐가능한 창의 면적 비율 : 개폐가능한 창 면적의 합 / 전용면적 및 확장면적의 합
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) -「건축물의 설비기준등에 관한 규칙」 제14조(배연창의 유효면적 산정 기준 등)
제출서류	예비 인증	- 창호 상세도, 개폐가능한 창 면적비율 산출서(단위세대 면적산출서)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					복합건축물(주거)
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						복합건축물(주거)
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.2		온열환경
평가기준		9.2.1		각 세대별 자동온도 조절장치 채택 여부
■ 세부평가기준
평가목적		각 세대별 자동 온도조절장치 채택 여부를 평가하여 쾌적한 실내온열환경 조성하고 에너지를 절감하는데 그 목적이다.
평가방법		각 실별 또는 난방존별로 시간제어운전기능이 있거나 홈오토메이션시스템 등과 연동이 가능한 자동온도조절장치의 적용 비율
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점) 자동온도조절장치를 채택한 세대비율 = X ÷ Y × 100 X : 각 실별 또는 난방존별로 시간제어운전 기능이 있거나 홈오토메이션시스템 등과 연동이 가능한 자동온도조절장치를 채택한 세대수 Y : 전체 세대수
			구 분		자동온도조절장치를 채택한 세대비율		가중치
			1 급		V = 100%		1.0
			2 급		80% ≤ V < 100%		0.8
			3 급		60% ≤ V < 80%		0.6
		- 각 실별 또는 난방 존(Zone)마다 별도의 실내 자동온도조절장치를 설치한 경우와 각 실에 온도센서를 두고 특정실에 통합 자동온도조절장치를 설치한 경우 모두 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물의 에너지 절약 설계기준(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 시간제어운전기능 또는 홈오트메이션시스템과의 연동이 가능한 자동온도조절장치 제어시스템도 - 적용 세대비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010							복합건축물(주거)
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.3		음환경
평가기준		9.3.1		층간 경계바닥의 바닥충격음 차단성능
■ 세부 평가기준
평가목적		바닥구조체를 통하여 아래 층 세대로 전달되는 충격음의 차단성능을 확보하여 거주자에게 쾌적한 주거공간을 제공한다.
평가방법		「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따라 취득한 인정서, 감리보고서 등으로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준			• 평점 = (경량충격음 가중치)×(배점)+(중량충격음 가중치)×(배점) (배점: 경량충격음 1점, 중량충격음 1점) 1) 경량 바닥충격음 차단성능 평가기준 (단위:dB)
			구 분		역 A 특성 가중 규준화 바닥충격음레벨(L'n,AW)			가중치
			1급		L'n,AW ≤ 43			1
			2급		43 ＜ L'n,AW ≤ 48			0.75
			3급		48 ＜ L'n,AW ≤ 53			0.5
			4급		53 ＜ L'n,AW ≤ 58, 표준바닥구조			0.25
			2) 중량바닥충격음 차단성능 평가기준
			구분			역 A 특성 가중 바닥충격음레벨(L'i,Fmax,AW)			가중치
			1급			L'i,Fmax,AW ≤ 40			1
			2급			40 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 43			0.75
			3급			43 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 47			0.5
			4급			47 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 50, 표준바닥구조			0.25
			- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 설계도면: 기준층 바닥구조 단면 상세도 -「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에서 정하는 방법에 따라 인정한 인정바닥구조를 적용한 경우 해당 인정서
	본인증	- 예비인증시 신청한 바닥구조(표준바닥구조 또는 인정바닥구조)대로 시공되었음을 확 인할 수 있는 서류 (감리 보고서 등) - 표준바닥구조 중 완충재를 적용한 경우「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리 기준」(국토해양부 고시)에서 정하는 완충재 시험항목별 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010								복합건축물(주거)
평가부문		9			실내환경
평가범주		9.3			음환경
평가기준		9.3.2			세대간 경계벽의 차음성능
■ 세부 평가기준
평가목적		인접한 세대간의 소음전달을 최소화하여 쾌적한 거주공간의 창출과 프라이버시를 확보한다.
평가방법		세대간 경계벽이 콘크리트로 구성된 경우에는 벽체의 두께로 평가하며, 건식벽체인 경우에는「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따른 차음구조 인정서로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) 1) 차음성능에 의한 평가(단, 건식벽체인 경우에 적용) (단위:dB)
			구 분			공기전달음 차단성능평가치			가중치
			1급			58dB ≤Rw+C 및 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우주1)			1.0
			2급			53 ≤ Rw+C＜ 58dB			0.75
			3급			48 ≤ Rw+C＜ 53dB			0.5
		※Rw: KS F 2808에 따라 실험실에서 측정한 음향감쇠계수(음향투과손실)를 KS F 2862에 따라 평가한 단일수치평가량 C : KS F 2862에서 규정하고 있는 스펙트럼조정항으로서 특정주파수대역에서 차음성능이 저하하는 것을 평가하기 위해 적용 2) 경계벽 구조에 의한 평가(단, 철근콘크리트 옹벽의 경우에 적용)
				구분			세대간 경계벽체의 두께(T)			가중치
				1급			250㎜ ≤ T 및 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우주1)			1.0
				2급			200㎜ ≤T ＜250㎜			0.75
				3급			150㎜ ≤T ＜200㎜			0.5
		주1): 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우라 함은 평면구성상 인접 세대와 경계벽체를 공유하지 않는 것을 말함 - 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「벽체의 차음구조인정 및 관리기준」(국토해양부 고시) - 경계벽 및 간막이벽의 구조「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제19조 - KS F 2808(건물부재의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법) - KS F 2862(건물 및 건물부재의 공기전달음 차단성능 평가방법)
제출서류	예비 인증	- 설계도면: 세대간 경계벽의 구조 및 두께를 표기한 도면 - 철근콘크리트 구조 이외의 벽체구조의 경우에는 「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제19조 제2항 제4호에서 정하고 있는 기관의 인정서
	본인증	- 예비인증시 신청한 벽체구조(옹벽 또는 인정벽체구조)대로 시공되었음을 확인할 수 있는 서류 (감리 보고서 등)

친환경 건축물 인증 기준 2010

복합건축물(주거)

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.3

교통소음(도로, 철도)에 대한 실내 소음도

■ 세부 평가기준

평가목적

도로나 철도로부터 발생하는 교통소음으로부터 정온한 거주 환경을 확보한다.

평가방법

「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	실내 소음도(단위:dB(A))	가중치
1급	L ≤ 30	1.0
2급	30 ＜ L ≤ 35	0.75
3급	35 ＜ L ≤ 40	0.5
4급	40 ＜ L ≤ 45	0.25

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

※ 예비인증단계 산출기준:「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제3장 사업계획승인단계에서의 실내소음도 예측방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 예측한 모든 세대의 실내소음도로 평가

※ 본 인증단계 산출기준: 공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제5장 사용검사단계에서의 실내소음도 측정방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 실측한 실내소음도로 평가

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시)

제출서류

예비

인증

- 대지 경계선으로부터 1 km 이내의 주변 도로나 철도 등 소음원 현황을 파악할 수 있는 지도 또는 항공사진/위성사진

- 기준층 평면도 및 단면도, 외벽(창 포함) 상세도

-「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제3장 사업계획승인단계에서의 실내소음도 예측방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 예측한 실내소음도 예측 결과보고서

본인증

-「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제5장 사용검사단계에서의 실내소음도 측정방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 “제6장 실내․외 소음도 측정 및 예측기관”에서 정하고 있는 기관이 측정한 실내소음도 측정 결과보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010

복합건축물(주거)

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.4

화장실 급배수 소음

■ 세부 평가기준

평가목적

화장실 급․배수 소음에 대한 저감공법 채택을 유도하여 실내공간의 정온성 확보

평가방법

채택한 급∙배수소음 저감공법별 배점을 합산하여 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	등급기준	가중치
1급	9점 이상	1.0
2급	7점 이상 8점 이하	0.75
3급	5점 이상 6점 이하	0.5
4급	4점 이하	0.25

○ 세대별 급수압을 2.5㎏f/㎠이하로 유지 : 3점

○ 절수형 변기주1) 채용: 2점

○ 배관 지지부와 벽, 바닥의 관통부위에 완충재 등을 사용하여 절연시공: 1점

○ 저소음형 배수관주2) 사용: 2점

○ 오·배수관의 당해층 배관방식 채택: 4점

○ 배기용 AD(Air Duct)를 통한 상하층간 소음전달 방지대책주3)의 수립여부: 2점

주1) 절수형 변기란 로우탱크를 부착하여 사용하는 변기의 경우 사용수량이 6L 이하, 세척 밸브를 부착하여 사용하는 변기의 경우 대소변 미구분용 변기의 사용수량이 6L 이하, 대소변 구별형의 경우 대변용 9L이하, 소변용 5L 이하인 것을 말한다.

주2) 저소음형 배수관이란 KS D 4307에서 정하고 있는 배수용 주철관이나 동일한 측정조건에서 실시한 일반용 경질염화 비닐관(KS M 3404의 VG2)과의 소음레벨 차가 5dB(A) 이상인 배수관을 말한다.

주3) 배기용 AD(Air Duct)를 통한 상하층간 소음전달 방지대책이란 독립 급배기관의 설치, 복수 AD설치를 통해 인접 상하층간의 배기구가 직접 통하지 않게 배치한 경우, 소음차단형 배기구 등을 설치한 경우를 말한다. 여기서 소음차단형 배기구라 함은 일반 배기구와의 소음차단성능 차가 5dB(A) 이상인 배기구를 말한다.

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「주택성능등급 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)

제출서류

예비

인증

- 급․배수 소음 저감방법별 설계도면 및 시방서, 절수형 변기 입증서류, 저소음형 배수관의 사용 여부, 배기용 AD(Air Duct)를 통한 상하층간 소음전달 방지대책 등을 확인할 수 있는 자료

본인증

- 예비인증시 신청한 급∙배수 소음 저감공법대로 시공되었음을 확인할 수 있는 서류

(감리 보고서 등)

복합건축물(주거) 인증등급 산정표

분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
토지이용	4			5
교통	4			5
에너지	15			20
재료 및 자원	15			18
수자원	13			10
환경오염방지	6			5
유지관리	4			7
생태환경	12			10
실내환경	20			20
합 계
리모델링에 따른 가산 점수(4.4.3/4.4.4 항목)
필수항목 이행 여부					Yes/No
3.1.1 에너지 절약
4.3.1 재활용 생활폐기물 분리수거
4.4.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
총 점2)
등 급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 3〕

업무용 건축물 인증심사기준(안)

부 문	범 주			평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1	생태적 가치		1.1.1	기존대지의 생태학적 가치	기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여	평가항목	2
	1.2	인접대지영향		1.2.1	일조권 간섭방지 대책의 타당성	인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
2. 교통	2.1	교통부하 저감		2.1.1	대중교통에의 근접성	대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
				2.1.2	대지 내 자전거 보관소 설치 여부	자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부	평가항목	2
3. 에너지	3.1	에너지 절약		3.1.1	에너지 효율향상	건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시 제)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수 또는 건축물 에너지효율 인증 등급을 근거로 평가	필수항목	12
				3.1.2	계량기 설치 여부	용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부	평가항목	2
				3.1.3	조명에너지 절약	조명밀도 및 조명방식에 대한 평가	평가항목	4
	3.2	지속가능한 에너지원 사용		3.2.1	신 ․ 재생에너지 이용	신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1	자원 절약		4.1.1	화장실에서 사용되는소비재 절약	건축물내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가	평가항목	1
	4.2	지속가능한 자원 활용		4.2.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부	환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
				4.2.2	재활용 가능자원의 분리수거	재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
				4.2.3	재료의 탄소배출량 정보표시	사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가				4.2.4	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가	가산항목	7
				4.2.5	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가	가산항목	2
5. 수자원	5.1		수순환체계 구축	5.1.1	우수부하 절감대책의 타당성	대지내 설치된 우수유출저감시설 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2		수자원 절약	5.2.1	생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
				5.2.2	우수 이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가	평가항목	3
				5.2.3	중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3

부 문	범 주		평 가 항 목			세 부 평 가 기 준	구분	배점
6. 환경 오염 방지	6.1	지구온난화 방지	6.1.1	이산화탄소 배출저감		이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가	평가항목	3
			6.1.2	오존층보호를 위한 특정물질의 사용금지		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3
7. 유지 관리	7.1		7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2	효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
			7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시	TAB 및 커미셔닝 실시 여부	평가항목	2
	7.3	시스템 변경의 용이성	7.3.1	거주자의 요구에 대응하여 공간 배치 및 시스템 변경 용이성		실내공간에 설치된 시스템의 기술적 측면에서 변경 용이성에 대하여 평가	평가항목	4
8. 생태 환경	8.1	대지 내 녹지공간 조성	8.1.1	자연지반 녹지율		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2	외부공간 및 건물외피의 생태적 기능확보	8.2.1	생태 면적률		생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가	평가항목	6
	8.3	생물서식공간조성	8.3.1	비오톱 조성		비오톱 조성을 위해 채용된 기법으로 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
9. 실내 환경	9.1	공기환경	9.1.1		실내공기오염물질 저방출 자재의 사용	유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대해 평가	필수항목	3
			9.1.2		자연환기성능 확보 여부	이용자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창/환기구의 설치 여부를 평가	평가항목	3
			9.1.3		외기 급․배기구의 설계	신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계도서 확인	평가항목	3
			9.1.4		건축자재로부터배출되는 그 밖의 유해물질 억제	건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	온열환경	9.2.1	실내 자동온도조절 장치 채택 여부		실내 자동온도조절장치 적용 비율	평가항목	2
	9.3	음환경	9.3.1	교통소음(도로,철도)에 대한 실내 소음도		「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가	평가항목	2
	9.4	쾌적한 실내환경 조성	9.4.1	휴식 및 재충전을 위한 공간 마련		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가	평가항목	3
			9.4.2	거주자를 위한 쾌적한 실내환경 조성		거주자에게 실내환경조절방식의 제공여부를 통해 평가	평가항목	4

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부평가기준
평가목적		기존 대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치 있는 토지자원을보호한다.
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices - USGBC LEED Green Building Rating System -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출서류	예비 인증	- 도시계획 확인원 - 토지이용 계획 확인원 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부평가기준
평가목적		대상건축물이 인접 대지로의 유용한 주광을 차단하지 않도록, 대상건축물의 최고 높이와 인접대지 경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물 뿐만 아니라 장래에 있을 인접 대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출서류	예비 인증	- 배치도 - 종.횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1 급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4 급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5 급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이 어 려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예:버스 등) - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 도시교통정비촉진법 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다.
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 대지출입구 표기, 대중교통수단 위치에서 대지출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 설치 여부
■ 세부평가기준
평가목적		자전거보관소 설치 여부를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		자전거 보관소 설치 여부		가중치
			1 급		자전거 보관소 및 샤워시설 설치		1.0
			2 급		자전거 보관소 설치		0.5
		- 단, 자전거 보관소는 아래의 자전거 대수 이상을 보관할 수 있는 규모로 한다. 자전거대수 = 법정 자동차 주차대수 × 15%
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도
	본인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도 및 설치사진 - 자전거보관소 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

업무용 건축물

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■  세부평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프사이클에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감시키고자 한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수 또는 건축물 에너지효율 인증 등급을 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

	구분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치		구분	에너지효율등급	가중치
	1급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00		1급	건축물에너지효율 1등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.90
	2급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
	3급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80		2급	건축물에너지효율 2등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.70
	4급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
	5급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60		3급	건축물에너지효율 3등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.50
	6급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
	7급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40		4급	건축물에너지효율 4등급 (예비)인증을 취득한 경우	0.40

※ 에너지성능지표검토서와 건축물 에너지효율등급 산출결과 중에서 유리한 점수로 적용

가능

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준(국토해양부 고시)

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

- 에너지관리공단, 에너지절약설계기준 해설서

- 건축물 에너지효율등급 인증규정

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 또는 에너지효율등급 예비인증서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

본인증

- 에너지절약계획서 또는 에너지효율등급 인증서 및 관련근거자료(도면, 성적서 등)

- 설계변경사항 발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.2		계량기 설치 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물 관리자 및 사용자가 전력 및 화석연료를 합리적으로 이용하고 절약할 수 있도록 용도별 사용에너지의 계량기를 설치하였는지를 평가한다.
평가방법		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		용도별 사용에너지의 계량기 설치 여부		가중치
			1급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 5종 이상 설치된 경우		1.0
			2급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 3종 이상 설치된 경우		0.5
		- 용도별 사용에너지의 계량기 예시: 냉방, 난방, 급탕, 조명, 콘센트, 공조용 팬동력, 그 밖의 - 중앙컴퓨터시스템에서 용도별 사용에너지 검침이 가능한 경우도 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물에너지절약설계기준 - BREEAM for Office
제출서류	예비 인증	- 계량기 설치가 포함된 설계도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 계량기 설치 도서 - 계량기 설치를 확인할 수 있는 사진 또는 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.3		조명에너지 절약
■ 세부평가기준
평가목적		효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다.
평가방법		조명밀도 및 조명방식에 대한 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		기준		가중치
			1급		기준층 사무공간이 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 방위별 외주부에 자연채광이용을 위한 조광센서가 설치된 경우, 또는 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 천장면 평균조명밀도가 10W/㎡이하로 설계된 경우		1.0
			2급		기준층 사무공간이 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 천장면 평균조명밀도가 13W/㎡이하로 설계된 경우		0.7
			3급		기준층 사무공간이 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 천장면 평균조명밀도가 16W/㎡이하로 설계된 경우		0.4
		※ 직접조명방식인 경우 조명기구에 현휘 방지를 위한 루버를 설치해야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- KS A 3011 - 고효율에너지기자재 고효율형광등 (T-8, T-5)
제출서류	예비 인증	- 기준층 사무공간의 조도계산 및 조명밀도 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원 사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서 및 관련 설계도서, 설치비율 계산서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면, 설치비율 계산서 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

업무용 건축물

평가부문

4

재료 및 자원

평가범주

4.1

자원 절약

평가기준

4.1.1

화장실에서 사용되는 소비재 절약

■  세부평가기준

평가목적

건축물내 화장실에서 사용되는 소비재에 대한 절감을 유도하고, 청결한 생활환경을도모한다.

평가방법

건축물내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가

배    점

1점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	모든 공용 화장실내에서 세수후 건조방법	가중치
1급	자동 감지식 손건조기 방식 설치	1.0
2급	롤링타월(rolling towel) 방식 설치	0.5

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

제출서류

예비

인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 건조방법확인가능한 도면

※ 적용예정확인서로 갈음 가능

본인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다 ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제2조에 의한 부속건축물은 해당공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준() http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준:http://recycling.kats.go.kr, www.ripa.or.kr) - 환친환경상품종합정보망(http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서, 공사비 내역서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.2		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물 내에서 발생하는 폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 발생폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 폐기물 보관시설 : 연면적 1,000m2 당 2m2 이상으로 계획(최대 10m2)되어 밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - BREEAM for Office
제출 서류	예비 인증	- 폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.3		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우		0.5
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.4		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 세부평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) 및 제6조의3(리모델링이 용이한 구조 등) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제 1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링후) 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.5		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비내력벽중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	-「건축법」시행령 제6조(적용의 완화) - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		대지내 설치된 우수유출저감시설로의 연계면적의 비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감 시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							업무용 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 전 층의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 층별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠이하인 경우 1점 부여 - 전자감응식 소변기 사용시 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준(http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수 이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수저수조 용량 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제 5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 공용시설 내의 수세식 변소용수,청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 5. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 6. “조경용수”라 함은 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

업무용 건축물

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구온난화방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■ 세부 평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술 및 사용 에너지원별 이산화탄소 배출량을 평가하고자 한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방설비용량 또는 냉방설비용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련 시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지성능검토서 및 관련자료

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					업무용 건축물
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구온난화방지
평가기준		6.1.2		오존층보호를 위한 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구 온난화 방지를 위해 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report(http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter 2) - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 사방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 평가세부기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한 상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전 활동 계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이타 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물의 TAB 및 커미셔닝은 건축물 인도 및 매각단계에서 여러가지 시스템의 시험과, 법규 및 설계의도와 대조하여 정확하고 효과적으로 시공되었는지 여부를 검증 확인하는 작업을 포함한다. 건축물의 시스템이 정상적으로 작동하는지 여부, 또한 필요시 건설단계에서 생긴 공기오염 물질이 입주사용 전에 정화되었는지 여부를 점검한다.
평가방법		TAB 및 커미셔닝 실시 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		TAB 및 커미셔닝 실시여부		가중치
			1급		커미셔닝을 실시한 경우		1.0
			2급		TAB를 실시한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 공기조화 설비의 T.A.B.(시험.조정.평가) 기술기준 - ASHRAE Guideline : The HVAC Commissioning Process(1996)
제출서류	예비 인증	- 커미셔닝/TAB 계획서 - 커미셔닝/TAB 계약서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 커미셔닝/TAB 확인서 및/또는 결과보고서 - 그 밖의 동 업무 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010					업무용 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.3		시스템 변경의 용이성
평가기준		7.3.1		거주자의 요구에 대응하여 공간 배치 및 시스템 변경 용이성
■ 세부평가기준
평가목적		거주자의 요구에 대응하여 공간 배치의 융통성과 미래의 변화에 대응하는 업무공간의 가변성을 확보한다.
평가방법		실내공간에 설치된 시스템의 기술적 측면에서 변경 용이성에 대하여 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		•평점 = 평점의 합계치 × 기준층 업무공간의 적용면적비율
			시스템의 구성			평점
			기준층 업무공간에서 거주자의 요구에 대응하여 공조순환시스템의 변경이 용이한 방식 채용(예시: 바닥공조시스템)			2점
			기준층 업무공간내의 전력/음성/통신배선의 설치 및 변경이 용이한 바닥구성(예시: OA 플로어, 억세스플로어)			2점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 기준층 공조시스템 구성도 - 기준층의 평면도 및 단면도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010										업무용 건축물
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지 공간 조성
평가기준		8.1.1					자연지반 녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지면적률						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

업무용 건축물

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태 면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체  대지 면적의 비율로 평가

배    점

6점(평가항목)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

업무용 건축물

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010							업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.1		실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
■ 세부평가기준
평가목적		실내에 사용되는 건축자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 거주자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물)의 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법		유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대해 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 2.0점)
산출기준		• 평점 = 각 적용층의 평점의 합/ (층수× 4)
			구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
			최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
					천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
		※ 유해화학물질 저방출 자재의 해당부위 표면적의 최소 50% 이상 적용되어야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재의 판재와 각재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄 ※ 냉방 또는 난방을 하는 공간에 한하여 층수 산정 및 평가 ※ 바닥면적의 70%이상이 지하주차장, 기계실 등으로 사용되는 층은 층수 산정에서 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - 환경부 실내공기질공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 - 또는 대상제품의 적용예정 확인서
	본인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서, 거래명세서

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		자연환기성능 확보 여부
■ 세부평가기준
평가목적		재실자에게 제어가능하고 신선한 외부 공기를 제공하는데 목적이 있다.
평가방법		이용자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창/환기구 설치 여부를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용 기준층수 / 총 기준층수
			구 분		환기구 또는 장치 설치 유무 및 환기설계의 정도		가중치
			1 급		냉방 또는 난방을 행하는 기준층 업무공간에서 외주부 바닥면적 20㎡ 당 개폐가능한 창을 제공하거나 또는 기준층 창면적의 최소 10% 이상이 개폐가능한 창으로 구성되어 있는 경우		1.0
			2 급		냉방 또는 난방을 행하는 기준층 업무공간에서 외주부 바닥면적 20㎡당 환기구(vent slot 포함)를 설치하는 경우		0.6
		※ 외주부 : 외벽 실내측 끝단부터 5m까지의 바닥면적
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices -「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) -「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 -「건축물의 설비기준등에 관한 규칙」 제14조(배연창의 유효면적 산정 기준등)
제출서류	예비 인증	- 창호 상세도, 개폐가능한 창 면적비율 산출서(기준층 바닥면적 산출서) - 관련 설계도 및 시스템도, 제품설명서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		외기 급․배기구의 설계
■ 세부평가기준
평가목적		신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급배기구 설계를 통해 입주자들의 건강을 도모한다.
평가방법		신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계도서 확인
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점의 합계치
			외기 도입을 위한 공조 급배기구 설계			평점
			외기도입구와 배기구는 외부도로 등으로부터 직선거리로 10m 이상 떨어져 외부오염원을 제거할 수 있도록 설치된 경우			1점
			외기도입구와 배기구는 재순환을 최소화하기 위해 서로 직선거리로 10m 이상 떨어지게 배치한 경우			1점
			공조시스템에서 외기도입을 위해 설계풍량의 30% 이상의 신선한 공기가 공급될 수 있도록 설계된 경우			1점
		※ 단, 급배기구가 서로 마주보게 설계된 경우는 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 공조시스템의 급배기구의 위치 및 크기가 포함된 설계도서 - 외기도입량 산출을 위한 공조부하 계산서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.4		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.2		온열환경
평가기준		9.2.1		실내 자동온도 조절장치 채택 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		각 실별 또는 존별 자동 온도조절장치 채택 여부를 평가하여 쾌적한 실내온열환경 조성하고 에너지를 절감하는데 그 목적이다.
평가방법		실내 자동온도 조절장치 적용 비율
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점) ※ 실내 자동 온도조절장치 적용 비율(V) = X ÷ Y × 100 X : 실내 자동온도조절장치 설치 개수 Y : 냉방 및 난방 공간면적(㎡) / 200(㎡)
			구 분		실내 자동 온도조절장치 적용 비율		가중치
			1 급		100 ≤ V		1.0
			2 급		80% ≤ V < 100%		0.8
			3 급		60% ≤ V < 80%		0.6
			4 급		40% ≤ V < 60%		0.4
			5 급		20% ≤ V < 40%		0.2
		- 각 실별 또는 존(zone)마다 별도의 실내 자동온도조절장치를 설치한 경우와 각 실에 온도센서를 두고 특정실에 통합 자동온도조절장치를 설치한 경우 모두 인정 - 전체 건물에 설치된 실내 자동온도조절장치 설치 개수를 기준으로 판단함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물의 에너지 절약 설계기준(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 각 실별 또는 존별 자동온도조절장치 제어시스템도 - 적용 비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

업무용 건축물

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.1

교통소음(도로, 철도)에 대한 실내 소음도

■ 세부 평가기준

평가목적

도로나 철도로부터 발생하는 교통소음으로부터 정온한 환경을 확보한다.

평가방법

「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	실내 소음도(단위: dB(A))	가중치
1급	L ≤ 30	1.0
2급	30 ＜ L ≤ 35	0.75
3급	35 ＜ L ≤ 40	0.5
4급	40 ＜ L ≤ 45	0.25

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

• 예비인증단계 산출기준

- 예측은 도로 또는 철도에 면하여 배치된 모든 업무공간을 대상으로 함

- 예측절차는「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제12조 제1항에 따라 실시하되, 복도 등의 창호가 있는 경우에는 이를 포함함

- 실외소음도값은「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제8조 및 제13조에서 정하는 방법에 따라 예측한 실외소음도를 적용

- 창호의 음향감쇠계수 적용방법, 실내소음도 계산방법은「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제14조 및 제16조에서 정하는 방법에 따름

- 흡음력 보정항 계산을 위한 1/1옥타브밴드별 표준잔향시간(T)은 아래 값을 적용하거나 실측값 적용

주파수(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
잔향시간(초)	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8

• 본인증단계 산출기준

- 측정은 예비인증단계에서 실내소음도가 가장 높게 예측된 업무공간을 대상으로 함

- 해당 업무공간에서의 측정은 도로 또는 철도에 면한 창호 등의 개구부로부터 1.0미터 떨어진 3개 이상의 지점에서 동시에 실시하며, 마이크로폰 높이는 바닥으로부터 1.2～1.5미터, 측정지점 사이의 이격거리는 균등하게 분포시킴

- 소음도 측정은 낮시간대(06:00～22:00)에 실시하고, 소음원이 도로인 경우와 도로와 철도소음이 동시에 영향을 미치는 경우에는 각 측정지점에서 출근시간대(07:00～09:00)와 퇴근시간대(17:00～20:00)를 포함하여 2시간이상 간격으로 1회 5분간 4회 이상 등가소음도를 측정하여 산술평균하며, 철도소음인 경우에는 2시간 간격을 두고 1시간씩 2회 측정하여 산술평균함. 그리고 철도소음에 대한 측정자료 분석방법은 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제22조에서 정한 방법에 따름

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시)

제출서류

예비

인증

- 대지 경계선으로부터 1 km 이내의 주변 도로나 철도 등 소음원 현황을 파악할 수 있는 지도 또는 항공사진/위성사진

- 기준층 평면도 및 단면도, 외벽(창 포함) 상세도

- 산출기준에서 정하는 방법에 따라 실시한 각 사무실별 실내소음도 예측 결과보고서

본인증

- 산출기준에서 정하는 방법에 따라「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제6장 실내․외 소음도 측정 및 예측기관”에서 정하고 있는 기관이 측정한 실내소음도 측정 결과보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.4		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.4.1		휴식 및 재충전을 위한 공간 마련
■ 세부평가기준
평가목적		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 공간을 확보하여 근무능률의 향상을 도모한다.
평가방법		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		전용휴게공간 조성 여부		가중치
			1급		건축물내에 휴식 및 재충전을 위해 전용휴게공간(15㎡이상)을 구획하여 제공하고, 수공간 또는 식재공간(15㎡이상)을 조성한 경우		1.0
			2급		건축물내에 휴식 및 재충전을 위해 전용휴게공간(15㎡이상)을 구획하여 제공하거나 수공간 또는 식재공간(15㎡)을 조성한 경우		0.5
		※ 단, 흡연공간은 전용휴게공간에서 제외함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 휴게공간 또는 수공간/식재공간이 포함된 설계도서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						업무용 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.4		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.4.2		거주자를 위한 쾌적한 실내환경 조성
■ 세부평가기준
평가목적		쾌적한 실내환경을 조성하여 에너지의 효율적 이용 및 업무능률을 향상시키도록 한다.
평가방법		거주자에게 실내환경조절방식의 제공여부를 통해 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용 기준층수 / 총 기준층수
			구 분		실내환경조절방식		가중치
			1 급		기준층 업무공간의 50%이상에서 거주자가 개별적으로 온도, 환기, 풍량, 조명 중 2가지 이상을 직접 조절하여 개개인에게 적합한 환경을 제공하는 경우		1.0
			2 급		기준층의 업무공간의 50%이상에서 거주자가 개별적으로 온도, 환기, 풍량, 조명 중 한가지를 직접 조절하여 개개인에게 적합한 환경을 제공하는 경우		0.5
		※ 개별적으로 제어하는 단위공간의 면적은 20㎡이내로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 기준층 제어계통도
	본인증	- 예비인증시와 동일

업무용 건축물 인증등급 산정표

분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
토지이용	4			5
교통	4			5
에너지	21			25
재료 및 자원	8			15
수자원	13			10
환경오염방지	6			5
유지관리	9			7
생태환경	12			10
실내환경	21			18
합 계
리모델링에 따른 가산 점수(4.2.4/4.2.5 항목)
필수항목 이행 여부					Yes/No
3.1.1 에너지 절약
4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
총 점
등 급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 4〕

학교시설 인증심사기준(안)

부 문	범 주			평 가 항 목			세부평가기준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1		생태적 가치	1.1.1	기존대지의 생태학적 가치		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여	평가항목	2
	1.2		인접대지 영향	1.2.1	일조권 간섭방지 대책의 타당성		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
2. 교통	2.1		교통부하저감	2.1.1	대중교통에의 근접성		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
				2.1.2	자전거 보관소 설치여부		자전거 보관소 설치 여부	평가항목	2
3. 에너지	3.1		에너지 절약	3.1.1	에너지 효율향상		건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표’에서 취득한 점수를 근거로 평가	필수항목	12
				3.1.2	계량기 설치 여부		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부	평가항목	2
				3.1.3	조명에너지 절약		조명밀도 및 조명방식에 대한 평가	평가항목	4
	3.2		지속가능한 에너지원 사용	3.2.1	신 ․ 재생에너지 이용		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1		자원 절약	4.1.1	화장실에서 사용되는 소비재 절약		건축물내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가	평가항목	1
	4.2		지속가능한 자원 활용	4.2.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
				4.2.2	재활용 가능자원의 분리수거		재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
				4.2.3	음식물 쓰레기 저감		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가	평가항목	2
				4.2.4	재료의 탄소배출량 정보 표시		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가				4.2.5	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가	가산항목	7
				4.2.6	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가	가산항목	2
5. 수자원	5.1	수순환체계 구축		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성	대지내 설치된 우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2	수자원 절약		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
				5.2.2		우수 이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가	평가항목	3
				5.2.3		중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3

부 문	범 주			평 가 항 목		세부평가기준	구분	배점
6. 환경 오염 방지	6.1		지구 온난화 방지	6.1.1	이산화탄소 배출 저감	이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가	평가항목	3
				6.1.2	오존층보호를 위한 특정물질의 사용금지	지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3
	6.2		공기환경	6.2.1	운동장 먼지 발생 방지	운동장 먼지발생을 억제할 수 있는 저감공법의 점수를 합산하여 평가	평가항목	3
7. 유지 관리	7.1		체계적인 현장관리	7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성	시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2		효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성	건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
				7.2.2	TAB 및 커미셔닝 실시	TAB 및 커미셔닝 실시 여부	평가항목	2
	7.3		향상된 실내환경 및 유지관리	7.3.1	보행시에 발생하는 먼지 배출량 감소	건축물 내외의 출입구에 먼지털이가 가능한 매트나 매트를 설치할 수 있는 그리드 설치 유무 또는 신발장을 설치하였는지를 평가	평가항목	2
8. 생태 환경	8.1		대지 내 녹지공간 조성	8.1.1	연계된 녹지축 조성	대지내 조성된 녹지축의 길이와 대지의 외곽길이의 합과의 비율에 대한 가중치를 산정하여 평가된 점수 및 조성된 대지 내 녹지축이 대지 외부의 녹지와 연계되어 생태축으로서의 기능성 유무를 평가한 점수를 합산하여 평가	평가항목	2
				8.1.2	자연지반 녹지율	전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2		외부공간 및 건물외피의 생태적 기능확보	8.2.1	생태 면적률	생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가	평가항목	6
	8.3		생물서식공간 조성	8.3.1	비오톱 조성	비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
				8.3.2	생태학습원 조성	대지 내 생물이 서식할 수 있는 생태학습원을 조성한 경우에 대한 평가	평가항목	2
	8.4		자연자원의 활용	8.4.1	표토 재활용율	대지 자체의 표토를 식재지역에 재활용하는 경우에 해당되며 전체 표토량 대비 식재지반에 이용되는 재활용 표토량의 비율(%)을 산정하여 평가	평가항목	2
9. 실내 환경	9.1	공기환경		9.1.1	실내공기오염물질 저방출 자재의 사용	유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가	필수항목	6
				9.1.2	자연환기성능 확보 여부	이용자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창의 설치 여부를 평가	평가항목	3
				9.1.3	건축자재로부터배출되는 그 밖의 유해물질 억제	건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	온열환경		9.2.1	적정 열원기기 배치 및 실내 자동온도 조절장치 채택 여부	가열원의 공급방식과 각 실별 또는 존별로 구획된 자동온도 조절장치 채택여부를 평가	평가항목	2
	9.3	음환경		9.3.1	교통소음(도로,철도)에 대한 실내 소음도	「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가	평가항목	2
	9.4	직사일광 이용 및 향상된 시환경 확보		9.4.1	직사일광을 이용하면서 현휘를 감소시키기 위한 계획 수립	현휘(glare)를 줄이면서 직사일광을 이용할 수 있도록 계획 및 시설을 한 경우	평가항목	2
	9.5	쾌적한 실내 환경 조성		9.5.1	휴식 및 재충전을 위한 공간 마련	건축물 내 이용자에게 쾌적한 전용공간이 조성되어 있는지를 평가	평가항목	3

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부 평가기준
평가목적		기존대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치있는 토지자원 보호
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평 점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for Offices - USGBC LEED Green Building Rating System -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출서류	예비 인증	- 도시계획 확인원 - 토지이용 계획 확인원 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부평가기준
평가목적		대상건축물이 인접대지로의 유용한 태양광을 차단하지 않도록 대상건축물의 최고높이와 인접대지경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물 뿐만 아니라 장래에 있을 인접 대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출서류	예비 인증	- 배치도 - 종.횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1 급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4 급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5 급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이어려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예:버스 등) - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「도시교통정비촉진법」 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 대지출입구 표기, 대중교통수단위치에서 대지 출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 설치 여부
■ 세부평가기준
평가목적		자전거보관소 설치 여부를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지 소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거 보관소 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		자전거 보관소 설치 여부		가중치
			1 급		일반교실 1개소 당 3대 이상의 자전거 보관소 설치		1.0
			2 급		일반교실 1개소 당 2대 이상의 자전거 보관소 설치		0.5
		※ 단, 일반교실은 실제 자전거를 이용하여 통학가능한 학생을 수용하는 교실로서,장애아 등을 위한 특수 학급을 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도
	본인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 자전거 거치대 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

학 교 시 설

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■  세부평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프사이클에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감시키고자 한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수를 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구 분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치
1 급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00
2 급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
3 급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80
4 급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
5 급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60
6 급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
7 급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40

-  에너지성능지표검토서는 각 단위건축물별로 산출하며, 평점합계의 평균은 각

단위건축물의 바닥면적 가중평균에 의해 산출

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준(국토해양부 고시)

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

- 에너지관리공단, 에너지절약설계기준 해설서

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

본인증

- 예비인증시와 동일

- 설계변경사항 발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.2		계량기 설치 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물 관리자 및 사용자가 전력 및 화석연료를 합리적으로 이용하고 절약할 수 있도록 용도별 사용에너지의 계량기를 설치하였는지를 평가한다.
평가방법		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		용도별 사용에너지의 계량기 설치 여부		가중치
			1급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 5종 이상 설치된 경우		1.0
			2급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 3종 이상 설치된 경우		0.5
		- 용도별 사용에너지의 계량기 예시: 냉방, 난방, 급탕, 조명, 콘센트, 공조용 팬동력, 그 밖의 - 중앙컴퓨터시스템에서 용도별 사용에너지 검침이 가능한 경우도 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물에너지절약설계기준 - BREEAM for Office
제출서류	예비 인증	- 계량기 설치가 포함된 설계도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 계량기 설치 도서 - 계량기 설치를 확인할 수 있는 사진 또는 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지절약
평가기준		3.1.3		조명에너지 절약
■ 세부평가기준
평가목적		효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다.
평가방법		조명밀도 및 조명방식에 대한 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		기준		가중치
			1급		모든 일반교실공간이 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 천장면 평균조명밀도가 10W/㎡이하로 설계된 경우		1.0
			2급		모든 일반교실공간이 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 천장면 평균조명밀도가 13W/㎡이하로 설계된 경우		0.7
			3급		모든 일반교실공간이 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 천장면 평균조명밀도가 16W/㎡이하로 설계된 경우		0.4
		※ 교실 내에는 존(zone)별로 제어할 수 있도록 2개 이상의 스위치를 설치하여야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- KS A 3011 - 고효율에너지기자재 고효율형광등 (T-8, T-5)
제출서류	예비 인증	- 기준층 교실의 조도계산 및 조명밀도 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원 사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서 및 관련 설계도서, 설치비율 계산서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면, 설치비율 계산서 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

학 교 시 설

평가부문

4

재료 및 자원

평가범주

4.1

자원 절약

평가기준

4.1.1

화장실에서 사용되는 소비재 절약

■  세부평가기준

평가목적

건축물내 화장실에서 사용되는 소비재에 대한 절감을 유도하고, 청결한 생활환경을도모한다.

평가방법

건축물내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가

배    점

1점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	모든 공용 화장실내에서 세수후 건조방법	가중치
1급	자동 감지식 손건조기 방식 설치	1.0
2급	롤링타월(rolling towel) 방식 설치	0.5

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

제출서류

예비

인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 건조방법확인가능한 도면

※ 적용예정확인서로 갈음 가능

본인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다 ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제2조에 의한 부속건축물은 해당 공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준 () http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준(http://recycling.kats.go.kr, www.ripa.or.kr) - 친환경상품종합정보망(http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서, 투입 공사비 내역서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.2		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물 내에서 발생하는 폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 발생폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 폐기물 보관시설 : 연면적 1,000m2 당 2m2 이상으로 계획(최대 10m2)되어 밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - BREEAM for Office
제출 서류	예비 인증	- 폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.3		음식물 쓰레기 저감
■ 세부 평가기준
평가목적		음식물 쓰레기는 매립되어 지하수를 오염시키거나 매립지부족 등의 문제를 일으킨다. 따라서 건축물내에 음식물 처리 시설을 설치하는 것은 음식물 쓰레기의 재이용과 매립지 공간문제를 완화시킬 수 있다.
평가방법		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		음식물 쓰레기 재활용 계획 여부		가중치
			1급		대지내에 음식물 쓰레기 처리를 위한 자원화 시설이 설치된 경우		1.0
			2급		악취 및 미관을 고려하여 별도로 구획된 음식물 쓰레기전용 수거공간이 마련된 경우		0.5
			※ 음식물 쓰레기 전용 수거공간은 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 구조로 이루어져야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 환경표지인증대상제품 및 인증기준() http://ecolabel.keiti.re.kr
제출 서류	예비 인증	- 음식물쓰레기 자원화시설, 분리수거공간 또는 음식쓰레기 처리시설 관련 도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 음식물쓰레기 처리용 자원화시설 설치 명세서 - 음식물쓰레기 수거공간 관련 도서 및 서류 - 설치확인이 가능한 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.4		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우		0.5
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.5		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 세부평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) 및 제6조의3(리모델링이 용이한 구조 등) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제 1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링후) 설계도서 및 부재별 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.6		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비구조부재중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비구조부재중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비구조부재중 10%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		대지내 설치된 우수유출 저감시설로의 연계면적의 비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감 시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							학 교 시 설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 전 층의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 층별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠이하인 경우 1점 부여 - 전자감응식 소변기 사용시 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수 이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하게 하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수저수조 용량 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제 5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 공용시설 내의 수세식 변소용수,청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 7. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 8. “조경용수”라 함은 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

학 교 시 설

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구 온난화 방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■ 세부 평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술 및 사용 에너지원별 이산화탄소 배출량을 평가하고자 한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방시설용량 또는 냉방시설용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련 시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지성능검토서 및 관련자료

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					학 교 시 설
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구 온난화 방지
평가기준		6.1.2		오존층보호를 위한 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구 온난화 방지를 위해 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report(http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter 2) - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 사방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.2		공기환경
평가기준		6.2.1		운동장 먼지 발생 방지
■ 세부 평가기준
평가목적		운동장에서 발생하는 미세먼지 발생을 억제하여 이용자 및 학교주변 거주자의 쾌적한 공기환경 확보와 육체적 건강을 증진한다.
평가방법		운동장 먼지발생을 억제할 수 있는 저감공법의 점수를 합산하여 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		채택한 저감공법의 점수 합계		가중치
			1급		10점 이상		1.0
			2급		6점 이상		0.7
			3급		3점 이상		0.5
			○ 운동장 잔디 조성 : 10점 ○ 스프링클러 설치 : 3점 ○ 일반 크레이 포장(마사토+석분 등) 이외 운동장 표층에 먼지 발생량이 적은 포장재를 사용하거나 먼지억제를 위한 별도의 시공을 한 경우 : 3점 ※ 운동장 포장 후 먼지 억제를 위한 시공을 한 경우란 학교 운동장에 먼지발생을 저감시킬 수 있는 먼지억제제 등으로 시공하는 것을 말한다. ※ 인조잔디에 의한 공법은 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 녹색 천연 잔디 운동장의 조성과 관리, 국민체육진흥공단
제출서류	예비 인증	- 운동장 조성 상태를 확인 할 수 있는 설계도서 및 시방서 - 운동장 먼지발생 저감을 입증할 수 있는 서류(기존 일반 공법의 운동장 포장과 비교하여 먼지발생량 저감 효과를 입증할 수 있는 제조업체의 카타로그(기술자료포함) 또는 비교실험 결과보고서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 운동장 조성 상태를 확인 할 수 있는 설계도서 및 시방서 - 운동장 먼지발생 저감을 입증할 수 있는 서류(기존 일반 공법의 운동장 포장과 비교하여 먼지발생량 저감 효과를 입증할 수 있는 제조업체의 카타로그(기술자료포함) 또는 비교실험 결과보고서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 평가세부기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전 활동 계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이타 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물의 TAB 및 커미셔닝은 건축물 인도 및 매각단계에서 여러가지 시스템의 시험과, 법규 및 설계의도와 대조하여 정확하고 효과적으로 시공되었는지 여부를 검증 확인하는 작업을 포함한다. 건축물의 시스템이 정상적으로 작동하는지 여부, 또한 필요시 건설단계에서 생긴 공기오염 물질이 입주사용 전에 정화되었는지 여부를 점검한다.
평가방법		TAB 및 커미셔닝 실시 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		TAB 및 커미셔닝 실시여부		가중치
			1급		커미셔닝을 실시한 경우		1.0
			2급		TAB를 실시한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 공기조화 설비의 T.A.B.(시험.조정.평가) 기술기준 - ASHRAE Guideline : The HVAC Commissioning Process(1996)
제출서류	예비 인증	- 커미셔닝/TAB 계획서 - 커미셔닝/TAB 계약서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 커미셔닝/TAB 확인서 및/또는 결과보고서 - 그 밖의 동 업무 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010					학 교 시 설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.3		향상된 실내환경 및 유지관리
평가기준		7.3.1		보행시에 발생하는 먼지 배출량 감소
■ 세부 평가기준
평가목적		보행시에 신발에서 발생하는 흙, 먼지, 수분의 배출량을 줄이기 위한 조치를 통해 보다 향상된 조건에서 실내공간을 유지관리할 수 있도록 한다.
평가방법		건축물 내외의 출입구에 먼지털이가 가능한 매트나 매트를 설치할 수 있는 그리드 설치 유무 또는 신발장을 설치하였는지를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점의 합계치
			건축물 출입구에 매트 설치 여부			평점
			출입구 내부와 외부에 출입구의 폭에 해당하는 길이의 먼지제거용 매트를 설치하거나 그리드를 설치할 수 있도록 조치한 경우			1점
			신발장을 배치하여, 실내화로 갈아 신고 출입할 수 있도록 조치한 경우			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		건축물내에 들어서는 첫 번째 장소인 출입구에서 흙, 먼지, 수분을 미리 제거해 줌으로써 실내환경조건이 향상될 수 있고, 눈이나 비에 의한 미끄럼을 방지함으로써 보행의 안전이 증대된다. 또한 바닥 청소를 위해 필요로 하는 유지관리비용을 줄일 수 있다. (1개월 동안 매일 1,000명의 출입 인구를 갖는 건축물에는 10kg의 흙, 먼지, 이물질이 유입됨)
제출서류	예비 인증	- 출입구용 매트 또는 그리드, 신발장이 포함된 설계도서 - 적용예정 확인서
	본인증	- 출입구용 매트 또는 그리드가 포함된 설계도서 또는 설치사진 - 신발장 설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		8		생태환경
평가범주		8.1		대지 내 녹지공간 조성
평가기준		8.1.1		연계된 녹지축 조성
■ 세부 평가기준
평가목적		대지 외부 비오톱과의 연계여부 및 대지 내부의 연속된 녹지 공간 조성 여부를 평가한다.
평가방법		대지 내 조성된 녹지축의 길이와 대지 외곽 길이의 합과의 비율에 대한 가중치를 산정하여 평가된 점수 및 조성된 대지 내 녹지축이 대지 외부의 녹지와 연계되어 생태축으로서의 기능성 유무를 평가한 점수를 합산하여 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		1) 대지 내부의 연속된 녹지축 조성 (등급별 가중치) × (배점 1점)
			구분		녹지축 조성률 (L)	가중치	비고
			1급		L≥ (1/4)*A	1.0	L: 조성된 녹지축 길이 A: 대지의 외곽 길이
			2급		(1/4)*A > L ≥ (1/6)*A	0.75
			3급		(1/6)*A > L ≥ (1/8)*A	0.5
			4급		(1/8)*A > L ≥ (1/10)*A	0.25
		2) 대지 외부 녹지와의 연계성 (가중치) × (배점 1점)
			구분		대지외부 녹지와의 연계성 정도			가중치
			1급		대지내 녹지축이 외부녹지축 또는 비오톱과 8m이상의 폭으로 연결			1.0
			2급		대지내 녹지축이 외부녹지축 또는 비오톱과 4m이상의 폭으로 연결			0.5
		※ 녹지축의 인정범위 - 최소폭은 4m 이상일 것 - 다층식재 및 양질의 토양 생육환경(식생, 지형, 수자원 등)으로 조성되어 생물서식과 이동이 가능한 구조로 조성된 녹지공간
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 지속 가능한 정주지 개발을 위한 정책 및 제도 연구(Ⅲ), 국토해양부, 2000 - 생태도시 조성기술 개발사업, 국립환경연구원, 1997
제출서류	예비 인증	- 녹지축이 표현된 단지배치도 - 설계설명서(단지의 단변폭, 장변폭 및 녹지축의 길이 표시) - 녹지축 및 생태연결로 상세도면
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010										학 교 시 설
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지공간 조성
평가기준		8.1.2					자연지반 녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지율						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

학 교 시 설

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태 면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가

배    점

6점(평가항목)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상 ~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

학 교 시 설

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		8		생태환경
평가범주		8.3		생물서식공간 조성
평가기준		8.3.2		생태학습원 조성
■ 세부평가기준
평가목적		대지 내에 생태학습원의 조성을 통하여 생물의 서식공간을 제공함과 동시에 생태 및 환경 교육의 장소와 아울러 휴식공간으로서 활용한다.
평가방법		대지 내 생물이 서식할 수 있는 생태학습원을 조성한 경우에 대한 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		생태학습원의 조성		가중치
			1급		대지 내 50㎡ 이상의 생태학습원을 조성한 경우		1.0
			2급		대지 내 30㎡ 이상의 생태학습원을 조성한 경우		0.5
		※ 생태학습원 : 학습의 연장으로 야외에서 물질과 현상을 직접 관찰하고 경험하는 기회를 제공하는 장소로써 동식물 및 생태를 관찰하고 탐구기능을 향상시키며 학생들의 이해를 강화시킬 수 있는 공간. 비오톱, 조경면적 및 휴게공간등과 구분되어야 하며, 생태학습에 필요한 경계(울타리, 비닐하우스, 경계석 등), 학습보조재(의자, 나무벤치, 설명피켓, 칠판 등)등의 최소한의 시설을 갖추어져 있는 공간을 말함. ※ 생태학습원내 또는 근접한 위치에 물공급이 가능한 시설이 있어야 함 ※ 생태학습원에 텃밭은 포함 가능
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 생태학습원 계획 또는 시설이 포함된 설계도서
	본인증	- 생태학습원 계획 또는 시설이 포함된 설계도서/사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		8		생태환경
평가범주		8.4		자연자원의 활용
평가기준		8.4.1		표토 재활용율
■ 세부 평가기준
평가목적		식재지역에 표토의 재활용 여부를 평가하여 자연생태계의 유지를 도모한다.
평가방법		대지 자체의 표토를 식재지역에 재활용하는 경우에 해당되며 전체 표토량 대비 식재지반에 이용되는 재활용 표토량의 비율(%)을 산정하여 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 표토 재활용율(V) = X ÷ Y × 100 X : 재활용 표토량, 신청인이 제출한 ‘표토 재활용 계획서’에 명시된 수량 (㎥) Y : 전체 표토량, 대지면적(㎡) × 0.15m(표토는 토심 15㎝를 기준)
			구 분		표 토 재 활 용 율 (V)		가중치
			1 급		V ≥ 40%		1.0
			2 급		30% ≤ V < 40%		0.8
			3 급		20% ≤ V < 30%		0.6
			4 급		10% ≤ V < 20%		0.4
			5 급		5% ≤ V < 10%		0.2
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 지속 가능한 정주지 개발을 위한 정책 및 제도 연구(Ⅲ), 국토해양부, 2000 - 환경친화적 단지계획기법; 한국토지공사 - 표토보전 및 침식(유실)방지 대책에 관한 연구, 2001, 환경부
제출서류	예비 인증	- 표토 재활용 계획서( 공사 중 표토관리 계획서 포함) - 관련 시방서 및 도면
	본인증	- 표토재활용 증빙사진(전.중.후) 또는 비디오 테잎 - 표토활용대장 - 관련 시방서 및 도면

친환경 건축물 인증 기준 2010								학 교 시 설
평가부문			9		실내환경
평가범주			9.1		공기환경
평가기준			9.1.1		실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
■ 세부평가기준
평가목적			실내에 사용되는 건축자재 및 가구용 자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 이용자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물) 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법			유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가
배 점			6점 (필수항목: 최소평점 2.0점)
산출기준			• 평점 = (총 평점의 합 / 3 ) × 적용교실수/총 일반교실수
				구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
				최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
						천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
				접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
				최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
						바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
				가구용 자재		책상 및 의자	교실내 모든 책상 및 의자는 환경표지인증 획득기준（실내 공기 오염저감 및 유해물질 저감）또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		4
						가구	교실내에 설치․시공되는 가구는 환경표지인증 획득기준(실내 공기 오염저감 및 유해물질 저감）또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			※ 유해화학물질 저방출 자재의 해당부위 표면적의 최소 50% 이상 적용되어야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재의 판재와 각재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - 환경부 실내공기질공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr) (EL241, EL242, EL246, EL248, EL251, EL252, EL253, EL254, EL255, EL256, EL481, EL482, EL723)
제출서류	예비 인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		자연환기성능 확보 여부
■ 세부평가기준
평가목적		재실자에게 제어가능하고 신선한 외부 공기를 제공하는데 목적이 있다.
평가방법		이용자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창 설치 여부를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = 일반교실의 환기설계 정도 (2점) + 과학실험실의 환기설계 정도 (1점) 1) 일반교실의 환기설계 정도 (2점) = (가중치) × (배점) × 적용 일반교실수 / 총 일반교실수
			구 분		환기설계의 정도		가중치
			1 급		일반교실의 마주보는 두면이 맞통풍이 가능하도록 교실 창면적의 70% 이상을 개폐가능한 창으로 설치하는 경우		1.0
			2 급		일반교실의 마주보는 두면이 맞통풍이 가능하도록 교실 창면적의 40% 이상을 개폐가능한 창으로 설치하는 경우		0.6
		2) 과학실험실의 환기설계 정도(1점) : 과학실험실내 실내공기환경을 쾌적하게 유지하기 위하여 급기와 배기를 위한 환기장치를 한 경우 → 1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 -「건축물의 설비기준등에 관한 규칙」 제 14조(배연창의 유효면적 산정 기준등) - BREEAM for offices -「학교보건법」 시행규칙
제출서류	예비 인증	- 창호 상세도, 개폐가능한 창 면적비율 산출서 - 관련 설계도 및 시스템도, 제품설명서 등
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					학 교 시 설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.2		온열환경
평가기준		9.2.1		적정 열원기기 배치 및 실내 자동온도 조절장치 채택 여부
■ 세부 평가기준
평가목적		쾌적한 실내온열환경을 조성하면서 에너지를 절감하는데 에 그 목적이 있다.
평가방법		가열원의 공급방식과 각 실별 또는 존별로 구획된 자동온도 조절장치 채택여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) x (배점)
			구 분		가열원의 공급방식과 각 실별 또는 존별 자동온도조절장치 채택여부		가중치
			1 급		가열원에 의해 교실 내에서 연소가스와 소음이 발생하지 않도록 열원기기를 배치하고, 각 실별 자동온도조절장치를 채택한 경우		1.0
			2 급		가열원에 의해 교실 내에서 연소가스와 소음이 발생하지 않도록 열원기기를 배치하고, 각 존별 자동온도조절장치를 채택한 경우		0.7
			3 급		가열원에 의해 교실 내에서 연소가스와 소음이 발생하지 않도록 열원기기를 배치한 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물의 에너지 절약 설계기준 (국토해양부 고시) - 학교건물의 에너지관련시설의 최적화 방안 연구, 1998. 10, 지식경제부
제출서류	예비 인증	- 각 실별 또는 존별 자동온도조절장치 제어시스템도 - 열원기기 계통도 또는 적용예정확인서
	본인증	- 각 실별 또는 죤별 자동온도조절장치 제어시스템도 - 열원기기 계통도

친환경 건축물 인증 기준 2010

학 교 시 설

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.1

교통소음(도로, 철도)에 대한 실내소음도

■ 세부 평가기준

평가목적

도로나 철도로부터 발생하는 교통소음으로부터 정온한 환경을 확보한다.

평가방법

「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	실내 소음도(단위: dB(A))	가중치
1급	L ≤ 30	1.0
2급	30 ＜ L ≤ 35	0.75
3급	35 ＜ L ≤ 40	0.5
4급	40 ＜ L ≤ 45	0.25

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

• 예비인증 산출기준

- 예측은 도로 또는 철도에 면하여 배치된 모든 교실을 대상으로 함

- 예측절차는「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제12조 제1항에 따라 실시하되, 복도 등의 창호가 있는 경우에는 이를 포함함

- 실외소음도값은「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제8조 및 제13조에서 정하는 방법에 따라 예측한 실외소음도를 적용함

- 창호의 음향감쇠계수 적용방법, 실내소음도 계산방법은「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제14조 및 제16조에서 정하는 방법에 따름

- 흡음력 보정항 계산을 위한 1/1옥타브밴드별 표준잔향시간(T)은 아래 값을 적용

주파수(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
잔향시간(초)	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8

• 본인증 산출기준

- 측정은 예비인증단계에서 실내소음도가 가장 높게 예측된 교실을 대상으로 함

- 해당 교실에서의 측정은 도로 또는 철도에 면한 창호 등의 개구부로부터 1.0미터 떨어진 3개 이상의 지점에서 동시에 실시하며, 마이크로폰 높이는 바닥으로부터 1.2～1.5미터, 측정지점 사이의 이격거리는 균등하게 분포시킴

- 소음도 측정은 낮시간대(06:00～22:00)에 실시하고, 소음원이 도로인 경우와 도로와 철도소음이 동시에 영향을 미치는 경우에는 각 측정지점에서 출근시간대(07:00～09:00)와 퇴근시간대(17:00～20:00)를 포함하여 2시간이상 간격으로 1회 5분간 4회 이상 등가소음도를 측정하여 산술평균하며, 철도소음인 경우에는 2시간 간격을 두고 1시간씩 2회 측정하여 산술평균함. 그리고 철도소음에 대한 측정자료 분석방법은 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제22조에서 정한 방법에 따름

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시)

제출서류

예비

인증

- 대지 경계선으로부터 1 km 이내의 주변 도로나 철도 등 소음원 현황을 파악할 수 있는 지도 또는 항공사진/위성사진

- 기준층 평면도 및 단면도, 외벽(창 포함) 상세도

- 산출기준에서 정하는 방법에 따라 실시한 각 교실별 실내소음도 예측 결과보고서

본인증

- 산출기준에서 정하는 방법에 따라「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제6장 실내․외 소음도 측정 및 예측기관”에서 정하고 있는 기관이 측정한 실내소음도 측정 결과보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.4		직사일광 이용 및 향상된 시환경 확보
평가기준		9.4.1		직사일광을 이용하면서 현휘를 감소시키기 위한 계획 수립
■ 세부평가기준
평가목적		일반 교실내에서 현휘(glare)를 감소시키고 직사일광을 이용하여 시환경을 향상시킬 수 있도록 한다.
평가방법		현휘(glare)를 줄이면서 직사일광을 이용할 수 있도록 계획 및 시설을 한 경우
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		직사일광 확보 및 현휘를 감소시킬 수 있는 계획 및 시설의 설치 여부		가중치
			1급		직사일광의 조절과 현휘를 감소시킬 수 있는 광선반, 차양, 루버, 천창 등과 같은 시설을 일반교실의 30% 이상 적용하는 경우		1.0
			2급		직사일광의 조절과 현휘를 감소시킬 수 있는 광선반, 차양, 루버, 천창 등과 같은 시설을 일반교실의 15% 이상 적용하는 경우		0.5
		단, 수평 차양길이(P)=H÷tanA를 최소값으로 함. 이때, H : 창문의 하단에서 차양까지의 수직길이, A : 하지때 남중고도(=90-위도+23.5)
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「학교보건법」 시행규칙
제출서류	예비 인증	- 직사일광 확보 및 현휘를 감소시킬 수 있는 계획 또는 시설이 포함된 설계도서
	본인증	- 직사일광 확보 및 현휘를 감소시킬 수 있는 계획 또는 시설이 포함된 설계도서/사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						학 교 시 설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.5		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.5.1		휴식 및 재충전을 위한 공간 마련
■ 세부평가기준
평가목적		건축물 내 이용자에게 쾌적한 공간을 제공하여 능률의 향상을 도모한다.
평가방법		건축물 내 이용자에게 쾌적한 전용공간이 조성되어 있는지를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		전용공간 조성 여부		가중치
			1급		건축물내에 수공간 또는 식재공간(15㎡이상)을 조성하고 환경교육을 위한 별도로 구획된 전용공간(15㎡이상)을 조성한 경우		1.0
			2급		건축물내에 수공간 또는 식재공간(15㎡이상)을 조성하거나 환경교육을 위한 별도로 구획된 전용공간(15㎡이상)을 조성한 경우		0.5
		※ 환경교육을 위한 별도로 구획된 전용공간이란 친환경교육을 위해 고정 게시판, 전시물 등을 설치하고 그 외 환경교육을 받을 수 있도록 책걸상 등의 최소한의 시설을 갖춘 공간을 말함. ※ 홀을 이용하여 환경교육공간을 마련하는 경우 고정칸막이로 공간이 구획되어야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 수공간/식재공간 및 환경교육을 위한 전용공간이 포함된 설계도서
	본인증	- 수공간/식재공간 및 환경교육을 위한 전용공간이 포함된 설계도서 - 별도로 구획된 전용공간을 입증할 수 있는 사진

학교시설 인증등급 산정표

분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
토지이용	4			5
교통	4			5
에너지	21			20
재료 및 자원	10			15
수자원	13			10
환경오염방지	9			5
유지관리	7			7
생태환경	18			15
실내환경	19			18
합 계
리모델링에 따른 가산 점수(4.2.5/4.2.6 항목)
필수항목 이행 여부					Yes/No
3.1.1 에너지 절약
4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
총점
등급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 5〕

판매시설 인증심사기준(안)

부 문	범 주			평 가 항 목			세 부 평 가 기 준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1	생태적 가치		1.1.1	기존대지의 생태학적 가치		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 평가	평가항목	2
	1.2	인접대지 영향		1.2.1	일조권 간섭방지 대책의 타당성		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
2. 교통	2.1	교통부하 저감		2.1.1	대중교통에의 근접성		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
				2.1.2	자전거 보관소 설치 여부		자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 사워시설 마련 여부	평가항목	2
3. 에너지	3.1	에너지 절약		3.1.1	에너지 효율향상		건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 에너지성능지표 검토서에서 취득한 점수를 근거로 평가	필수항목	12
				3.1.2	계량기 설치 여부		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부	평가항목	2
	3.2	지속가능한 에너지원 사용		3.2.1	신․재생에너지 이용		신․재생에너지 시설의 설치 여부에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1	자원 절약		4.1.1	화장실에서 사용되는 소비재 절약		건축물 내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가	평가항목	1
	4.2	지속가능한 자원 활용		4.2.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용 여부		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
				4.2.2	재활용 가능자원의 분리수거		재활용 폐기물의 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
				4.2.3	음식물 쓰레기 저감		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획수립 여부 평가	평가항목	2
				4.2.4	재료의 탄소배출량 정보 표시		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가				4.2.5	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가	가산항목	7
				4.2.6	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가	가산항목	2
5. 수자원	5.1		수순환 체계 구축	5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성	대지내 설치된 우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2		수자원 절약	5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
				5.2.2		우수 이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가	평가항목	3
				5.2.3		중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3

부 문	범 주		평 가 항 목			세 부 평 가 기 준	구분	배점
6. 환경 오염 방지	6.1	지구 온난 화 방지	6.1.1	이산화탄소 배출 저감		이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용 여부 평가	평가항목	3
			6.1.2	오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3
7. 유지 관리	7.1	체계적인 현장관리	7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성	시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2	효율적인 건물관리	7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성	건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
			7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시	TAB 및 커미셔닝 실시 여부	평가항목	2
8. 생태 환경	8.1	대지 내 녹지공간 조성	8.1.1		자연지반 녹지율	전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2	외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보	8.2.1		생태 면적률	생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가	평가항목	6
	8.3	생물서식공간 조성	8.3.1		비오톱 조성	비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
9. 실내 환경	9.1	공기환경	9.1.1		실내공기오염물질 저방출자재의 사용	유해화학물질 저방출자재의 적용 정도에 대한 평가	필수항목	3
			9.1.2		외기 급․배기구의 설계	신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계도서 확인	평가항목	3
			9.1.3		CO2 모니터링시스템 구축 및 환기량 평가	매장 내의 CO2 농도를 모니터링 및 제어할 수 있는 감시 및 제어시스템 구축여부, 이용자를 위한 CO2 농도 디스펠레이 장치의 매장 내 설치여부, 적정 CO2 농도 제어에 필요한 환기성능(환기량) 확보여부를 평가	평가항목	6
			9.1.4		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제	건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	온열환경	9.2.1		실내 자동온도 조절장치 채택 여부	실내 자동온도 조절장치 적용 비율	평가항목	2
	9.3	쾌적한 실내환경 조성	9.3.1		휴식 및 재충전을 위한 공간 마련	거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가	평가항목	3

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부 평가기준
평가목적		기존 대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치있는 토지자원을 보호한다.
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평 점 = (가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for Offices - USGBC LEED Green Building Rating System -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출서류	예비 인증	- 토지이용 계획 확인서 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부평가기준
평가목적		대상건축물이 인접대지로의 유용한 태양광을 차단하지 않도록 대상건축물의 최고높이와 인접대지경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물뿐만 아니라 장래에 있을 인접 대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출서류	예비 인증	- 배치도 - 종.횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이어려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예: 버스 등) - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「도시교통정비촉진법」 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 대지출입구 표기, 대중교통수단위치에서 대지출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 설치 여부
■ 세부평가기준
평가목적		자전거보관소 설치 여부를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지 소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		자전거 보관소 설치 여부		가중치
			1급		자전거 보관소 및 샤워시설 설치		1.0
			2급		자전거 보관소 설치		0.5
		- 단, 자전거 보관소는 아래의 자전거 대수 이상을 보관할 수 있는 규모로 한다. 자전거대수 = 법정 자동차 주차대수 × 15%
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - BREEAM for offices
제 출서류	예비 인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도
	본인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도 및 설치사진 - 자전거 거치대 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

판매시설

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■  세부평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프사이클에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감시키고자 한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 에너지성능지표 검토서에서 취득한 점수를 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구 분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치
1 급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00
2 급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
3 급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80
4 급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
5 급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60
6 급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
7 급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40

-  에너지성능지표검토서는 각 단위건축물별로 산출하며, 평점합계의 평균은 각

단위건축물의 바닥면적 가중평균에 의해 산출

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준(국토해양부 고시)

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

- 에너지관리공단, 에너지절약설계기준 해설서

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

본인증

- 예비인증시와 동일

- 설계변경사항 발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.2		계량기 설치 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물 관리자 및 사용자가 전력 및 화석연료를 합리적으로 이용하고 절약할 수 있도록 용도별 사용에너지의 계량기를 설치하였는지를 평가한다.
평가방법		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		용도별 사용에너지의 계량기 설치 여부		가중치
			1급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 5종 이상 설치된 경우		1.0
			2급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 3종 이상 설치된 경우		0.5
		- 용도별 사용에너지의 계량기 예시: 냉방, 난방, 급탕, 조명, 콘센트, 공조용 팬동력, 그 밖의 - 중앙컴퓨터시스템에서 용도별 사용에너지 검침이 가능한 경우도 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물에너지절약설계기준 - BREEAM for Office
제출서류	예비 인증	- 계량기 설치가 포함된 설계도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 계량기 설치 도서 - 계량기 설치를 확인할 수 있는 사진 또는 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원 사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 수준		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서 및 관련 설계도서, 설치비율 계산서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면, 설치비율 계산서 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

판매시설

평가부문

4

재료 및 자원

평가범주

4.1

자원 절약

평가기준

4.1.1

화장실에서 사용되는 소비재 절약

■  세부평가기준

평가목적

건축물 내 화장실에서 사용되는 소비재에 대한 절감을 유도하고, 청결한 생활환경을도모한다.

평가방법

건축물 내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가

배    점

1점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	모든 공용 화장실내에서 세수후 건조방법	가중치
1급	자동 감지식 손건조기 방식 설치	1.0
2급	롤링타월(rolling towel) 방식 설치	0.5

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

제출서류

예비

인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 건조방법확인가능한 도면

※ 적용예정확인서로 갈음 가능

본인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용 여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다. ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제2조에 의한 부속건축물은 해당 공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준() http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준(http://recycling.kats.go.kr, www.ripa.or.kr) - 친환경상품종합정보망(http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서, 공사비 내역서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.2		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물 내에서 발생하는 폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 발생폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 폐기물 보관시설 : 연면적 1,000m2 당 2m2 이상으로 계획(최대 10m2)되어 밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - BREEAM for Office
제출 서류	예비 인증	- 폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.3		음식물 쓰레기 저감
■ 세부 평가기준
평가목적		음식물 쓰레기는 매립되어 지하수를 오염시키거나 매립지부족 등의 문제를 일으킨다. 따라서 건축물내에 음식물 처리 시설을 설치하여 음식물 쓰레기의 재이용과 매립지 공간문제를 완화시키고자 한다.
평가방법		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획수립 여부 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		음식물 쓰레기 재활용 계획 여부		가중치
			1급		대지내에 음식물 쓰레기 처리를 위한 자원화 시설이 설치된 경우		1.0
			2급		악취 및 미관을 고려하여 별도로 구획된 음식물 쓰레기전용 수거공간이 마련된 경우		0.5
			※ 음식물 쓰레기 전용 수거공간은 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 구조로 이루어져야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 환경표지인증대상제품 및 인증기준() http://ecolabel.keiti.re.kr
제출 서류	예비 인증	- 음식물쓰레기 자원화시설, 분리수거공간 또는 음식쓰레기 처리시설 관련 도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 음식물쓰레기 처리용 자원화시설 설치 명세서 - 음식물쓰레기 수거공간 관련 도서 및 서류 - 설치확인이 가능한 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.4		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.5		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 세부평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) 및 제6조의3(리모델링이 용이한 구조 등) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링 후) 설계도서 및 부재별 재사용율산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.6		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비구조부재중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비구조부재중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비구조부재중 10%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제 1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링 후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환 체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		대지내 설치된 우수유출 저감시설로의 연계면적의 비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감 시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							판매시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 전 층의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 층별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠이하인 경우 1점 부여 - 전자감응식 소변기 사용시 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수 이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하게 하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수저수조 용량산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제 5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 공용시설 내의 수세식 변소용수,청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 9. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 10. “조경용수”라 함은 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

판매시설

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구 온난화 방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■  세부평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술을 평가한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용 여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방설비용량 또는 냉방설비용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지절약계획서 및 관련설계도서

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					판매시설
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구 온난화 방지
평가기준		6.1.2		오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구온난화 방지를 위해 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report(http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter 2) - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 사방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한 상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전활동계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이터 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물의 TAB 및 커미셔닝은 건축물 인도 및 매각단계에서 여러가지 시스템의 시험과, 법규 및 설계의도와 대조하여 정확하고 효과적으로 시공되었는지 여부를 검증 확인하는 작업을 포함한다. 건축물의 시스템이 정상적으로 작동하는지 여부, 또한 필요시 건설단계에서 생긴 공기오염 물질이 입주사용 전에 정화되었는지 여부를 점검한다.
평가방법		TAB 및 커미셔닝 실시 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		TAB 및 커미셔닝 실시여부		가중치
			1급		커미셔닝을 실시한 경우		1.0
			2급		TAB를 실시한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 공기조화 설비의 T.A.B.(시험.조정.평가) 기술기준 - ASHRAE Guideline : The HVAC Commissioning Process(1996)
제출서류	예비 인증	- 커미셔닝/TAB 계획서 - 커미셔닝/TAB 계약서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 커미셔닝/TAB 확인서 및/또는 결과보고서 - 그 밖의 동 업무 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010										판매시설
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지공간 조성
평가기준		8.1.1					자연지반 녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지율						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

판매시설

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태 면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가

배    점

6점(평가항목)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상 ~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

판매시설

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010							판매시설
평가부문		9			실내환경
평가범주		9.1			공기환경
평가기준		9.1.1			실내공기오염물질 저방출자재의 사용
■ 세부평가기준
평가목적		실내에 사용되는 건축자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 거주자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물)의 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법		유해화학물질 저방출자재의 적용 정도에 대한 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 2.0점)
산출기준		• 평점 = 각 적용층의 평점의 합/ (층수× 4)
			구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
			최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
					천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
		※ 유해화학물질 저방출 자재의 해당부위 표면적의 최소 50% 이상 적용되어야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재의 판재와 각재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득 기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄 ※ 냉방 또는 난방을 하는 공간에 한하여 층수 산정 및 평가 ※ 바닥면적의 70% 이상이 지하주차장, 기계실 등으로 사용되는 층은 층수 산정에서 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료				- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - 환경부 실내공기질공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr) (EL241, EL242, EL246, EL248, EL251, EL252, EL253, EL254, EL255, EL256)
제출 서류	예비 인증			- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증			- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서, 거래명세서

친환경 건축물 인증 기준 2010					판매시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		외기 급․배기구의 설계
■ 세부평가기준
평가목적		신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계를 통해 입주자들의 건강을 도모한다.
평가방법		신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계도서 확인
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점의 합계치
			외기 도입을 위한 공조 급배기구 설계			평점
			외기도입구와 배기구는 외부도로 등으로부터 직선거리로 10m 이상 떨어져 외부오염원을 제거할 수 있도록 설치된 경우			1점
			외기도입구와 배기구는 재순환을 최소화하기 위해 서로 직선거리로 10m 이상 떨어지게 배치한 경우			1점
			공조시스템에서 외기도입을 위해 설계풍량의 30% 이상의 신선한 공기가 공급될 수 있도록 설계된 경우			1점
		※ 단, 급배기구가 서로 마주보게 설계된 경우는 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 공조시스템의 급배기구의 위치 및 크기가 포함된 설계도서 - 외기도입량 산출을 위한 공조부하 계산서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		CO2 모니터링시스템 구축 및 환기량 평가
■ 세부평가기준
평가목적		CO2 농도를 감시, 제어하기 위한 시스템을 매장 내에 설치하여 건물관리자가 실내 공기질을 효율적으로 관리할 수 있도록 하며, 충분한 환기량 확보를 통해 실내 공기질 악화를 방지함으로서 쾌적한 실내공기환경이 유지될 수 있도록 한다.
평가방법		매장 내의 CO2 농도를 모니터링 및 제어할 수 있는 감시 및 제어시스템의 구축여부, 이용자를 위한 CO2 농도 디스플레이장치의 매장 내 설치여부, 적정 CO2 농도 제어에 필요한 환기성능(환기량) 확보여부를 평가
배 점		6점(평가항목)
산출기준		• 평점 = CO2 농도 모니터링시스템(3점) + 환기량(3점) 1) CO2 농도 모니터링시스템 = (가중치) × (배점)
			구분		실내 CO2 모니터링시스템		가중치
			1급		매장 내 CO2 감시와 제어가 중앙에서 상시 가능한 시스템으로 설계되고, 이용자를 위한 CO2 농도 디스플레이가 매장 내에 설치된 경우		1.0
			2급		매장 내 CO2 감시와 제어가 가능한 시스템으로 설계된 경우		0.7
		2) 환기량 = (가중치) × (배점)
			구분		환기량		가중치
			1급		CO2 농도 600ppm이하로 실내 공기질이 유지될 수 있을 정도의 환기성능을 확보한 경우		1.0
			2급		CO2 농도 800ppm이하로 실내 공기질이 유지될 수 있을 정도의 환기성능을 확보한 경우		0.7
			※ 환기량 산출기준은 재실자 1인당 25㎥/h로 하여 산출한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- USGBC LEED Green Building Rating System - CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) -「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 별표4 - “개정판 건축설비계획”, 문운당
제출서류	예비 인증	- CO2 모니터링시스템 제어계통도 및 관련자료 - 설비설계 도서 - 환기량 산정기준 자료 - 시방서(관련내용이 명시된 부분) 등
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					판매시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.4		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.2		온열환경
평가기준		9.2.1		실내 자동온도 조절장치 채택 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		각 실별 또는 존별 자동 온도조절장치 채택 여부를 평가하여 쾌적한 실내온열환경을 조성하고 에너지를 절감하는데 목적이 있다.
평가방법		실내 자동온도 조절장치 적용 비율
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 실내 자동 온도조절장치 적용 비율(V) = X ÷ Y × 100 X : 실내 자동온도조절장치 설치 개수 Y : 냉방 및 난방 공간면적(㎡) / 200(㎡)
			구분		실내 자동 온도조절장치 적용 비율		가중치
			1급		100 ≤ V		1.0
			2급		80% ≤ V < 100%		0.8
			3급		60% ≤ V < 80%		0.6
			4급		40% ≤ V < 60%		0.4
			5급		20% ≤ V < 40%		0.2
		- 각 실별 또는 존(Zone)마다 별도의 실내 자동온도조절장치를 설치한 경우와 각 실에 온도센서를 두고 특정실에 통합 자동온도조절장치를 설치한 경우 모두 인정 - 전체 건축물에 설치된 실내 자동온도조절장치 설치 개수를 기준으로 판단함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물의 에너지 절약 설계기준(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 각 실별 또는 존별 자동온도조절장치 제어시스템도 - 적용 비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						판매시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.3		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.3.1		휴식 및 재충전을 위한 공간 마련
■ 세부평가기준
평가목적		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 공간을 확보하여 근무능률의 향상을 도모한다.
평가방법		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		전용 휴게공간 조성 여부		가중치
			1급		2급 + 직원들을 위해 건축물 내에 휴식 및 재충전을 위한 전용 휴게공간(15㎡이상)을 조성한 경우(휴게공간내 수공간 또는 식재공간 조성 가능)		1.0
			2급		고객을 위해 건축물 내에 휴식 및 재충전을 위한 전용 휴게공간(15㎡이상)을 조성한 경우(휴게공간내 수공간 또는 식재공간 조성 가능)		0.7
		※ 단, 흡연공간은 전용휴게공간에서 제외함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 휴게공간 또는 수공간/식재공간이 포함된 설계도서
	본인증	- 예비인증시와 동일

판매시설 인증등급 산정표

분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
토지이용	4			5
교통	4			5
에너지	17			25
재료 및 자원	10			15
수자원	13			10
환경오염방지	6			5
유지관리	5			7
생태환경	12			10
실내환경	18			18
합 계
리모델링에 따른 가산 점수(4.2.5/4.2.6 항목)
필수항목 이행 여부					Yes/No
3.1.1 에너지 절약
4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
총 점
등 급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 6〕

숙박시설 인증심사기준(안)

부 문	범 주				평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1	생태적 가치			1.1.1	기존대지의 생태학적 가치	기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여	평가항목	2
	1.2	인접 대지 영향			1.2.1	일조권 간섭방지 대책의 타당성	인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
2. 교통	2.1	교통부하 저감			2.1.1	대중교통에의 근접성	대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
					2.1.2	자전거 보관소 설치 여부	자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부	평가항목	2
3. 에너지	3.1	에너지 절약			3.1.1	에너지 효율향상	건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 에너지성능지표 검토서에서 취득한 점수를 근거로 평가	필수항목	12
					3.1.2	계량기 설치 여부	용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부	평가항목	2
					3.1.3	조명에너지 절약	키택홀더와 조명절약시스템(조명조절기, 리모컨, 타이머 등)의 채택여부에 대한 평가	평가항목	4
	3.2	지속가능한 에너지원 사용			3.2.1	신․재생에너지 이용	신·재생에너지 시설의 설치 여부에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1	지속가능한 자원 활용			4.1.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부	환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
					4.1.2	재활용 가능자원의 분리수거	재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
					4.1.3	음식물 쓰레기 저감	음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립여부 평가	평가항목	2
					4.1.4	재료의 탄소배출량 정보 표시	사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가					4.1.5	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가	가산항목	7
					4.1.6	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가	가산항목	2
5. 수자원	5.1		수순환 체계 구축		5.1.1	우수부하 절감대책의 타당성	대지내 설치된 우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2		수자원 절약		5.2.1	생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
					5.2.2	우수 이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가	평가항목	3
					5.2.3	중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3
6. 환경 오염 방지	6.1			지구 온난화 방지	6.1.1	이산화탄소 배출 저감	이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가	평가항목	3
					6.1.2	오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지	지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3

부 문	범 주		평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
7. 유지 관리	7.1	체계적인 현장관리	7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성	시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2	효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성	건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
			7.2.2	TAB 및 커미셔닝 실시	TAB 및 커미셔닝 실시 여부	평가항목	2
	7.3	효율적인 고객관리	7.3.1	사용자 매뉴얼 제공	사용자 매뉴얼(문서 또는 전자문서) 제공 여부를 평가	평가항목	1
8. 생태 환경	8.1	대지내 녹지공간 조성	8.1.1	자연지반 녹지율	전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2	외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보	8.2.1	생태 면적률	생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가	평가항목	6
	8.3	생물서식공간 조성	8.3.1	비오톱 조성	비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
9. 실내 환경	9.1	공기환경	9.1.1	실내공기오염물질 저방출자재의 사용	유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가	필수항목	3
			9.1.2	자연환기성능 확보 여부	투숙객이 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창/환기구의 설치여부를 평가	평가항목	3
			9.1.3	외기 급․배기구의 설계	신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계도서 확인	평가항목	3
			9.1.3	건축자재로부터배출되는 그 밖의 유해물질 억제	건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	온열환경	9.2.1	객실 내 자동온도 조절장치 채택 여부	객실별 자동온도 조절장치 적용 비율	평가항목	2
	9.3	음환경	9.3.1	객실간 경계벽 차음성능 수준	객실간 경계벽이 콘크리트로 구성된 경우에는 벽체의 두께로 평가하며, 건식벽체인 경우에는「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따른 차음구조 인정서로 평가	평가항목	2
			9.3.2	교통소음(도로,철도)에 대한 실내 소음도	「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가	평가항목	2
	9.4	쾌적한 실내환경 조성	9.4.1	휴식 및 재충전을 위한 공간 마련	거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가	평가항목	3
			9.4.2	투숙객을 위한 쾌적한 실내환경 조성	투숙객에게 실내환경 조절방식의 제공여부를 평가	평가항목	4

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부평가기준
평가목적		기존 대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치 있는 토지자원을 보호한다.
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for Offices - USGBC LEED Green Building Rating System -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출서류	예비 인증	- 토지이용 계획 확인서 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙 박 시 설
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부평가기준
평가목적		대상건축물이 인접대지로의 유용한 태양광을 차단하지 않도록 대상건축물의 최고높이와 인접대지 경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물뿐만 아니라 장래에 있을 인접 대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출서류	예비 인증	- 배치도 - 종.횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하 저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이어려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예:버스 등) - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「도시교통정비촉진법」 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다.
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 대지출입구 표기, 대중교통수단위치에서 대지출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 설치 여부
■ 세부평가기준
평가목적		자전거보관소 설치 여부를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지 소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		자전거 보관소 설치 여부		가중치
			1급		자전거 보관소 및 샤워시설 설치		1.0
			2급		자전거 보관소 설치		0.5
		- 단, 자전거 보관소는 아래의 자전거 대수 이상을 보관할 수 있는 규모로 한다. 자전거대수 = 법정 자동차 주차대수 × 15%
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도
	본인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도 및 설치사진 - 자전거 거치대 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

숙박시설

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■  세부평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프사이클에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감시키고자 한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부고시)의 에너지성능지표 검토서에서 취득한 점수를 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구 분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치
1 급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00
2 급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
3 급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80
4 급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
5 급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60
6 급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
7 급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40

-  에너지성능지표검토서는 각 단위건축물별로 산출하며, 평점합계의 평균은 각

단위건축물의 바닥면적 가중평균에 의해 산출

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

-  에너지절약설계기준 해설서, 에너지관리공단

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

본인증

- 예비인증시와 동일

- 설계변경사항 발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.2		계량기 설치 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물 관리자 및 사용자가 전력 및 화석연료를 합리적으로 이용하고 절약할 수 있도록 용도별 사용에너지의 계량기를 설치하였는지를 평가한다.
평가방법		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		용도별 사용에너지의 계량기 설치 여부		가중치
			1급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 5종 이상 설치된 경우		1.0
			2급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 3종 이상 설치된 경우		0.5
		- 용도별 사용에너지의 계량기 예시: 냉방, 난방, 급탕, 조명, 콘센트, 공조용 팬동력, 그 밖의 - 중앙컴퓨터시스템에서 용도별 사용에너지 검침이 가능한 경우도 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물에너지절약설계기준 - BREEAM for Office
제출서류	예비 인증	- 계량기 설치가 포함된 설계도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 계량기 설치 도서 - 계량기 설치를 확인할 수 있는 사진 또는 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.3		조명에너지 절약
■ 세부평가기준
평가목적		조명에너지 사용량 절감을 통해 전력에너지를 절약한다.
평가방법		키택홀더와 조명절약시스템(조명조절기, 리모컨, 타이머 등)의 채택여부에 대한 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		키택홀더 및 조명절약시스템 채택 여부		가중치
			1급		객실 전체에 조명 조절용 키택홀더(key tag holder)와 조명절약시스템(조명조절기(dimmer 등), 리모컨, 타이머 등)을 적용한 경우		1.0
			2급		객실 전체에 조명 조절용 키택홀더(key tag holder)를 설치한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 객실전체 조명 조절용 키택홀더(key tag holder) 설치 관련자료 - 조명절약시스템(조명조절기, 리모컨, 타이머 등) 설치 관련자료 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원 사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서 및 관련 설계도서, 설치비율 계산서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면, 설치비율 계산서 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.1.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다. ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제 2조에 의한 부속건축물은 해당 공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준() http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준(http://recycling.kats.go.kr, www.ripa.or.kr) - 친환경상품종합정보망(http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서, 투입 공사비 내역서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.1.2		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물 내에서 발생하는 폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 발생폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 폐기물 보관시설 : 연면적 1,000m2 당 2m2 이상으로 계획(최대 10m2)되어 밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 보관시설 및 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - BREEAM for Office
제출 서류	예비 인증	- 폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.1.3		음식물 쓰레기 저감
■ 세부 평가기준
평가목적		음식물 쓰레기는 매립되어 지하수를 오염시키거나 매립지부족 등의 문제를 일으킨다. 따라서 건축물내에 음식물 처리 시설을 설치하여 음식물 쓰레기의 재이용과 매립지 공간문제를 완화시키고자 한다.
평가방법		음식물 쓰레기 분리수거를 위한 시설 및 재활용 계획 수립 여부 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		음식물 쓰레기 재활용 계획 여부		가중치
			1급		대지내에 음식물 쓰레기 처리를 위한 자원화 시설이 설치된 경우		1.0
			2급		악취 및 미관을 고려하여 별도로 구획된 음식물 쓰레기전용 수거공간이 마련된 경우		0.5
			※ 음식물 쓰레기 전용 수거공간은 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 구조로 이루어져야 함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 환경표지인증대상제품 및 인증기준() http://ecolabel.keiti.re.kr
제출 서류	예비 인증	- 음식물쓰레기 자원화시설, 분리수거공간 또는 음식쓰레기 처리시설 관련 도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 음식물쓰레기 처리용 자원화시설 설치 명세서 - 분리수거공간 관련 도서 및 서류 - 설치확인이 가능한 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.1.4		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우		0.5
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.1.5		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 세부평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) 및 제6조의3(리모델링이 용이한 구조 등) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링 후) 설계도서 및 부재별 재사용율산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설(리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.1		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.1.6		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비구조부재중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비구조부재중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비구조부재중 10%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「건축법」 시행령 제6조(적용의 완화) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제 1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링 후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환 체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		대지내 설치된 우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감 시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							숙박시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 전 층의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 층별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠이하인 경우 1점 부여 - 전자감응식 소변기 사용시 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수 이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수저수조 용량산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제 5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 공용시설 내의 수세식 변소용수,청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 11. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 12. “조경용수”라 함은 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

숙박시설

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구 온난화 방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■ 세부 평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술 및 사용 에너지원별 이산화탄소 배출량을 평가한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방설비용량 또는 냉방설비용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련 시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지성능검토서 및 사용연료를 확인할 수 있는 관련자료

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					숙박시설
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구 온난화 방지
평가기준		6.1.2		오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구 온난화 방지를 위해 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report(http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter 2) - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 사방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한 상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전활동계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이터 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물의 TAB 및 커미셔닝은 건축물 인도 및 매각단계에서 여러가지 시스템의 시험과, 법규 및 설계의도와 대조하여 정확하고 효과적으로 시공되었는지 여부를 검증 확인하는 작업을 포함한다. 건축물의 시스템이 정상적으로 작동하는지 여부, 또한 필요시 건설단계에서 생긴 공기오염 물질이 입주사용 전에 정화되었는지 여부를 점검한다.
평가방법		TAB 및 커미셔닝 실시 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		TAB 및 커미셔닝 실시여부		가중치
			1급		커미셔닝을 실시한 경우		1.0
			2급		TAB를 실시한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 공기조화 설비의 T.A.B.(시험.조정.평가) 기술기준 - ASHRAE Guideline : The HVAC Commissioning Process(1996)
제출서류	예비 인증	- 커미셔닝/TAB 계획서 - 커미셔닝/TAB 계약서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 커미셔닝/TAB 확인서 및/또는 결과보고서 - 그 밖의 동 업무 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.3		효율적인 객실관리
평가기준		7.3.1		사용자 매뉴얼 제공
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물의 관리 및 운영방법에 대한 정보와 이에 관한 사용자 매뉴얼을 투숙객들에게 제공함으로써 당초 의도했던 대로 최대의 효율이 이루어지도록 한다.
평가방법		사용자 매뉴얼(문서 또는 전자문서) 제공 여부를 평가
배 점		1점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		사용자 매뉴얼 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 5 항목 이상을 채택하여 제공한 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 3 항목 이상을 채택하여 제공한 경우		0.5
		․ 냉·난방설비 등의 사용 방법 ․ 변기, 세면시설 및 상하수도시설 등의 사용 방법 ․ 조명기기 및 전기설비 등의 사용 방법 ․ 그 밖의설비(인터폰, 각종 리모콘, 정보통신설비 등)의 사용 방법 ․ 각종 피난, 방재시설 등의 사용 방법 ․ 친환경 운영프로그램 안내서 제공
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 사용자매뉴얼 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 사용자매뉴얼(문서 또는 전자문서)

친환경 건축물 인증 기준 2010										숙박시설
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지공간 조성
평가기준		8.1.1					자연지반 녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지율						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

숙박시설

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태 면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지 면적의 비율로 평가

배    점

6점(평가항목)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상 ~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

숙박시설

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010							숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.1		실내공기오염물질 저방출자재의 사용
■ 세부평가기준
평가목적		실내에 사용되는 건축자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 거주자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물)의 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법		유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 2.0점)
산출기준		• 평점 = (총 평점의 합 / 4 )× 적용 객실수/총 객실수
			구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
			최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
					천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
		※ 유해화학물질 저방출 자재의 해당부위 표면적의 최소 50% 이상 적용되어야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재의 판재와 각재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득 기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - 환경부 실내공기질공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr) (EL241, EL242, EL246, EL248, EL251, EL252, EL253, EL254, EL255, EL256)
제출서류	예비 인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서, 거래명세서

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		자연 환기성능 확보 여부
■ 세부평가기준
평가목적		투숙객에게 제어가능하고 신선한 외부 공기를 제공하는데 목적이 있다.
평가방법		투숙객이 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창/환기구의 설치 여부를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용 객실 수 / 총 객실 수
			구분		환기설계의 정도		가중치
			1급		냉방 또는 난방을 행하는 객실별로 개폐가능한 창(창면적의 20% 이상)을 설치하는 경우		1.0
			2급		냉방 또는 난방을 행하는 객실별로 개폐가능한 창(창면적의 10% 이상) 또는 환기구(vent slot 포함)을 설치하는 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices -「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) -「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 -「건축물의 설비기준등에 관한 규칙」 제14조(배연창의 유효면적 산정 기준등)
제출서류	예비 인증	- 창호 상세도, 개폐가능한 창 면적비율 산출서 - 관련 설계도 및 시스템도, 제품설명서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		외기 급․배기구의 설계
■ 세부평가기준
평가목적		신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계를 통해 투숙객들의 건강을 도모한다.
평가방법		신선한 외기를 도입하기 위한 공조 급․배기구 설계도서 확인
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점의 합계치
			외기 도입을 위한 공조 급․배기구 설계			평점
			외기 도입구와 배기구는 외부도로 등으로부터 수평거리로 10m 이상 떨어져 외부오염원을 제거할 수 있도록 설치된 경우			1점
			외기 도입구와 배기구는 재순환을 최소화하기 위해 서로 수평거리로 10m 이상 떨어지게 배치한 경우			1점
			공조시스템에서 외기도입을 위해 설계풍량의 30% 이상의 신선한 공기가 공급될 수 있도록 설계된 경우			1점
		※ 단, 급․배기구가 서로 마주보게 설계된 경우는 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 공조시스템의 급․배기구의 위치 및 크기가 포함된 설계도서 - 외기도입량 산출을 위한 공조부하 계산서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.4		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.2		온열환경
평가기준		9.2.1		객실 내 자동온도 조절장치 채택 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		객실별 자동 온도조절장치 채택 여부를 평가하여 쾌적한 실내온열환경 조성하고에너지를 절감하는데 그 목적이다.
평가방법		객실별 자동온도 조절장치 적용 비율
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점) ※ 실내 자동 온도조절장치 적용 비율(V) = X ÷ Y × 100 X : 자동온도조절장치 설치된 객실 수 Y : 총 객실 수
			구분		실내 자동 온도조절장치 적용 비율		가중치
			1급		100 ≤ V		1.0
			2급		80% ≤ V < 100%		0.8
			3급		60% ≤ V < 80%		0.6
			4급		40% ≤ V < 60%		0.4
			5급		20% ≤ V < 40%		0.2
		- 객실별로 별도의 실내 자동온도조절장치를 설치한 경우와 각 객실에 온도센서를 두고 특정실에서 통합 자동온도조절장치를 설치한 경우 모두 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물의 에너지 절약 설계기준(국토해양부 고시)
제출서류	예비 인증	- 객실별 자동온도조절장치 제어시스템도 - 적용 비율 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경건축물 인증기준 2010								숙박시설
평가부문		9			실내환경
평가범주		9.3			음환경
평가기준		9.3.1			객실간 경계벽 차음성능 수준
■ 세부평가기준
평가목적		인접한 객실간의 소음전달을 최소화하여 쾌적한 거주공간의 창출과 프라이버시를 확보한다.
평가방법		객실간 경계벽이 콘크리트로 구성된 경우에는 벽체의 두께로 평가하며, 건식벽체인 경우에는「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시)에 따른 차음구조 인정서로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) 1) 차음성능에 의한 평가(단, 건식벽체인 경우에 적용) (단위:dB)
			구 분			공기전달음 차단성능평가치			가중치
			1급			58dB ≤Rw+C 및 객실간 경계벽을 공유하지 않는 경우주1)			1.0
			2급			53 ≤ Rw+C＜ 58dB			0.75
			3급			48 ≤ Rw+C＜ 53dB			0.5
		※Rw: KS F 2808에 따라 실험실에서 측정한 음향감쇠계수(음향투과손실)를 KS F 2862에 따라 평가한 단일수치평가량 C : KS F 2862에서 규정하고 있는 스펙트럼조정항으로서 특정주파수대역에서 차음성능이 저하하는 것을 평가하기 위해 적용 2) 경계벽 구조에 의한 평가 (단, 철근콘크리트 옹벽의 경우에 적용)
				구분			객실간 경계벽체의 두께(T)			가중치
				1급			200㎜ ≤ T 및 객실간 경계벽을 공유하지 않는 경우주1)			1.0
				2급			150㎜ ≤T ＜200㎜			0.75
				3급			100㎜ ≤T ＜150㎜			0.5
		주1): 객실간 경계벽을 공유하지 않는 경우라 함은 평면구성상 인접 객실과 경계벽체를 공유하지 않는 것을 말함 - 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 벽체의 차음구조인정 및 관리기준(국토해양부 고시) - 경계벽 및 간막이벽의 구조(건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제19조) - KS F 2808(건물부재의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법) - KS F 2862(건물 및 건물부재의 공기전달음 차단성능 평가방법)
제출서류	예비 인증	- 설계도면: 객실간 경계벽의 구조 및 두께를 표기한 도면 - 철근콘크리트 구조 이외의 벽체구조의 경우에는「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제19조 제2항 제4호에서 정하고 있는 기관의 인정서
	본인증	- 예비인증시 신청한 벽체구조(옹벽 또는 인정벽체구조)대로 시공되었음을 확인할 수 있는 서류(감리 보고서 등)

친환경 건축물 인증 기준 2010

숙박시설

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.3

음환경

평가기준

9.3.2

교통소음(도로, 철도)에 대한 실내 소음도

■ 세부 평가기준

평가목적

도로나 철도로부터 발생하는 교통소음으로부터 정온한 환경을 확보한다.

평가방법

「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	실내 소음도(단위:dB(A))	가중치
1급	L ≤ 30	1.0
2급	30 ＜ L ≤ 35	0.75
3급	35 ＜ L ≤ 40	0.5
4급	40 ＜ L ≤ 45	0.25

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

• 예비인증 산출기준

- 예측은 도로 또는 철도에 면하여 배치된 모든 객실을 대상으로 함

- 예측절차는「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제12조 제1항에 따라 실시하되, 복도 등의 창호가 있는 경우에는 이를 포함함

- 실외소음도값은「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제8조 및 제13조에서 정하는 방법에 따라 예측한 실외소음도를 적용함

- 창호의 음향감쇠계수 적용방법, 실내소음도 계산방법은「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제14조 및 제16조에서 정하는 방법에 따름

- 흡음력 보정항 계산을 위한 1/1옥타브밴드별 표준잔향시간(T)은 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 별표 1에서 정하고 있는 흡음력 보정항 계산을 위한 1/1 옥타브밴드별 표준잔향시간을 적용

• 본인증 산출기준

- 측정은 예비인증단계에서 실내소음도가 가장 높게 예측된 객실을 대상으로 함

- 해당 객실에서의 측정은 도로 또는 철도에 면한 창호 등의 개구부로부터 1.0미터 떨어진 3개 이상의 지점에서 동시에 실시하며, 마이크로폰 높이는 바닥으로부터 1.2～1.5미터, 측정지점 사이의 이격거리는 균등하게 분포시킴

- 소음도 측정시간 및 횟수는 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제26조에서 정한 방법에 따르며,  철도소음에 대한 측정자료 분석방법은 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 제22조에서 정한 방법에 따름

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시)

제출서류

예비

인증

- 대지 경계선으로부터 1 km 이내의 주변 도로나 철도 등 소음원 현황을 파악할 수 있는 지도 또는 항공사진/위성사진

- 기준층 평면도 및 단면도, 외벽(창 포함) 상세도

- 산출기준에서 정하는 방법에 따라 실시한 각 객실별 실내소음도 예측 결과보고서

본인증

- 산출기준에서 정하는 방법에 따라「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제6장 실내․외 소음도 측정 및 예측기관”에서 정하고 있는 기관이 측정한 실내소음도 측정 결과보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.4		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.4.1		휴식 및 재충전을 위한 공간 마련
■ 세부평가기준
평가목적		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 공간을 확보하여 근무능률의 향상을 도모한다.
평가방법		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		전용 휴게공간 조성 여부		가중치
			1급		2급 + 직원들을 위해 건축물 내에 휴식 및 재충전을 위한 전용 휴게공간(15㎡이상)을 조성한 경우(휴게공간내 수공간 또는 식재공간 조성 가능)		1.0
			2급		투숙객을 위해 건축물 내에 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간(15㎡이상)을 조성한 경우(휴게공간내 수공간 또는 식재공간 조성 가능)		0.5
		※ 단, 흡연공간은 전용휴게공간에서 제외함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 휴게공간 또는 수공간/식재공간이 포함된 설계도서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						숙박시설
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.4		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.4.2		투숙객을 위한 쾌적한 실내환경 조성
■ 세부평가기준
평가목적		쾌적한 실내환경을 조성하고 에너지의 효율적 이용을 위하여 투숙객이 실내환경을 조절할 수 있도록 한다.
평가방법		투숙객에게 실내환경 조절방식의 제공여부를 평가
배 점		4점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용 객실 수 / 총 객실 수
			구분		실내환경 조절방식		가중치
			1급		전체의 50%이상 객실에서 투숙객이 개별적으로 온도, 환기, 풍량, 조명 중 2가지 이상을 직접 조절하여 개개인에게 적합한 환경을 제공하는 경우		1.0
			2급		전체의 50%이상 객실에서 투숙객이 개별적으로 온도, 환기, 풍량, 조명 중 한 가지를 직접 조절하여 개개인에게 적합한 환경을 제공하는 경우		0.5
		※ 개별적으로 제어하는 단위공간은 각 객실(2개 이상의 방을 가진 객실의 경우에는 각 방)로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 기준층 제어계통도
	본인증	- 예비인증시와 동일

숙박시설 인증등급 산정표

분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
토지이용	4			5
교통	4			5
에너지	21			25
재료 및 자원	9			15
수자원	13			10
환경오염방지	6			5
유지관리	6			7
생태환경	12			10
실내환경	23			18
합 계
리모델링에 따른 가산 점수(4.1.5/4.1.6 항목)
필수항목 이행 여부					Yes/No
3.1.1 에너지 절약
4.1.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
4.1.2 재활용 생활폐기물 분리수거
5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
총 점
등 급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 7〕

그 밖의 건축물 인증심사기준(안)

구 분	범 주		평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
1. 토지 이용	1.1	생태적가치	1.1.1	기존대지의 생태학적 가치	기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여	평가항목	2
	1.2	인접 대지영향	1.2.1	일조권 간섭방지 대책의 타당성	인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각	평가항목	2
2. 교통	2.1	교통부하저감	2.1.1	대중교통에의 근접성	대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리	평가항목	2
			2.1.2	자전거 보관소 설치 여부	자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부	평가항목	2
3. 에너지	3.1	에너지 절약	3.1.1	에너지 효율향상	건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수를 근거로 평가	필수항목	12
			3.1.2	계량기 설치 여부	용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부	평가항목	2
	3.2	지속가능한 에너지원사용	3.2.1	신 ․ 재생에너지 이용	신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여	평가항목	3
4. 재료 및 자원	4.1	자원 절약	4.1.1	화장실에서 사용되는 소비재 절약	건축물내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가	평가항목	1
	4.2	지속가능한 자원 활용	4.2.1	유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부	환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가	필수항목	3
			4.2.2	재활용 가능자원의 분리수거	재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가	필수항목	2
			4.2.3	재료의 탄소배출량 정보 표시	사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가	평가항목	2
리모델링시에만 평가			4.2.4	기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가	가산항목	7
			4.2.5	기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약	전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가	가산항목	2

구 분	범 주					평 가 항 목		세 부 평 가 기 준	구분	배점
5. 수자원	5.1				수순환 체계 구축	5.1.1	우수부하 절감대책의 타당성	대지내 설치된 우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가	평가항목	3
	5.2				수자원 절약	5.2.1	생활용 상수 절감 대책의 타당성	환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가	필수항목	4
						5.2.2	우수 이용	우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가	평가항목	3
						5.2.3	중수도 설치	사용한 수돗물을 처리하는 중수도의 설치로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가	평가항목	3
6. 환경 오염 방지	6.1			지구온난화 방지		6.1.1	이산화탄소 배출 저감	이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가	평가항목	3
						6.1.2	오존층보호를 위하여 특정물질의 사용금지	지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가	평가항목	3
7. 유지 관리	7.1				체계적인 현장관리	7.1.1	환경을 고려한 현장관리계획의 합리성	시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도	평가항목	1
	7.2				효율적인 건물관리	7.2.1	운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성	건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침이 제공되는지의 여부를 평가	필수항목	2
						7.2.2	TAB 및 커미셔닝 실시	TAB 및 커미셔닝 실시 여부 평가	평가항목	2
8. 생태 환경	8.1		대지 내 녹지 공간조성			8.1.1	자연지반 녹지율	전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가	평가항목	2
	8.2		외부공간 및 건물외피의 생태적 기능확보			8.2.1	생태면적률	생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가	평가항목	6
	8.3		생물서식공간 조성			8.3.1	비오톱 조성	비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가	평가항목	4
9. 실내 환경	9.1	공기환경				9.1.1	실내공기오염물질 저방출 자재의 사용	유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대한 평가	필수항목	3
						9.1.2	자연 환기성능 확보 여부	이용자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창/환기구의 설치 여부를 평가	평가항목	3
						9.1.3	건축자재로부터배출되는 그 밖의 유해물질 억제	건축물내에서 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가	평가항목	1
	9.2	음환경				9.2.1	교통소음(도로,철도)에 대한 실내 소음도	「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부 고시)에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가	평가항목	2
	9.3	쾌적한 실내환경 조성				9.3.1	휴식 및 재충전을 위한 공간 마련	거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가	평가항목	3

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.1		생태적 가치
평가기준		1.1.1		기존대지의 생태학적 가치
■ 세부평가기준
평가목적		기존 대지의 환경 및 생태학적 가치를 평가하여 환경적으로 가치 있는 토지자원을보호한다.
평가방법		기존 대지의 생태학적 가치, 토지이용 현황, 용도지역 등을 근거로 점수 부여
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		기존 대지의 생태학적 가치		가중치
			1급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 80% 이상일 경우		1.0
			2급		생태학적 가치가 낮은 대지가 전체 대지면적의 50% 이상일 경우		0.5
		여기서 생태학적 가치가 낮은 대지라 함은 아래의 조건 중 하나를 만족하는 경우에 해당한다. - 기 사용된 대지(재사용 대지)의 경우 - 전면 리모델링을 하는 경우 - 쓰레기매립지 등 이와 유사하게 사용되어 생태학적으로 훼손된 대지의 경우 ※ 택지개발지구 등 대규모 개발사업지구, 해안 및 습지 매립지 등은 생태학적 가치가 낮은 대지에 해당하지 않음
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices - USGBC LEED Green Building Rating System -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 (국토의 용도구분), 제36조(용도지역의 지정), 제37조(용도지구의 지정) -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제30조(용도지역의 세분), 제31조(용도지구의 지정) - 서울시 도시생태현황도 작성 지침
제출서류	예비 인증	- 도시계획 확인원 - 토지이용 계획 확인원 - 형질변경행위 확인원 - 현장사진 - 위성사진 또는 항공사진 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		1		토지이용
평가범주		1.2		인접대지 영향
평가기준		1.2.1		일조권 간섭방지 대책의 타당성
■ 세부평가기준
평가목적		대상건축물이 인접대지로의 유용한 주광을 차단하지 않도록, 대상건축물의 최고 높이와 인접대지 경계선으로부터 대상건축물까지의 수평거리 비율이 적정한지를 평가한다.
평가방법		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) ※ 인접대지 경계선으로부터 대상 건축물 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각(V)
			구 분		인접대지 경계선으로부터 대상 건축물의 정북방향의 각 부분의 높이를 잰 최대 앙각		가중치
			1 급		V < 40°		1.0
			2 급		40° ≤ V < 45°		0.8
			3 급		45° ≤ V < 50°		0.6
			4 급		50° ≤ V < 55°		0.4
			5 급		55° ≤ V < 60°		0.2
		※ 기존에 위치하고 있는 건축물 뿐만 아니라 장래에 있을 인접 대지의 개발에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 고려하기 위함 ※ 당해 대지와 다른 대지 사이에 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차전용도로, 유원지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선을 인접대지 경계선으로 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「건축법」 제61조 (일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)
제출서류	예비 인증	- 배치도 - 종.횡단면도 - 최대 앙각 산출도
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.1		대중교통에의 근접성
■ 세부평가기준
평가목적		대중교통 이용을 통한 공해발생의 저감, 에너지 사용 절감 등을 유도하고자 한다.
평가방법		대중교통시설(철도역, 지하철역, 버스터미널, 버스정류소)과의 도보거리
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		대중교통시설과의 도보거리		가중치
			1 급		2종 이상의 대중 교통시설이 300m 이내에 위치한 경우		1.0
			2 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이내에 위치한 경우		0.8
			3 급		가장 가까운 대중 교통시설이 200m 이상 300m 이내에 위치한 경우		0.6
			4 급		가장 가까운 대중 교통시설이 300m 이상 400m 이내에 위치한 경우		0.4
			5 급		가장 가까운 대중 교통시설이 400m 이상 500m 이내에 위치한 경우		0.2
		※ - 도보거리란 가장 안전하고 편리한 길을 이용한 물리적 거리를 말함 - 평가 시점 시 대중교통수단과의 근접성을 증명할 수 있는 증빙서류의 제출이어려운 경우 실제 운행 시점부터 가점 대상으로 함(예:버스 등) - 거리는 가장 유리한 대지출입구로부터 산정함 - 마을버스 정류소는 일반정류소와 동일한 것으로 봄
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「도시교통정비촉진법」 제2조 “교통시설"이란 교통수단의 운행에 필요한 도로·주차장·여객자동차터미널·화물터미널·철도·도시철도·공항·항만 및 환승시설 등을 말한다.
제출서류	예비 인증	- 현장인근 상황도(대중교통수단의 위치 및 대지출입구 표기, 대중교통수단위치에서 대지출입구까지의 거리 명기)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		2		교통
평가범주		2.1		교통부하저감
평가기준		2.1.2		자전거 보관소 설치 여부
■ 세부평가기준
평가목적		자전거보관소 설치 여부를 판단함으로써 녹색 교통환경을 유도하며, 에너지 소비와 공해발생 저감을 도모한다.
평가방법		자전거 보관소 설치 및 자전거 이용자를 위한 샤워시설 마련 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치)×(배점)
			구 분		자전거 보관소 설치 여부		가중치
			1 급		자전거 보관소 및 샤워시설 설치		1.0
			2 급		자전거 보관소 설치		0.5
		- 단, 자전거 보관소는 아래의 자전거 대수 이상을 보관할 수 있는 규모로 한다. 자전거 대수 = 법정 자동차 주차대수 × 15%
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 자전거주차장 설치기준 (자전거이용시설의 구조· 시설기준에 관한 규칙 제16조) ․ 자전거이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고 자전거 주차장 표지판을 설치하여야 하며 통행인에게 장애가 없도록 할 것 ․ 자전거주차의 편의를 위하여 자전거주차장치 및 눈․비등을 가리기 위한 천막 등을 설치할 것 ․ 자전거의 도난방지를 위한 장치의 설치를 용이하게 할 것 ․ 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 것 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도
	본인증	- 자전거보관소 배치도 및 설계평면도 - 샤워시설에 대한 평면도 및 설치사진 - 자전거보관소 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

그 밖의 건축물

평가부문

3

에너지

평가범주

3.1

에너지 절약

평가기준

3.1.1

에너지 효율향상

■  세부평가기준

평가목적

건축물의 에너지소비는 화석 연료 사용에 의한 온실가스 배출과 밀접한 관계가 있으므로 건축물에서 에너지절감이 바로 온실가스 배출을 억제한다는 취지하에 건축물의 라이프사이클에서 가장 많은 에너지를 소비하는 운영단계에서의 에너지소비량을 사전에 평가함으로써 건축물의 에너지를 절감하고 나아가 온실가스의 배출을 저감시키고자 한다.

평가방법

건축물의 에너지절약 설계기준(국토해양부 고시)의 ‘에너지성능지표 검토서’에서 취득한 점수를 근거로 평가

배    점

12점 (필수항목: 최소평점 4.8점)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구 분	에너지성능지표검토서의 평점 합계의 평균	가중치
1 급	평점합계의 평균이 95점 이상인 경우	1.00
2 급	평점합계의 평균이 90점 이상~95점 미만인 경우	0.90
3 급	평점합계의 평균이 85점 이상~90점 미만인 경우	0.80
4 급	평점합계의 평균이 80점 이상~85점 미만인 경우	0.70
5 급	평점합계의 평균이 75점 이상~80점 미만인 경우	0.60
6 급	평점합계의 평균이 70점 이상~75점 미만인 경우	0.50
7 급	평점합계의 평균이 65점 이상~70점 미만인 경우	0.40

- 에너지성능지표검토서는 각 단위건축물별로 산출하며, 평점합계의 평균은 각

단위건축물의 바닥면적 가중평균에 의해 산출

- 건축물의 에너지 절약 설계 기준(국토해양부 고시)을 기준으로 해당 건축물

용도에 맞춰 평가하되, 그 밖의 건축물은 업무용(사무)으로 간주하여 평가

※ 에너지성능지표검토서는 인증 신청시점에 취득한 점수를 적용한다.

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제22조

- 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시

- 신축건물 에너지 절약 설계기준 강화 연구 보고서, 지식경제부, 2006

- 에너지관리공단, 에너지절약설계기준 해설서

제출서류

예비

인증

- 에너지절약계획서 및 관련근거자료 (도면, 성적서 등)

본인증

- 예비인증시와 동일

- 설계변경사항발생시 변경된 에너지절약계획서

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		3		에너지
평가범주		3.1		에너지 절약
평가기준		3.1.2		계량기 설치 여부
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물 관리자 및 사용자가 전력 및 화석연료를 합리적으로 이용하고 절약할 수 있도록 용도별 사용에너지의 계량기를 설치하였는지를 평가한다.
평가방법		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기 설치 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		용도별 사용에너지의 계량기 설치 여부		가중치
			1급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 5종 이상 설치된 경우		1.0
			2급		용도별 사용에너지를 측정할 수 있는 계량기가 3종 이상 설치된 경우		0.5
		- 용도별 사용에너지의 계량기 예시: 냉방, 난방, 급탕, 조명, 콘센트, 공조용 팬동력, 그 밖의 - 중앙컴퓨터시스템에서 용도별 사용에너지 검침이 가능한 경우도 인정
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 건축물에너지절약설계기준 - BREEAM for Office
제출서류	예비 인증	- 계량기 설치가 포함된 설계도서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 계량기 설치가 포함된 설계도서 - 계량기 설치를 확인할 수 있는 사진 또는 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		3		에너지
평가범주		3.2		지속가능한 에너지원사용
평가기준		3.2.1		신 ․ 재생에너지 이용
■ 세부 평가기준
평가목적		신 ․ 재생에너지의 사용은 화석연료의 사용을 줄이면서 이로 인해 발생할 수 있는 온실가스 배출량도 줄일 수 있기 때문에 신 ․ 재생에너지 활용을 권장하고 장려하는 차원에서 본 항목을 평가한다.
평가방법		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율에 따라 점수를 부여
배 점		3점(평가항목)
산출기준			•평점 = (가중치) × (배점)
			구분		신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율		가중치
			1급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 5% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		1.0
			2급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 4% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.8
			3급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 3% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.6
			4급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 2% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.4
			5급		난방, 냉방, 전기설비용량 또는 급탕부하 합의 1% 이상을 담당하는 수준의 신 ․ 재생에너지시설을 설치한 경우		0.2
			※ 신재생에너지시설의 설치비율(%) = [(신재생에너지 난방용량 ÷ 전체 난방설비용량) + (신재생에너지 냉방용량 ÷ 전체 냉방설비용량) + (신재생에너지 전기용량 ÷ 전체 전기설비용량) + {신재생에너지 급탕부하 ÷ (전체 급탕부하 x 5)}] x 100 ※ 단, 의무대상 건축물의 경우, 위 기준에서 +1%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 신에너지 및 재생에너지(신 ․ 재생에너지)란 “신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법“에서 정의하는 석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지 등을 말함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급 촉진법」 - 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부 고시
제출서류	예비 인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치계획서 및 관련 설계도서, 설치비율 계산서
	본인증	- 신 ․ 재생에너지 활용시설 설치도면, 설치비율 계산서 - 현장설치 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010

그 밖의 건축물

평가부문

4

재료 및 자원

평가범주

4.1

자원 절약

평가기준

4.1.1

화장실에서 사용되는 소비재 절약

■  세부평가기준

평가목적

건축물내 화장실에서 사용되는 소비재에 대한 절감을 유도하고, 청결한 생활환경을도모한다.

평가방법

건축물내 화장실에서 세수 후 건조방법에 대하여 평가

배    점

1점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	모든 공용 화장실내에서 세수후 건조방법	가중치
1급	자동 감지식 손건조기 방식 설치	1.0
2급	롤링타월(rolling towel) 방식 설치	0.5

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

제출서류

예비

인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 건조방법확인가능한 도면

※ 적용예정확인서로 갈음 가능

본인증

- 설계도서(화장실 평면도, 입면도) 및 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.1		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
■ 세부 평가기준
평가목적		유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품의 사용을 평가함으로서 자원 재활용, 내재에너지 저감, 환경오염 저감 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		환경표지인증제품 또는 GR마크 인증제품의 사용 여부를 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 1.2점)
산출기준		• 평점 = {(주된 건축물의 가중치) × 3 × (배점) + (외부공간의 가중치) × 1 × (배점)} ÷ 4
			구 분		주된 건축물 및 외부공간에 사용된 친환경인증제품의 사용수		가중치
			1 급		9종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		7종 이상 사용한 경우		0.8
			3 급		5종 이상 사용한 경우		0.6
			4 급		3종 이상 사용한 경우		0.4
		※ 유효자원 재활용을 위한 친환경 인증제품 : 환경표지인증 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품으로 해당 공종 및 공사에 모두 적용하였을 때 인정된다. 단, 인증의 사유가 유효자원재활용이어야 한다 ※ 지하주차장은 외부공간으로 본다. ※ 건축법 시행령 제2조에 의한 부속건축물은 해당공종 및 공사에서 제외한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』제2조에 의한 친환경상품(환경표지인증, GR마크) - 환경표지인증 대상제품 부여기준() http://ecolabel.keiti.re.kr - GR인증 대상제품, 인증업체 현황 및 품질표준(http://recycling.kats.go.kr, www.ripa.or.kr) - 친환경상품종합정보망 (http://www.ecoi.go.kr) - 우수재활용제품(GR) 인증요령(기술표준원 고시) -「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서, 공사비 내역서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.2		재활용 가능자원의 분리수거
■ 세부 평가기준
평가목적		건축물 내에서 발생하는 폐기물 중 고형폐기물의 분리수거를 통하여 발생폐기물의 재활용을 촉진하고자 한다.
평가방법		재활용 폐기물 보관시설 설치 및 분리품목 종류에 의해 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 0.8점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		재활용 폐기물 분리수거		가중치
			1 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 6종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		1.0
			2 급		재활용 폐기물 보관시설을 설치하고, 5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.7
			3 급		5종 이상의 분리수거가 가능한 용기를 설치		0.4
		※ 재활용 폐기물 보관시설 : 연면적 1,000m2 당 2m2 이상으로 계획(최대 10m2)밀폐된 공간으로 문이 달려 있을 것 ※ 분리수거가 가능한 용기는 눈․비 등을 가릴 수 있도록 지붕이 있는 공간에 설치하여야 함 ※ 재활용 폐기물의 분리수거 용기 예시 : 병류, 금속캔류, 합성수지류, 종이류, 고철류, 형광등, 폐전지, 의류 등
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 「폐기물관리법」 제15조 (생활폐기물 배출자의 처리협조 등) - 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제13조 (재활용가능자원의 분리수거) - BREEAM for Office
제출 서류	예비 인증	- 폐기물 보관시설을 확인할 수 있는 설계도서 - 폐기물 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 폐기물 보관시설 및 분리용기 설치를 확인할 수 있는 설계도서 - 설치를 확인할 수 있는 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.3		재료의 탄소배출량 정보 표시
■ 세부 평가기준
평가목적		사용된 재료의 이산화탄소 배출 관련 정보의 표시나 내재탄소량 평가 수행 여부를 평가함으로서 사용되는 자재의 이산화탄소 배출 저감, 저탄소 자재 개발 촉진 등의 효과를 얻는데 목적이 있다.
평가방법		사용된 재료 및 자재의 탄소성적표시 인증 여부를 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		평가 내용		가중치
			1 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’ 을 인증 받은 자재를 5종 이상 사용한 경우		1.0
			2 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 3종 이상 사용한 경우		0.7
			3 급		공인된 절차를 통해 ‘제품의 탄소성적’을 인증 받은 자재를 1종 이상 사용한 경우		0.5
		※ 제품의 탄소성적 : 국내에서 운영되는 제품의 탄소성적 표시제도 (국내 : 환경부 탄소성적표시제도)를 통해 탄소성적 인증을 받은 자재 및 재료로서 동일용도에 소요되는 해당 공종 및 공사에 모두 적용했을 경우 인정함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 ‘제품의 탄소성적표시제도’ (http://www.edp.or.kr)
제출 서류	예비 인증	- 자재별 인증서 및 사용계획서 - 자재투입계획서 및 탄소배출 계산서 ※ 시방서로 갈음 가능
	본인증	- 자재별 인증서 및 사용실적서 - 제품이 적용된 현장사진

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물 (리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.4		기존 건축물의 주요구조부 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 세부평가기준
평가목적		기존 건축물의 주요구조부 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 주요구조부의 재사용율에 따라 평가
배 점		7점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		주요구조부의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 주요구조부중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
		※ 리모델링 : 건축물의 노후화 억제 또는 기능향상 등을 위하여 증축․개축 또는 대수선을 하는 행위를 말한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「건축법」시행령 제6조(적용의 완화) 및 제6조의3(리모델링이 용이한 구조 등) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 주요구조부(기존, 리모델링 후) 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물 (리모델링 건축물)
평가부문		4		재료 및 자원
평가범주		4.2		지속가능한 자원 활용
평가기준		4.2.5		기존 건축물의 비내력벽 재사용으로 재료 및 자원의 절약
■ 평가 세부기준
평가목적		기존 건축물의 비내력벽 재사용율을 높여 재료 및 자원의 낭비를 줄이고 폐자원에 의한 환경오염을 줄인다.
평가방법		전면 리모델링 건축물에 대하여 비내력벽의 재사용율에 따라 평가
배 점		2점(가산항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		비내력벽의 재사용율		가중치
			1 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링 하는 경우 비내력벽중 70%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		1.0
			2 급		기존 대지에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 50%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.8
			3 급		기존 대지위에 건축된 건축물을 전면 리모델링하는 경우 비내력벽중 30%이상(체적비율기준)을 재사용하는 경우		0.6
■ 평가 산출근거 및 제출서류
참고자료		-「건축법」시행령 제6조(적용의 완화) - 리모델링을 고려한 건축물 설계기준 및 해설서(지침 2001년 제 1호), 국토해양부 - BREEAM for offices
제출서류	예비 인증	- 기존 건축물의 설계도서 및 현황 사진 - 재사용을 위한 비내력벽이 포함(기존, 리모델링후)된 설계도서 및 재사용율 산출자료
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.1		수순환체계 구축
평가기준		5.1.1		우수부하 절감대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		우수 부하의 절감은 집중호우시 도시 홍수 발생가능성을 저감하고 하수도, 처리장 및 우수 체수지와 같은 우수 배제시설 등의 건설, 관리비를 절감할 뿐만 아니라 토양 생태계 유지 및 하천수량, 지하수 수량 확보 등의 효과를 얻을 수 있으므로 이러한 효과를 얻고자 하는데 그 목적이 있다.
평가방법		대지내 설치된 우수유출 저감시설 연계면적의 비율로 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × 배점
			구 분		우수유출 저감 시설 연계면적 비율		가중치
			1 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 30% 이상인 경우		1.0
			2 급		우수유출 저감시설을 설치하고 그 시설로 우수가 유입될 수 있는 면적(집수면)이 대지 전체면적의 15% 이상인 경우		0.5
		- 우수유출 저감 시설 : 우수저류시설(중수도의 활용이나 첨두유출부하 저감을 위한 우수의 일시적 또는 장기적 저류를 위한 시설)과 우수침투시설(첨두유출부하 저감 및 지하수 함양을 위한 우수를 자연지반으로의 침투를 유도하는 시설, 자연지반에 설치된 시설에 한하며, 투수성포장은 제외) 등을 포괄하는 시설로서 하류하천 등에 홍수부담을 감소시키며 합류식 하수처리구역에서의 오염부하량 감소와 하수처리장의 유입부하량 감소 및 도시 물순환 환경의 개선을 목적으로 하는 시설 등을 말한다. - 우수유출 저감시설은 시설유형에 따라 집수장소(집수면), 우수연결관, 사용재질, 침투면 하부구조 등 설치기준 및 우수처리용량을 산출한 설명서를 첨부하여야 한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 우수유출저감시설에 대한 구조설치 및 유지관리 기준, 소방 방재청, 2006 - 우수유출 저감시설 기준연구, 서울시정개발연구원, 1998 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅰ～Ⅴ), 국립방재연구소
제출서류	예비 인증	- 우수처리계획도 및 우수유출 저감시설 설계 내역서 ․ 설명서
	본인증	- 예비인증시 제출서류 - 단계별 시공과정 사진

친환경 건축물 인증 기준 2010							그 밖의 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.1		생활용 상수 절감 대책의 타당성
■ 세부 평가기준
평가목적		도심 인구 증가로 인한 물수요의 증가는 수질 악화와 도시하수처리비용 증가 등의 문제를 발생시킨다. 생활용 상수소비 절감률을 평가함으로써 에너지와 상수 공급, 하수처리를 위한 설비 및 비용을 줄일 수 있다.
평가방법		환경표지인증을 받은 제품의 적용 여부에 따라 평가
배 점		4점 (필수항목: 최소평점 3.0점)
산출기준		아래 예시된 환경표지인증 대상제품을 전 층의 80% 이상 적용했을 경우 각각 1점씩 부여
			환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법	환경표지인증 대상제품군		용도별 절수방법
			절수형 수도꼭지		즉시지수형(전자감응식, 패달 및 풋밸브 방식)	샤워헤드		밸브부착 샤워헤드
								개폐방식 샤워헤드
					자폐식
								즉시지수방식 샤워헤드
					정량지수형
								기 타 절수용 사워헤드
					수도꼭지 절수부속(세면용에 한함)	절수형 양변기		절수용 양변기
								양변기용 부속
			※ - 층별 감압밸브를 사용하거나, 급수압력이 2.5㎏f/㎠이하인 경우 1점 부여 - 전자감응식 소변기 사용시 1점 부여 - 최대 4점까지 부여
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「수도법」 제15조 (절수설비 등의 설치) -「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 - 환경성적표지제도 - 환경표지인증대상제품 및 인증기준(http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 관련 설계도서 - 대상제품의 환경표지인증을 입증할 수 있는 표시 또는 서류

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.2		우수이용
■ 세부평가기준
평가목적		우수의 이용은 강우 시 우수 유출을 억제하고, 이를 수자원으로 전환하여 재활용함으로써 상수 소비 절감 및 우수 유출 억제 등의 효과를 기대할 수 있으며, 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소로 이어질 수 있으므로 수자원을 효율적으로 활용하고자 한다.
평가방법		우수를 빗물이용시설의 시설기준 및 중수도 수질기준에 의한 살수용수, 조경용수 등으로 이용하는 시설의 설치 여부에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점)
			구분		우수 저수조 용량(m3)		가중치
			1급		건축면적(m2) × 0.05 또는 대지면적(m2) × 0.02 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		1.0
			2급		건축면적(m2) × 0.03 또는 대지면적(m2) × 0.01 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.7
			3급		건축면적(m2) × 0.01 또는 대지면적(m2) × 0.005 이상의 우수 저수조 또는 저류지를 설치		0.4
		- 우수를 저류하기 위한 저수조 또는 저류지를 대지 또는 건축물에 설치하여, 우수를 중수도 수질 기준에 의한 살수용수, 조경용수, 수세식 변소용수, 청소용수 등으로 사용하는 경우 점수 산출
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법 시행규칙」 제3조(중수도 시설기준) 및 제4조(중수도의 수질기준) 「수도법」 제16조(빗물이용시설의 설치) 「수도법 시행규칙」 제7조(빗물이용시설의 시설기준 등) - 국토부 : 「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제120조 및 제122조 - 우수유출저감시설 설치기법 연구(Ⅲ), 행정자치부 국립방재연구소, 2000 - 서울특별시 : 서울특별시 빗물저수조 설치 추진 지침, 2004 * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 1. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 2. “조경용수”라 함은 주택단지 등의 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 우수 저수조 또는 저류지 관련 도면 및 우수저수조 용량 산출서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		5		수자원
평가범주		5.2		수자원 절약
평가기준		5.2.3		중수도 설치
■ 세부 평가기준
평가목적		사용한 수돗물을 처리하여 생활용수 등으로 재활용함으로써 수자원을 절감하고, 공공수역에의 오염부하 저감 및 오수 처리시설 비용의 감소를 기대할 수 있으므로 이러한 기대효과를 향상시키고자 한다.
평가방법		사용한 수돗물을 처리하는 중수도 시설로 생산한 중수의 살수용수, 조경용수 등으로의 사용율을 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (등급별 가중치) × (배점) ※ 대상건축물 중수 사용율 (V) = X ÷ Y × 100 X : 대상건축물의 중수도 시설에 의한 (중수도 수질 기준에 적합한) 중수 사용량 Y : 대상건축물의 발생 배수 총량 (대상건축물 상수 사용량 기준으로 그 밖의 사용량이 있으면 추가)
			구 분		중수 사용율(V)		가중치
			1 급		V ≥ 10%		1.0
			2 급		8% ≤ V < 10%		0.75
			3 급		6% ≤ V < 8%		0.5
			4 급		4% ≤ V < 6%		0.25
		※ 단, 수도법 시행규칙 제 5조(중수도 사용수량산정기준 등) 등에서 규정하는 의무시설의 경우 +2%를 만족할 경우 배점 부여 ※ 사용 유무의 기준 : 옥외에 중수도 시설 기준에 의해 청소용수, 살수용수, 조경용수 등으로 사용하거나 공용시설 내의 수세식 변소용수,청소용수, 조경용수 등으로 사용하는 경우에 해당
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경부 : 「수도법」 제3조(정의) 및 제14조(중수도의 설치) 「수도법」 시행령 제15조(중수도의 설치대상 등) 「수도법」 시행규칙 제3조(중수도 시설기준), 제4조(중수도의 수질기준) 및 제5조(중수도 사용수량산정기준 등) * 중수도 수질기준에 의한 용어 정의 : 13. “살수용수”라 함은 도로청소작업․건설공사 등을 하는 경우에 뿌리는 물로 이용되는 중수도를 말한다. 14. “조경용수”라 함은 인공연못·인공폭포․인공 하천 및 분수 등에 이용하는 중수도를 말한다. 단, 본 평가 항목에서는 관수용수를 조경용수에 포함한다.
제출서류	예비 인증	- 중수도 시설 도면 - 중수도 시방서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

그 밖의 건축물

평가부문

6

환경오염방지

평가범주

6.1

지구온난화방지

평가기준

6.1.1

이산화탄소 배출 저감

■  세부평가기준

평가목적

이산화탄소는 대표적인 온실가스로 건설부문에서 많은 양이 발생하므로, 이를 건축물의 계획단계에서부터 고려하여 환경부하를 줄이고자 한다. 이를 위해 설계 및 운영단계에서의 이산화탄소 배출량 절감을 위해 적용된 기술 및 사용 에너지원별 이산화탄소의배출량을 평가한다.

평가방법

이산화탄소 배출을 저감시킬 수 있는 시스템의 적용여부 평가

배    점

3점(평가항목)

산출기준

• 각 평점의 합, 최대 3점 적용

이산화탄소 배출 저감	평점
난방설비용량 또는 냉방설비용량의 20% 이상을 건축물 내 열병합발전으로 충당하는 경우	2.0
지역난방방식 건축물	2.0
지역냉방방식 건축물	1.0
3.2.1 항목의 신 ․ 재생에너지 시설의 설치 비율이 5급 이상인 경우	1.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 집단에너지사업법, 시행령, 시행규칙

- 에너지 이용합리화 기본계획, 국가에너지 절약 추진위원회

-「신․ 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법」

제출서류

예비

인증

- 관련 시스템 도서 및 부하계산서

- 에너지성능검토서 및 관련자료

본인증

- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					그 밖의 건축물
평가부문		6		환경오염방지
평가범주		6.1		지구온난화방지
평가기준		6.1.2		오존층보호를 위하여 특정물질의 사용 금지
■ 세부평가기준
평가목적		지구 온난화 방지를 위해 오존층파괴물질의 사용과 배출을 줄인다.
평가방법		지구 온난화 방지를 위한 오존층 파괴물질 기준에 따라 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		각 평점의 합
			오존층파괴물질 저감			평 점
			냉방기기 냉매의 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			전체 소요 단열재의 80%이상이 오존파괴지수(ODP)가 0.03이하이거나 또는 지구온난화지수(GWP)가 1600이하인 경우			1
			할론을 포함하지 않는 소화기를 사용하는 경우			1
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		-「오존층보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 - IPCC Fourth Assessment Report(http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm),Chapter 2) - 쿄토 유엔기후변화 기본협약 - 몬트리올의정서에 의한 할론규제 조치 - 오존층파괴지수(ODP: ozone depletion potential)란 CFC-11의 오존층파괴영향을 1로 하였을 때 오존층파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. - 지구온난화지수(GWP: global warming potential)”란 이산화탄소(CO2)의 지구온난화 영향을 1로 하였을 때 지구온난화에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값을 말한다. 주) 이 기준에서는IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 “Climate Change 2007” Fourth Assessment Report에 따른 지속시간 100년의 GWP를 적용한다.
제출서류	예비 인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서 - 사방서로 갈음 가능
	본인증	- 냉방기기의 사용냉매 명세서 - 단열재의 종류 및 사용된 특정물질의 명세서 - 소화기 제품 성능서

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.1		체계적인 현장관리
평가기준		7.1.1		환경을 고려한 현장관리계획의 합리성
■ 세부 평가기준
평가목적		시공시 환경관리 계획의 타당성 및 시행여부를 확인하기 위하여 시공회사의 조직과 현장조직이 환경을 고려한 체제로 정비되어 있는지의 여부를 평가한다.
평가방법		시공회사의 ISO14001 획득여부와 현장운영지침에서의 환경우선정책 채택 정도
배 점		1점 (평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		환경을 중점으로 한 현장관리계획의 타당성		가중치
			1 급		시공회사가 ISO 14001을 획득하였고, 현장에도 ISO 14001에 근거한 환경관리조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		1.0
			2 급		시공회사가 환경을 우선으로 하는 사내운영지침을 가지고 있고, 현장에도 환경을 담당하는 조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.7
			3 급		시공현장 자체적으로 환경관리계획서를 문서로 보유하고 이를 수행하기 위한 담당조직이 있으며 환경관리계획을 수립하여 시행하는 경우		0.4
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- ISO 14000 -「건설기술관리법」 제26조의5(건설공사의 환경관리)
제출서류	예비 인증	- ISO14001 인증서 및 관련 서류 - 현장 환경경영체제 구축을 파악할 수 있는 서류 - 현장 환경관리계획서 - 회사 및 현장운영지침서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 예비인증시와 동일 - 현장 환경관리 보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.1		운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
■ 평가세부기준
평가목적		건축물의 제반설비 및 장비의 운영방법에 대한 정보를 사전에 마련함으로써 당초 의도했던 계획에 의거하여 건축물이 최대의 효율을 발휘함과 동시에 지속적인 유지관리가 이루어지도록 한다.
평가방법		건축물 관리자를 위해 관련 장비/설비의 효과적인 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및지침이 제공되는지의 여부를 평가
배 점		2점 (필수항목: 최소평점 1.0점)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구 분		운영/관리 매뉴얼 및 지침 제공		가중치
			1 급		아래 항목 중 7항목 이상을 채택하였을 경우		1.0
			2 급		아래 항목 중 5항목 이상을 채택하였을 경우		0.5
		1) 최종시공도면 및 시방서의 제공(CD포함) 2) 옥상방수의 점검 및 보수방법 제공 3) 건축물의 구조체/비내력벽체의 점검방법 제공 4) 냉난방열원 및 급탕설비의 운영/유지관리 매뉴얼 제공 5) 조명설비 및 조명기기에 관한 유지관리 매뉴얼 제공 6) 각종 공용설비(승강기, 조명기기, CCTV, 주차시설 등)의 운영/유지관리매뉴얼 제공 7) 조경관련 유지관리 매뉴얼 제공 8) 급수시설 유지관리 매뉴얼 제공 단, 위에 1), 3), 4) 항목은 필수 제공문서로서 반드시 포함토록 한다. ※ 건축물 운영/유지관리를 위한 매뉴얼 및 지침에는 아래와 같은 사항을 포함하고 있어야 한다. - 시동, 정지, 비상 및 정상 작동과 함께 모든 주요 장비 및 설비의 조정 순서를 위한상세하고 단계적인 지침과 점검표 - 주요 유지, 보수작업을 위한 상세하고 단계적인 절차 및 점검표 - 주요 장비 및 시스템을 위한 제조업체로부터 제시된 권고사항 - 필터링, 청소를 위한 유지관리, 보수 점검 주기에 기초한 정기적인 예방보전 활동 계획 및 양식 - 제조업체의 성능제원 데이타 및 고장 발견 절차 - 표준 예비부품의 규격 목록 - 장비 및 설비 설치업체, 유지관리 담당자의 연락처
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서) ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 항목별 운영유지관리 매뉴얼(지침서)

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		7		유지관리
평가범주		7.2		효율적인 건물관리
평가기준		7.2.2		TAB 및 커미셔닝 실시
■ 평가 세부기준
평가목적		건축물의 TAB 및 커미셔닝은 건축물 인도 및 매각단계에서 여러가지 시스템의 시험과, 법규 및 설계의도와 대조하여 정확하고 효과적으로 시공되었는지 여부를 검증 확인하는 작업을 포함한다. 건축물의 시스템이 정상적으로 작동하는지 여부, 또한 필요시 건설단계에서 생긴 공기오염 물질이 입주사용 전에 정화되었는지 여부를 점검한다.
평가방법		TAB 및 커미셔닝 실시 여부
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		TAB 및 커미셔닝 실시여부		가중치
			1급		커미셔닝을 실시한 경우		1.0
			2급		TAB를 실시한 경우		0.5
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 공기조화 설비의 T.A.B.(시험.조정.평가) 기술기준 - ASHRAE Guideline : The HVAC Commissioning Process(1996)
제출서류	예비 인증	- 커미셔닝/TAB 계획서 - 커미셔닝/TAB 계약서 ※ 적용예정확인서로 갈음 가능
	본인증	- 커미셔닝/TAB 확인서 및/또는 결과보고서 - 그 밖의 동 업무 증빙서류

친환경 건축물 인증 기준 2010										그 밖의 건축물
평가부문		8					생태환경
평가범주		8.1					대지 내 녹지 공간 조성
평가기준		8.1.1					자연지반 녹지율
■ 세부 평가기준
평가목적		무분별한 지하공간 개발로 인한 생태적 기반 파괴를 지양하고 토양생태계 및 구조물의 안정성 확보에 필수적인 지하수 함양 공간을 확보토록 한다.
평가방법		전체 대지 내에 분포하는 자연지반녹지(인공지반 및 건축물 상부의 녹지 제외)의 비율로 평가
배 점		2점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			자연지반녹지율(%) =					자연지반녹지면적 (㎡)				× 100 (%)
								전체 대지면적 (㎡)
				구분	자연지반 녹지율						가중치
				1급	자연지반 녹지율 25% 이상						1.0
				2급	자연지반 녹지율 20% 이상 ~ 25% 미만						0.75
				3급	자연지반 녹지율 15% 이상 ~ 20% 미만						0.5
				4급	자연지반 녹지율 10% 이상 ~ 15% 미만						0.25
		※ 암반층을 제외한 지구 상층부의 토층(土層)으로 구성된 자연지반(원지반)에 자연 상태로 형성된 녹지 또는 조성된 녹지를 말한다. 좁게는 자연지반 위에 생태계의 작용으로 자생한 녹지를 말하나, 넓게는 자연지반 또는 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 인공적으로 조성된 녹지를 포함한다.
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000 - 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004 - 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005 - 서울시 비오톱 현황조사 및 생태도시 조성지침 수립, 서울특별시, 2001.2
제출서류	예비 인증	- 자연지반녹지 구적도 (지하시설물 위치 포함)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010

그 밖의 건축물

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.2

외부공간 및 건물외피의 생태적 기능 확보

평가기준

8.2.1

생태면적률

■ 세부 평가기준

평가목적

생태적 기능(자연순환 기능)의 정량적 평가를 통한 토양 기능 개선, 미기후 조절 및 대기의 질 개선, 물순환 기능 개선, 동식물 서식처 기능 개선과 같은 대상지 환경의 질적 수준 개선 및 도시생태문제의 근원적 해결을 유도한다.

평가방법

생태적 가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 각 공간유형에 해당하는 가중치를 곱하여 구한 환산면적의 합과 전체 대지면적의 비율로 평가

배    점

6점(평가항목)

산출기준

생태면적률	=	자연순환기능 면적	=	Σ(공간유형별 면적×가중치)	× 100 (%)
		전체 대지면적		전체 대지면적

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분

생태면적률

가중치

1급

생태면적률 50% 이상

1.0

2급

생태면적률 40% 이상 ~ 50% 미만

0.75

3급

생태면적률 30% 이상 ~ 40% 미만

0.5

4급

생태면적률 25% 이상 ~ 30% 미만

0.25

공간유형		가중치	공간유형 설명 및 시공사례
1	자연지반녹지	1.0	자연지반에 자생하거나 조성된 녹지
2	수공간 (투수기능)	1.0	지하수 함양 기능을 가지는 수공간
3	수공간 (차수)	0.7	지하수 함양 기능이 없는 수공간
4	인공지반녹지 ≥ 90㎝	0.7	토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지
5	옥상녹화 ≥ 20㎝	0.6	토심이 20㎝ 이상인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
6	인공지반녹지 ＜ 90㎝	0.5	토심이 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상녹화 < 20㎝	0.5	토심이 20㎝ 미만인 녹화옥상시스템이 적용된 공간
8	부분포장	0.5	50% 이상의 식재면적을 가지는 포장면,
9	벽면녹화	0.4	벽면이나 옹벽(담장)의 녹화
10	전면투수포장	0.3	공기와 물이 투과되는 식물생장이 불가능한 포장면
11	틈새 투수포장	0.2	포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면.
12	저류․침투 시설 연계면	0.2	지하수 함양을 위한 시설과 연계된 포장면
13	포장면	0.0	공기와 물이 투과되지 않는 식물생장이 불가능한 포장면

※ 투수성포장의 경우 인공지반 상부 설치시 인공지반녹지의 가중치(0.7 또는 0.5)를 곱해 재산정

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 생태도시 조성 핵심 기술개발 연구, 건설교통부, 2000

- 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 서울특별시, 2004

- 신도시 조성 등에 적용할 생태면적률 기준 도입 방안에 관한 연구, 2005

제출서류

예비

인증

- 생태면적률 산정도면 (공간유형 구분 명기 및 산정계산식 포함)

- 설계도면 (배치도, 조경식재도, 포장상세단면, 지하구조물 배치도 등)

본인증

- 예비인증 신청서류

- 투수성 포장공법의 투수성능 시험성적서

친환경 건축물 인증 기준 2010

그 밖의 건축물

평가부문

8

생태환경

평가범주

8.3

생물서식공간 조성

평가기준

8.3.1

비오톱 조성

■ 세부 평가기준

평가목적

비오톱의 조성기법을 평가함으로써 주거 단지 내 생태 환경의 질적 수준향상을 유도한다.

평가방법

비오톱 조성을 위해 채용된 기법을 대상으로 정성적, 정량적으로 평가

배    점

4점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

구분	조성기법 중 채용 항목수	가중치
1급	총 18개 이상	1.0
2급	총 15개 이상	0.75
3급	총 12개 이상	0.5
4급	총 9개 이상	0.25

적 용 항 목
비오톱 일반사항
생물종	인공새집, 먹이통 등 동물서식처 제공	유지 관리	비오톱내 핵심지역 주변 별도 관찰로 제공
	다공질공간조성을 통한 동물은식처 제공
			목재 및 그 밖의 친환경재를 사용한 관찰로
	조류 및 곤충이 앉을 수 있는 횃대 제공
			고정식 안내 해설판 제공
연계	육지-습지-수변-물의 전이단계 조성
수생비오톱 (최소면적 90㎡)		육생비오톱 (최소면적 180㎡)
물의 공급	유입수의 우수 또는 중수 사용	식재 기반	생육 최소심도 이상의 토심 확보
	비오톱 주변 식생여과대 또는 쇄석여과층 조성
			인공지반녹지 하부 배수층 확보
	수위 조절을 위한 배수경로 설치
바닥 처리	중앙수심 0.6m이상 유지	식재 계획	교목/아교목/관목/초본층 등으로 다층구조 조성
	생태기능 유지를 위한 차수재 사용
			전체 면적중 단일군락지 비율 60% 미만 조성
	웅덩이/돌무더기 등 다양한 굴곡 조성
호안 환경	호안 경계부의 부정형 굴곡처리
			해당 지차체 조례 식재밀도의 1.5배 조성
	호안 경사각 10°이하 및 1/2 초지대 형성
식재 계획	수면적 60% 이상 개방수면 확보방안 도입	조성면적	조성면적이 대지면적 대비 3% 이상 조성
	침수 및 정수 식물 도입

※ 육생 비오톱 : 곤충류, 조류 등을 비롯한 동물과 그 밖의 식물이 생육할 수 있는 환경을 제공하는 조경영역

※ 수생 비오톱 : 어류, 잠자리, 수초, 조류 등 수생 동식물이 생태적으로 순환체계를 이룰 수 있도록 조성한 물이 있는 공간

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 도시에 자연을 불러오기 위한 생태연못 조성 길라잡이, 환경부

- 조경계획 및 설계지침, 대한주택공사

- 도시내 생물유형별 대체서식지 조성방안, 조경계획 설계지침 2006

제출

서류

예비

인증

- 단지계획도/ 비오톱 면적 산출근거

- 급, 배수 처리 계획도(우수 활용 계획도)

- 비오톱 상세도면(단면도)/비오톱 면적 산출 근거

- 설계 설명서(지자체 식재조례 및, 대상 비오톱 식재밀도(식재수량/㎡) 표기)

- 식재 상세도 (규격 및 수량 표시) / 상세 계획도(단면 및 스케치)

본인증

- 예비인증시 제출 서류

- 비오톱내 동식물 생육상태 확인 자료(시공완료 시점 및 인증신청 시점의 변화 사진)

친환경 건축물 인증 기준 2010							그 밖의 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.1		실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
■ 세부평가기준
평가목적		실내에 사용되는 건축자재로부터 실내공기 중으로 방출되어 거주자의 건강에 직접적인 영향을 미치는 유해화학물질(폼알데히드 및 휘발성유기화합물)의 저방출제품의 적용을 유도한다.
평가방법		유해화학물질 저방출자재의 적용정도에 대해 평가
배 점		3점 (필수항목: 최소평점 2.0점)
산출기준		• 평점 = 각 적용층의 평점의 합/ (층수× 4)
			구분			각종 유해물질 저방출자재의 적용부위		평점
			최종 마감재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
					천장	천장면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면에 적용된 최종마감재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			접착제		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		2
			최종 마감재 이외의 그 밖의 내장재		벽체	실내벽면(기둥, 간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					천장	천장에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
					바닥	바닥에 적용된 내장재의 유해화학물질 방출량이 환경표지인증 획득기준 또는 그에 준하는 기준에 적합한 경우		1
		※ 유해화학물질 저방출 자재의 해당부위 표면적의 최소 50% 이상 적용되어야 함 ※ 유리, 자연석재와 대리석, 세라믹타일, 금속성 표면의 재료, 천연목재의 판재와 각재, 천연블록 등과 같은 휘발성 유기화합물을 방출하지 않는 재료의 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄. ※ 마감재가 접착제를 사용하지 않는 시공법을 적용하는 경우는 환경표지인증 획득기준에 적합한 것으로 봄 ※ 냉방 또는 난방을 하는 공간에 한하여 층수 산정 및 평가 ※ 바닥면적의 70%이상이 지하주차장, 기계실 등으로 사용되는 층은 층수 산정에서 제외
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 - 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 - 환경부 실내공기질공정시험기준 - 환경표지인증 대상제품 및 인증기준 (http://ecolabel.keiti.re.kr)
제출서류	예비 인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 적용대상제품의 인증서, 시험성적서 - 또는 대상제품의 적용예정 확인서
	본인증	- 실내 건축자재의 적용이 확인가능한 도면 및 서류 - 오염물질방출량 획득기준에 적합한 대상제품의 인증서, 시험성적서, 거래명세서

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.2		자연 환기성능 확보 여부
■ 세부평가기준
평가목적		재실자에게 제어가능하고 신선한 외부 공기를 제공하는데 목적이 있다.
평가방법		이용자가 직접 외기를 도입할 수 있도록 자연통풍이 가능한 환기창/환기구 설치 여부를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점) × 적용 기준층수 / 총 기준층수
			구 분		환기구 또는 장치 설치 유무 및 환기설계의 정도		가중치
			1 급		냉방 또는 난방을 행하는 기준층 공간에서 외주부 바닥면적 20㎡ 당 개폐가능한 창을 제공하거나 또는 기준층 창면적의 최소 10% 이상이 개폐가능한 창으로 구성되어 있는 경우		1.0
			2 급		냉방 또는 난방을 행하는 기준층 공간에서 외주부 바닥면적 20㎡당 환기구(vent slot 포함)를 설치하는 경우		0.6
		※ - 외주부 : 외벽 실내측 끝단부터 5m 이내의 바닥면적
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- BREEAM for offices -「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) -「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 -「건축물의 설비기준등에 관한 규칙」 제14조(배연창의 유효면적 산정 기준등)
제출서류	예비 인증	- 창호 상세도, 개폐가능한 창 면적비율 산출서(기준층 바닥면적 산출서) - 관련 설계도 및 시스템도, 제품설명서
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경 건축물 인증 기준 2010					그 밖의 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.1		공기환경
평가기준		9.1.3		건축자재로부터 배출되는 그 밖의 유해물질 억제
■ 세부평가기준
평가목적		건축자재로부터 배출되는 유해물질을 억제하고 건축물의 개보수 및 해체시 발생될 수 있는 유해물질의 확산을 차단한다.
평가방법		건축물내에 석면이 포함된 자재를 사용하는지를 평가한다.
배 점		1점 (평가항목)
산출기준
			석면이 포함된 자재의 사용여부			평 점
			․ 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간,간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용하지 않도록 시방서에 기록한다.			1점
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료		- 산업안전보건법 - BREEAM 98 for offices - USGBC LEED Green Building Rating System
제출서류	예비 인증	- 시방서(관련내용이 명시된 부분)
	본인증	- 예비인증시와 동일

친환경건축물 인증기준 2010

그 밖의 건축물

평가부문

9

실내환경

평가범주

9.2

음환경

평가기준

9.2.1

교통소음(도로, 철도)에 대한 실내 소음도

■ 세부 평가기준

평가목적

도로나 철도로부터 발생하는 교통소음으로부터 정온한 환경을 확보한다.

평가방법

「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) 에서 정하고 있는 예측 및 측정방법에 따라 실내소음도를 평가

배    점

2점(평가항목)

산출기준

• 평점 = (가중치) × (배점)

등급	실내 소음도(단위: dB(A))	가중치
1급	L ≤ 30	1.0
2급	30 ＜ L ≤ 35	0.75
3급	35 ＜ L ≤ 40	0.5
4급	40 ＜ L ≤ 45	0.25

- 2개 이상의 등급이 존재할 경우 가장 열악한 성능값을 대상 건축물의 평점으로 평가

※ 예비인증단계 산출기준:「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제3장 사업계획승인단계에서의 실내소음도 예측방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 예측한 실내소음도로 평가

※ 본 인증단계 산출기준: 공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제5장 사용검사단계에서의 실내소음도 측정방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 실측한 실내소음도로 평가

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시)

제출서류

예비

인증

- 대지 경계선으로부터 1 km 이내의 주변 도로나 철도 등 소음원 현황을 파악할 수 있는 지도 또는 항공사진/위성사진

- 기준층 평면도 및 단면도, 외벽(창 포함) 상세도

-「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제3장 사업계획승인단계에서의 실내소음도 예측방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 예측한 실내소음도 예측 결과보고서

본인증

-「공동주택의 소음측정기준」(국토해양부고시) “제5장 사용검사단계에서의 실내소음도 측정방법”에서 정하고 있는 방법에 따라 “제6장 실내․외 소음도 측정 및 예측기관”에서 정하고 있는 기관이 측정한 실내소음도 측정 결과보고서

친환경 건축물 인증 기준 2010						그 밖의 건축물
평가부문		9		실내환경
평가범주		9.3		쾌적한 실내환경 조성
평가기준		9.3.1		휴식 및 재충전을 위한 공간 마련
■ 세부평가기준
평가목적		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 공간을 확보하여 능률의 향상을 도모한다.
평가방법		거주자에게 휴식 및 재충전을 위한 전용휴게공간이 조성되어 있는지를 평가
배 점		3점(평가항목)
산출기준		• 평점 = (가중치) × (배점)
			구분		전용휴게공간 조성 여부		가중치
			1급		건축물내에 휴식 및 재충전을 위해 전용휴게공간(15㎡이상)을 구획하여 제공하고, 수공간 또는 식재공간(15㎡이상)을 조성한 경우		1.0
			2급		건축물내에 휴식 및 재충전을 위해 전용휴게공간(15㎡이상)을 구획하여 제공하거나 수공간 또는 식재공간(15㎡)을 조성한 경우		0.5
		※ 단, 흡연공간은 전용휴게공간에서 제외함
■ 평가 참고자료 및 제출서류
참고자료
제출서류	예비 인증	- 휴게공간 또는 수공간/식재공간이 포함된 설계도서
	본인증	- 예비인증시와 동일

그 밖의 건축물 인증등급 산정표

구분	분 야	분야별 총점 (a)	획득점수 (b)	획득비율1) (b)/(a)=(c)	가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
그 밖의건축물	토지이용	4			5
	교통	4			5
	에너지	17			25
	재료 및 자원	8			15
	수자원	13			10
	환경오염방지	6			5
	유지관리	5			7
	생태환경	12			10
	실내환경	12			18
	합 계
	리모델링에 따른 가산 점수(4.4.3/4.4.4 항목)
	필수항목 이행 여부					Yes/No
	3.1.1 에너지 절약
	4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
	4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
	5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
	7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
	9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
그 밖의 건축물 총점
등 급

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

〔별표 8〕복합건축물 인증등급 산정표

복합건축물 인증등급 산정표

구 분	분 야		분야별 총점 (a)		획득점수 (b)		획득비율1) (b)/(a)=(c)		가중치 (d)	분야별 최종점수 (c)×(d)
복합건축물 (주거)	토지이용		4						5
	교통		4						5
	에너지		15						20
	재료 및 자원		15						18
	수자원		13						10
	환경오염방지		6						5
	유지관리		4						7
	생태환경		12						10
	실내환경		20						20
	합 계
	리모델링에 따른 가산 점수(4.4.3/4.4.4 항목)
	필수항목 이행 여부									Yes/No
	3.1.1 에너지 절약
	4.3.1 재활용 생활폐기물 분리수거
	4.4.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
	5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
	7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
	9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
	총 점
업무용 건축물	토지이용	4						5
	교통	4						5
	에너지	21						25
	재료 및 자원	8						15
	수자원	13						10
	환경오염방지	6						5
	유지관리	9						7
	생태환경	12						10
	실내환경	21						18
	합 계
	리모델링에 따른 가산 점수(4.2.4/4.2.5 항목)
	필수항목 이행 여부										Yes/No
	3.1.1 에너지 절약
	4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
	4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
	5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
	7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
	9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
	총 점

구분	분 야			분야별 총점 (a)				획득점수 (b)		획득비율1) (b)/(a)=(c)		가중치 (d)		분야별 최종점수 (c)×(d)
학교 시설	토지이용			4								5
	교통			4								5
	에너지			21								20
	재료 및 자원			10								15
	수자원			13								10
	환경오염방지			9								5
	유지관리			7								7
	생태환경			18								15
	실내환경			19								18
	합 계
	리모델링에 따른 가산 점수(4.2.5/4.2.6 항목)
	필수항목 이행 여부													Yes/No
	3.1.1 에너지 절약
	4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
	4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
	5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
	7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
	9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
	총 점
판매 시설		토지이용			4						5
		교통			4						5
		에너지			17						25
		재료 및 자원			10						15
		수자원			13						10
		환경오염방지			6						5
		유지관리			5						7
		생태환경			12						10
		실내환경			18						18
		합 계
		리모델링에 따른 가산 점수(4.2.5/4.2.6 항목)
		필수항목 이행 여부											Yes/No
		3.1.1 에너지 절약
		4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
		4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
		5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
		7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
		9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
		총 점

구분	분 야					분야별 총점 (a)			획득점수 (b)		획득비율1) (b)/(a)=(c)		가중치 (d)		분야별 최종점수 (c)×(d)
숙박 시설				토지이용		4							5
				교통		4							5
				에너지		21							25
				재료 및 자원		9							15
				수자원		13							10
				환경오염방지		6							5
				유지관리		6							7
				생태환경		12							10
				실내환경		23							18
				합 계
				리모델링에 따른 가산 점수(4.1.5/4.1.6 항목)
				필수항목 이행 여부											Yes/No
				3.1.1 에너지 절약
				4.1.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
				4.1.2 재활용 생활폐기물 분리수거
				5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
				7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
				9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
				총 점
그 밖의 건축물			토지이용		4							5
			교통		4							5
			에너지		17							25
			재료 및 자원		8							15
			수자원		13							10
			환경오염방지		6							5
			유지관리		5							7
			생태환경		12							10
			실내환경		12							18
			합 계
			리모델링에 따른 가산 점수(4.4.3/4.4.4 항목)
			필수항목 이행 여부											Yes/No
			3.1.1 에너지 절약
			4.2.1 유효자원 재활용을 위한 친환경인증제품 사용여부
			4.2.2 재활용 생활폐기물 분리수거
			5.2.1 생활용 상수절감 대책의 타당성
			7.1.1 운영/유지관리 문서 및 지침 제공의 타당성
			9.1.1 실내공기오염물질 저방출 자재의 사용
			총 점
복합건축물 총점2)
등 급

※ 해당 용도의 친환경 기준이 있는 경우, 해당용도로 평가.

※ 해당용도의 친환경 기준이 없는 경우, 그 밖의건축물로 평가

1) 소수점 셋째자리에서 반올림

2) 해당 용도의 면적비율을 반영한 총점

복합건축물 총점 =

Σ (용도별 총점×용도별 바닥면적)

대상건축물의 총바닥면적

= [{복합건축물(주거)총점×복합건축물(주거)바닥면적}+{업무용건축물 총점×업무용건축물 바닥면적}+{학교시설 총점×학교시설 바닥면적}+{판매시설 총점×판매시설 바닥면적}+{숙박시설 총점×숙박시설 바닥면적}+{그 밖의건축물 총점×그 밖의건축물 바닥면적}] ÷ 총바닥면적

〔별표 9〕인증등급별 점수기준(제6조 관련)

1. 공동주택

등급	심사점수	비고
최우수(그린1등급)	74점 이상	100점 만점
우수(그린2등급)	66점 이상
우량(그린3등급)	58점 이상
일반(그린4등급)	50점 이상

2. 업무용건축물, 학교시설, 판매시설, 숙박시설, 그 밖의 건축물, 복합건축물

등급	심사점수	비고
최우수(그린1등급)	80점 이상	100점 만점
우수(그린2등급)	70점 이상
우량(그린3등급)	60점 이상
일반(그린4등급)	50점 이상

〔별표 10〕친환경건축물 자체평가서 작성요령(제7조 관련)

1. 일반사항

1) 친환경건축물 자체평가자

친환경건축물 자체평가자를 평가서에 명시하여야한다.

2) 현장조사

평가항목중에서 그 성질상 항목의 예측․분석 등을 위하여 현장조사등이 필요한 항목에 대하여는 현장조사를 실시할 수 있다.

3) 통합평가

① 2인 이상의 신청자에 의한 인증대상 건축물 건축사업이 하나의 건축물 건축사업계획의 일환으로 연계 추진되는 경우 심사대상 건축물별 자체평가서를 통합하여 하나의 자체평가서로 작성할 수 있다.

② 통합평가서는 공통사항과 개별사항으로 구분하여 작성함을 원칙으로 한다.

2 작성방법

1) 자체평가서 구성

자체평가서는 본문과 부록(첨부)으로 구분하여 작성한다.

2) 자체평가서 분량

자체평가서의 분량은 A4 기준 500면 이내(10cm 두께 바인더 2권)로 함을 원칙으로 한다.

3) 자체평가서 제출

신청자가 제출하여야 하는 평가서초안의 부수는 원본 포함 2부이며 신청자도 1부 이상을 보관하여야 한다.

4) 지역현황조사

신청자는 친환경건축물 인증 자체평가서를 작성함에 있어서 당해 사업지역 및 주변지역의 환경상황을 파악할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 사항을 포함하여 지역현황조사를 실시하고 그 내용을 평가서에 포함시켜야 한다.

․ 사업지역 및 주변지역의 토지이용상황

․ 환경관련 지구․지역의 지정현황

․ 환경기준 및 녹지자연도

․ 철도역, 공항, 여객선터미널, 시내버스정류장, 시외버스정류장, 지하철역 등 대중교통수단 시설물

․ 공장․공항․도로․철도 등 환경피해를 유발시킬 수 있는 주요시설물

․ 하수종말처리시설, 분뇨처리시설, 폐기물처리시설 등 환경기초시설

․ 그 밖의 사업지역의 근린환경상황을 파악할 수 있는 사항 (학교, 병원, 상가, 백화점, 공연문화시설, 체육위락시설, 공원시설, 유흥음식점)

5) 민간 이해당사자 의견수렴내용에 관한 사항

인근주민, 민간환경보전단체 및 소비자 보호단체 등이 제출한 의견 및 설명회․협의회 개최 결과가 있을 경우는 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성한다.

․주관단체, 주관 전문가 대표

․설명회, 협의회 일시 및 장소

․의견수렴결과

6) 현장조사

① 현장조사는 현지조사를 원칙으로 하되, 불가피하게 문헌 또는 그 밖의 시청각 기록 자료에 의한 조사를 실시하게 되는 경우에는 가장 최근의 자료를 인용하고 본문의 해당내용 하단에 인용문헌 또는 그 출처를 표기하여야 한다.

② 현장조사의 기간 및 횟수 등은 대상건축물의 환경성능을 객관적으로 예측․분석할 수 있도록 대상건축물의 특성, 지역의 환경적 특성 등을 고려하여 정한다.

7) 환경성능의 예측 및 분석

사업지역 인근에 개발중에 있거나 계획이 확정된 사업이 있는 경우에는 그 사업으로 인한 환경영향 및 환경성능을 함께 예측․분석하여야 한다.

8) 자료의 구성

가급적 도면, 계산서, 도표, 사진, 그림 등을 활용하여 작성한다.

9) 비밀에 관한 사항

평가서의 내용 중 비밀(대외비 포함)로 분류되어야 할 사항은 별책으로 분리, 작성할 수 있다.

〔별표 11〕친환경건축물 인증 심사수수료(제9조 관련)

1. 친환경건축물 인증 심사수수료(상한금액)

□ 공동주택

(단위 : 천원, 부가세별도)

비 목	세부항목	세 대 수			비 고
		500세대 미만	500~1500세대 미만	1500세대 이상
심사비	서류심사 M/D	4	5	6	심사위원 및 심사운영비용 500,000원/MD
	현장심사 M/D	4	5	6
	총 M/D	8	10	12
	심사비용	4,000	5,000	6,000
심의비	심의위원회	1,000	1,000	1,000	심의위원 및 운영비용 4인×250,000원/인
그 밖의비용	회의비	200	200	200	심사위원 회의비 (회의자료 준비 및 운영)
	행정인건비	600	800	1,000	일반행정 업무 등
	기술경비	240	240	240	자료조사, 회의자료 등
계		6,040	7,240	8,440
간접비	사무실임차료,통신비, 사무용품, 우편료 등	600	720	840	상기비용의 10%
총 계		6,640	7,960	9,280
비 고	․교통비 : 현장심사시 지방일 경우 신청기업에서 지급할 수 있음 ․납부회수, 기간, 방법은 인증기관에서 정할 수 있음

□ 공동주택을 제외한 건축물

(연면적 10,000 ~ 30,000㎡, 평가항목수 업무용 33항목 기준, 리모델링시 35항목 기준)

비 목	세부항목	금액(원)	내 역
인건비	서류심사	2,695,000	•기술사 252,897원×2인×3일=1,517,000원, •특급기술자 196,337원×3일×2인=1,178,000원
	현장심사	2,695,000	•기술사 252,897원×3일×2인=1,517,000원 •특급기술자 196,337원×3일×2인=1,178,000원
	인증심의위원회	1,000,000	•인증 심의비 250,000원×4인=1,000,000원
	행정인건비	720,000	•특급기술자 196,337원×20일×1인×0.1=392,000원 •고급기술자 164,387원×20일×1인×0.1=328,000원
여 비	시내 교통비	200,000	•시내교통비 4인×10,000원×5회 = 200,000원
기술경비	복사, 인쇄비	200,000	•심의자료, 평가보고서 제작 1식 = 200,000원
	사무용품,기자재	100,000	•사무용품 및 기자재비 1식 = 100,000원
	인증서 등	200,000	•인증서 및 인증명판 제작 1식 = 200,000원
간접경비	통신비 등	781,000	•상기비용의 10%(임차료, 우편료, 전기료 등)
합 계		8,591,000
비 고		ㅇ인건비 : 엔지니어링 사업대가기준 변경시 변경단가 적용 ㅇ교통비 : 현장심사시 지방일 경우 신청기업에서 지급 ㅇ부가가치세 : 별도

※ 규모별 평가 수수료 할증율

규모별	할증계수	규모별	할증계수
5,000㎡미만	0.6	30,000㎡～50,000㎡미만	1.2
5,000㎡～10,000㎡미만	0.8	50,000㎡～100,000㎡미만	1.4
10,000㎡～30,000㎡미만	1.0	100,000㎡이상	1.5

※ 평가항목수 할증(할인)액 산출식

ㅇ 할증(할인)액 = 수수료 총액 × (평가항목수―33항목) ÷ 33항목 × 0.1(할증율)

ㅇ 할증(할인)액 = 수수료 총액 × (평가항목수―35항목) ÷ 35항목 × 0.1(할증율) : 리모델링시

2. 친환경건축물 예비인증 신청시 추가심사수수료

□ 공동주택(예비인증)

(단위 : 천원, 부가세별도)

비 목	세부항목	세 대 수			비 고
		500세대 미만	500~1500세대 미만	1500세대 이상
심사비	서류심사 M/D	3	4	5	심사위원 및 심사운영비용 500,000원/MD
	현장심사 M/D	2	2	3
	총 M/D	5	6	8
	심사비용	2,500	3,000	4,000
심의비	심의위원회	1,000	1,000	1,000	심의위원 및 운영비용 4인×250,000원/인
그 밖의비용	회의비	200	200	200	심사위원 회의비 (회의자료 준비 및 운영)
	행정인건비	300	300	300	일반행정 업무 등
	기술경비	240	240	240	자료조사, 회의자료 등
계		4,240	4,740	5,740
간접비	사무실임차료, 통신비, 사무용품, 우편료 등	400	470	570	상기비용의 10%
총 계		4,640	5,210	6,310
	․교통비 : 현장심사시 지방일 경우 신청기업에서 지급할 수 있음

□ 공동주택을 제외한 건축물(예비인증)

(연면적 10,000 ~ 30,000㎡, 평가항목수 업무용 33항목 기준, 리모델링시 35항목 기준)

비 목	세부항목	금액(원)	내 역
인건비	서류심사	1,796,000	•기술사 252,897원×2인×2일=1,011,000원, •특급기술자 196,337원×2일×2인=785,000원
	현장심사	1,796,000	•기술사 252,897원×2일×2인=1,011,000원 •특급기술자 196,337원×2일×2인=785,000원
	인증심의위원회	1,000,000	•인증 심의비 250,000원×4인=1,000,000원
	행정인건비	360,000	•특급기술자 196,337원×10일×1인×0.1=196,000원 •고급기술자 164,387원×10일×1인×0.1=164,000원
여비	시내 교통비	120,000	•시내교통비 4인×10,000원×3회 = 120,000원
기술경비	복사, 인쇄비	200,000	•심의자료, 평가보고서 제작 1식 = 200,000원
	사무용품,기자재	100,000	•사무용품 및 기자재비 1식 = 100,000원
	인증서 등	100,000	•인증서 제작 1식 = 100,000원
간접경비	통신비 등	547,000	•상기비용의 10%(임차료, 우편료, 전기료 등)
합 계		6,019,000
비 고		ㅇ인건비 : 엔지니어링 사업대가기준 변경시 변경단가 적용 ㅇ교통비 : 현장심사시 지방일 경우 신청기업에서 지급 ㅇ부가가치세 : 별도

※ 규모별 평가 수수료 할증율

규모별	할증계수	규모별	할증계수
5,000㎡미만	0.6	30,000㎡～50,000㎡미만	1.2
5,000㎡～10,000㎡미만	0.8	50,000㎡～100,000㎡미만	1.4
10,000㎡～30,000㎡미만	1.0	100,000㎡이상	1.5

※ 평가항목수 할증(할인)액 산출식

ㅇ 할증(할인)액 = 수수료 총액 × (평가항목수―33항목) ÷ 33항목 × 0.1(할증율)

ㅇ 할증(할인)액 = 수수료 총액 × (평가항목수―35항목) ÷ 35항목 × 0.1(할증율) : 리모델링시