소음·진동 공정시험기준

제정 2000.03.14 환경부고시 제2000-031호

개정 2003.12.31 환경부고시 제2003-221호

개정 2008.01.30 환경부고시 제2008-022호

개정 2010.10.07 환경부고시 제2010-142호
개정 2013.12.30 환경부고시 제2013-172호

개정 2015.06.30 환경부고시 제2015-085호

개정 2016.12.28 환경부고시 제2016-244호

세부 내용은 별지와 같다.

부 칙

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② (재검토기한)「훈령‧예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2019년 12월 27까지로 한다.

[별지] 환경부 고시 제2016-244

소음·진동 공정시험기준

2016. 12.

목  차

ES 03300.a   총칙(소음)	1

ES 03301.1a  환경기준 중 소음측정방법	9

ES 03302.1a  배출허용기준 중 소음측정방법	17

ES 03303.1b  규제기준 중 생활소음 측정방법	27

ES 03303.2b  규제기준 중 발파소음 측정방법	35

ES 03303.3a  규제기준 중 동일건물 내 사업장소음 측정방법	45

ES 03304.2b  도로교통소음관리기준 측정방법	53

ES 03304.2b  철도소음관리기준 측정방법	61

ES 03304.3a  항공기소음관리기준 측정방법	69

ES 03400.a   총칙(진동)	77

ES 03401.1a  배출허용기준 중 진동측정방법	83

ES 03402.1a  규제기준 중 생활진동 측정방법	95

ES 03402.2a  규제기준 중 발파진동 측정방법	107

ES 03403.1a  도로교통진동관리기준 측정방법	119

ES 03403.2a  철도진동관리기준 측정방법	129

소음·진동 공정시험기준
	ES 03300.a
총칙(소음)	2015
Introduction(Noise)

2015	ES 03300a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 환경정책기본법 제10조 제2항에서 정하는 환경소음과 소음․진동관리법에서 정하는 배출허용기준, 규제기준 및 관리기준 등과 관련된 소음을 측정하기 위한 시험기준에서 사용되는 용어의 정의 및 측정기기에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

2.1  소음원

소음을 발생하는 기계․기구, 시설 및 기타 물체 또는 환경부령으로 정하는 사람의 활동을 말한다.

2.2  반사음

한 매질중의 음파가 다른 매질의 경계면에 입사한 후 진행방향을 변경하여 본래의 매질 중으로 되돌아오는 음을 말한다.

ES 03300a	2015

2.3  배경소음

한 장소에 있어서의 특정의 음을 대상으로 생각할 경우 대상소음이 없을 때 그 장소의 소음을 대상소음에 대한 배경소음이라 한다.

2.4  대상소음

배경소음 외에 측정하고자 하는 특정의 소음을 말한다.

2.5  정상소음

시간적으로 변동하지 아니하거나 또는 변동폭이 작은 소음을 말한다.

2.6  변동소음

시간에 따라 소음도 변화폭이 큰 소음을 말한다.

2.7  충격음

폭발음, 타격음과 같이 극히 짧은시간 동안에 발생하는 높은 세기의 음을 말한다.

2.8  지시치

계기나 기록지 상에서 판독한 소음도로서 실효치(rms값)를 말한다.

2.9  소음도

소음계의 청감보정회로를 통하여 측정한 지시치를 말한다.

2.10  등가소음도

임의의 측정시간 동안 발생한 변동소음의 총 에너지를 같은 시간 내의 정상소음의 에너지로 등가하여 얻어진 소음도를 말한다.

2.11  측정소음도

이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도 및 등가소음도 등을 말한다.

2.12  배경소음도

측정소음도의 측정위치에서 대상소음이 없을 때 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도 및 등가소음도 등을 말한다.

2.13  대상소음도

측정소음도에 배경소음을 보정한 후 얻어진 소음도를 말한다.

2.14  평가소음도

대상소음도에 보정치를 보정한 후 얻어진 소음도를 말한다.

2.15  지발(遲發)발파

수초 내에 시간차를 두고 발파하는 것을 말한다. 단, 발파기를 1회 사용하는 것에 한한다.

3.0  분석기기 및 기구

3.1  측정기기

3.1.1  소음계

3.1.1.1  기본구조

소음을 측정하는 데 사용되는 소음계는 간이소음계, 보통소음계, 정밀소음계 등이 있으며, 최소한 [그림 1]과 같은 구성이 필요하다.

2

1

3

5

8

7

4

6

1. 마이크로폰                5. 청감보정회로

2. 레벨레인지 변환기         6. 동특성 조절기

3. 증폭기                    7. 출력단자(간이소음계 제외)

4. 교정장치                  8. 지시계기

그림 1.  소음계의 구성도

3.1.1.2  구조별 성능

3.1.1.2.1  마이크로폰(microphone)

마이크로폰은 지향성이 작은 압력형으로 하며, 기기의 본체와 분리가 가능하여야 한다.

3.1.1.2.2  증폭기(amplifier)

마이크로폰에 의하여 음향에너지를 전기에너지로 변환시킨 양을 증폭시키는 장치를 말한다.

3.1.1.2.3  레벨레인지 변환기

측정하고자 하는 소음도가 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효눈금범위가 30 ㏈ 이하가 되는 구조의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격이 10 ㏈ 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 레벨 변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨레인지 변환기가 없어도 무방하다.

3.1.1.2.4  교정장치(calibration network calibrator)

소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하며, 80 ㏈(A) 이상이 되는 환경에서도 교정이 가능하여야 한다.

3.1.1.2.5  청감보정회로(weighting networks)

인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 A특성을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 자동차 소음측정용은 C특성도 함께 갖추어야 한다.

3.1.1.2.6  동특성 조절기(fast-slow switch)

지시계기의 반응속도를 빠름 및 느림의 특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다.

3.1.1.2.7  출력단자(monitor out)

소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 교류단자를 갖춘 것이어야 한다.

3.1.1.2.8  지시계기(meter)

지시계기는 지침형 또는 디지털형이어야 한다. 지침형에서는 유효지시범위가 15 ㏈ 이상이어야 하고, 각각의 눈금은 1 ㏈ 이하를 판독할 수 있어야 하며, 1 ㏈ 눈금간격이 1 ㎜  이상으로 표시되어야 한다. 다만, 디지털형에서는 숫자가 소수점 한자리까지 표시되어야 한다.

3.1.2  기록기

자동 혹은 수동으로 연속하여 시간별 소음도, 주파수밴드별 소음도 및 기타 측정결과를 그래프․점․숫자 등으로 기록하는 기기를 말한다.

3.1.3  주파수 분석기

소음의 주파수 성분을 분석하는 데 사용하는 기기로 1/1 옥타브밴드 분석기, 1/3 옥타브밴드 분석기 등을 말한다.

3.1.4  데이터 녹음기

소음계 등의 아날로그 또는 디지털 출력신호를 녹음․재생시키는 장비를 말한다.

3.2  부속장치

3.2.1  방풍망(windscreen)

소음을 측정할 때 바람으로 인한 영향을 방지하기 위한 장치로서 소음계의 마이크로폰에 부착하여 사용하는 것을 말한다.

3.2.2  삼각대(tripod)

마이크로폰을 소음계와 분리시켜 소음을 측정할 때 마이크로폰의 지지장치로 사용하거나 소음계를 고정할 때 사용하는 장치를 말한다.

3.2.3  표준음 발생기(pistonphone, calibrator)

소음계의 측정감도를 교정하는 기기로서 발생음의 주파수와 음압도가 표시되어 있어야 하며, 발생음의 오차는 ±1 ㏈ 이내이어야 한다.

3.3  사용기준

3.3.1  간이소음계는 예비조사 등 소음도의 대략치를 파악하는 데 사용되며, 소음을 규제, 인증하기 위한 목적으로 사용되는 측정기기로서는 KS C IEC 61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것으로서 ㏈단위로 지시하는 것을 사용하여야 한다.

3.3.2  소음계는 견고하고 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

3.3.3  성능

3.3.3.1  측정가능 주파수 범위는 31.5 ㎐ ～ 8 ㎑ 이상이어야 한다.

3.3.3.2  측정가능 소음도 범위는 35 ～ 130 ㏈ 이상이어야 한다. 다만, 자동차 소음측정에 사용되는 것은 45 ～ 130 ㏈ 이상으로 한다.

3.3.3.3  특성별(A특성 및 C특성)표준 입사각의 응답과 그 편차는 KS C IEC 61672-1의 표 2를 만족하여야 한다.

3.3.3.4  레벨레인지 변환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 변환기의 전환오차가 0.5 ㏈ 이내이어야 한다.

3.3.3.5  지시계기의 눈금오차는 0.5 ㏈ 이내이어야 한다.

4.0  참고자료

4.1  KS C IEC 61672-1 "전기음향-사운드레벨미터(소음계)-제1부:규격", (2005)

4.2  KS C IEC 61672-2 "전기음향-사운드레벨미터(소음계)-제2부:형식평가시험", (2005)

4.3  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

4.4  JIS C 1509-1 "Sound level meters-Part1:Specifications", (2005)

4.5  JIS C 1509-2 "Sound level meters-PartII:Pattern evaluation tests", (2005)

4.6  환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시, (2012)

4.7  JIS C 1510 "Vibration level meters", (1995)

소음·진동 공정시험기준
	ES 03301.1a
환경기준 중 소음측정방법	2015
(Noise Measurement Method for Environmental Standards)

2015	ES 03301.1a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 환경정책기본법 제12조제2항에서 정하는 환경기준과 관련된 소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03301.1a	2015

KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다. (소음계의 출력단자와 소음도기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드로 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  옥외측정을 원칙으로 하며, “일반지역”은 당해지역의 소음을 대표할 수 있는 장소로 하고, “도로변지역(주1)”에서는 소음으로 인하여 문제를 일으킬 우려가 있는 장소를 택하여야 한다.

측정점 선정시에는 당해지역 소음평가에 현저한 영향을 미칠 것으로 예상되는 공장 및 사업장, 건설사업장, 비행장, 철도 등의 부지 내는 피해야 한다.

[주 1] 도로변지역의 범위는 도로단으로부터 차선수 × 10 m로 하고, 고속도로 또는 자동차 전용도로의 경우에는 도로단으로부터 150 m 이내의 지역을 말한다.

5.1.2  일반지역의 경우에는 가능한 한 측정점 반경 3.5 m 이내에 장애물(담, 건물, 기타 반사성 구조물 등)이 없는 지점의 지면 위 1.2 ～ 1.5 m로 한다.

5.1.3  도로변 지역의 경우 장애물이나 주거, 학교, 병원, 상업 등에 활용되는 건물이  있을 때에는 이들 건축물로부터 도로방향으로 1.0 m 떨어진 지점의 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 위치로 하며, 건축물이 보도가 없는 도로에 접해 있는 경우에는 도로단에서 측정한다. 다만, 상시측정용의 경우의 측정높이는 주변환경, 통행, 촉수 등을 고려하여 지면위 1.2 ～ 5.0 m 높이로 할 수 있다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

요일별로 소음변동이 적은 평일(월요일부터 금요일 사이)에 당해지역의 환경소음을 측정하여야 한다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

5.3.1  낮 시간대(06:00 ～ 22:00)에는 당해지역 소음을 대표할 수 있도록 측정지점수를 충분히 결정하고, 각 측정지점에서 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정하여 산술평균한 값을 측정소음도로 한다.

5.3.2  밤 시간대(22:00 ～ 06:00)에는 낮 시간대에 측정한 측정지점에서 2시간 간격으로 2회 이상 측정하여 산술평균한 값을 측정소음도로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 측정소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도로 한다.

7.1.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

8.0  결과보고

8.1  평가

7.1 측정자료 분석에서구한 측정소음도를 환경정책기본법시행령 별표 1의 소음환경기준과 비교한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 환경소음 측정자료 평가표 [서식 1]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures", (2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels", (2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표 1. 에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값(식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표 1.

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . .	. . . . .
60

10.3  환경소음 측정자료 평가표

[서식 1]

환경소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일		년 월 일 요일				시 분부터 시 분까지
2. 측 정 지 역		소재지:
3. 측 정 자		소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
4. 측 정 기 기		소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
5. 측 정 환 경		반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
6. 소음측정현황
지역구분	측정지점		측정시각	주요소음원			측정지점 약도
			시 분

7. 측정자료 분석결과 (기록지 등 첨부)

가. 측정소음도 :                           ㏈(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

2015	ES 03302.1a

소음·진동 공정시험기준
	ES 03302.1a
배출허용기준 중 소음측정방법	2015
(Noise Measurement Method for Allowable Exhaust Standards)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 배출허용기준 중 소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03302.1a	2015

KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다. (소음계의 출력단자와 소음도기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드로 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  공장의 부지경계선(아파트형 공장의 경우에는 공장건물의 부지경계선) 중 피해가 우려되는 장소로서 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점의 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  공장의 부지경계선이 불명확하거나 공장의 부지경계선에 비하여 피해가 예상되는 자의 부지경계선에서의 소음도가 더 큰 경우에는 피해가 예상되는 자의 부지경계선으로 한다.

5.1.3  측정지점에 높이가 1.5 m 를 초과하는 장애물이 있는 경우에는 장애물로부터 소음원 방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 장애물로부터 소음원방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어지기 어려운 경우에는 장애물 상단 직상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 지점으로 할 수 있다. 또한, 그 장애물이 방음벽이거나 충분한 차음이 예상되는 경우에는 장애물 밖의 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점 중 암영대(暗影帶)의 영향이 적은 지점으로 한다.

5.1.4  배경소음도는 측정소음도의 측정점과 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정소음도의 측정은 대상 배출시설의 소음발생기기를 가능한 한 최대출력으로 가동시킨 정상상태에서 측정하여야 한다.

5.2.2.2  배경소음도는 대상 배출시설의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 한다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정․측정하여 그중 가장 높은 소음도를 측정소음도로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 대상소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도로 한다.

7.1.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다. (2015년 12월 31일까지 적용)

7.2  배경소음 보정

측정소음도에 다음과 같이 배경소음을 보정하여 대상소음도로 한다.

7.2.1  측정소음도가 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크면 배경소음의 영향이 극히 작기 때문에 배경소음의 보정없이 측정소음도를 대상소음도로 한다.

7.2.2  측정소음도가 배경소음보다 3.0 ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경소음의 영향이 있기 때문에 측정소음도에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정한 후 대상소음도를 구한다.

표 1. 배경소음의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(A)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정소음도 - 배경소음도

다만, 배경소음도 측정 시 해당 공장의 공정상 일부 배출시설의 가동중지가 어렵다고 인정되고, 해당 배출시설에서 발생한 소음이 배경소음에 영향을 미친다고 판단될 경우에는 배경소음도 측정 없이 측정소음도를 대상소음도로 할 수 있다.

7.2.3  측정소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 배경소음이 대상소음보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2이 만족되는 조건에서 재측정하여 대상소음도를 구하여야 한다.

7.2.4  다만, 2회 이상의 재측정에서도 측정소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 [서식 2]의 공장소음 측정자료 평가표에 그 상황을 상세히 명기한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

측정자료는 다음 경우에 따라 평가한다.

8.1.1  소음평가를 위한 보정

7.0에서 구한 대상소음도를 소음․진동관리법 시행규칙 별표 5의 비고에 정한 보정치를 보정한 공장소음 배출허용기준과 비교한다. 다만, 피해가 예상되는 자의 부지경계선에서 측정할 때 측정지점의 지역구분 적용 시 공장이 위치한 지역과 피해가 예상되는 자의 지역이 서로 다를 경우에는 지역별 적용을 대상 공장이 위치한 지역을 기준으로 적용한다.

8.1.2  소음․진동관리법 시행규칙 별표 5 비고에 대한 보정 원칙

8.1.2.1  관련 시간대에 대한 측정소음 발생시간의 백분율은 별표 5의 비고 5에 따른 낮, 저녁 및 밤의 각각의 정상가동시간(휴식, 기계수리 등의 시간을 제외한 실질적인 기계작동시간)을 구하고 시간구분에 따른 해당 관련 시간대에 대한 백분율을 계산하여 당해 시간구분에 따라 적용하여야 한다.

이 때 시간의 구분은 보정표의 시간별 항목의 기준에 따라야 하며 가동시간은 측정 당일 전 30일간의 정상가동시간을 산술평균하여 정하여야 한다. 다만, 신규배출업소의 경우에는 30일간의 예상 가동시간으로 갈음한다.

8.1.2.2  측정소음도 및 배경소음도는 당해 시간별로 측정․보정함을 원칙으로 하나 배출시설이 변동 없이 낮 및 저녁시간, 밤 및 낮시간 또는 24시간 가동한 경우에는 낮

시간대의 대상소음도를 저녁, 밤시간의 대상소음도로 적용하여 각각 평가하여야 한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 공장소음 측정자료 평가표 [서식 2]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures", (2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels", (2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표 2에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값을 (식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표 2.

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . . .	. . . . . .
60

10.3  공장소음 측정자료 평가표

[서식 2]

공장소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일		년 월 일 요일		시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상 업 소		소재지 : 명 칭 : 사업주 :
3. 측 정 자		소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
4. 측 정 기 기		소음계명 : 소음도기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
5. 측 정 환 경		반사음의 영향 : 바람, 진동, 전자장의 영향 :
6. 측정대상업소의 소음원과 측정지점
소음원(기계명)	규 격		대 수		측 정 지 점 약 도

7. 측정자료 분석결과(기록지 첨부)

가. 측정소음도 :               ㏈(A)

나. 배경소음도 :               ㏈(A)

다. 대상소음도 :               ㏈(A)

8. 보정치 산정

항 목	내 용	보 정 치
관련 시간대에 대한 측정진동레벨발생시간의 백분율 (%) 충격음 성분
보 정 치 합 계 :

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

2016	ES 03303.1b

소음·진동 공정시험기준
	ES 03303.1b
규제기준 중 생활소음 측정방법	2016
(Environmental Noise Measurement Method for Restriction Standards)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 규제기준 중 생활소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03303.1b	2016

KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.(소음계의 출력단자와 소음도기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1 측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점의 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  측정지점에  높이가 1.5 m 를 초과하는 장애물이 있는 경우에는 장애물로부터 소음원 방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 장애물로부터 소음원방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어지기 어려운 경우에는 장애물 상단 직상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 지점으로 할 수 있다. 또한, 그 장애물이 방음벽이거나 충분한 차음이 예상되는 경우에는 장애물 밖의 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점 중 암영대(暗影帶)의 영향이 적은 지점으로 한다.

5.1.3  위 5.1.1 및 5.1.2의 규정에도 불구하고 피해가 우려되는 곳이 2층 이상의 건물인 경우 등으로서 피해가 우려되는 자의 부지경계선에 비하여 소음도가 더 큰 장소가 있는 경우에는 소음도가 높은 곳에서 소음원 방향으로 창문․출입문 또는 건물벽 밖의 0.5 ～ 1.0 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 건축구조나 안전상의 이유로 외부측정이 불가능한 경우에 한하여 창문 등의 경계면 지점으로 하고, +1.5 dB를 보정한다.

5.1.4  배경소음도는 측정소음도의 측정점과 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정소음도의 측정은 대상소음원의 일상적인 사용상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

5.2.2.2  배경소음도는 대상소음원의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 한다. 단, 대상소음원의 가동 중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 배경소음도 측정 없이 측정소음도를 대상소음도로 할 수 있다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정․측정하여 그중 가장 높은 소음도를 측정소음도로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  측정자료 분석 및 배경소음 보정

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 대상소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다. 다만, 측정소음도 측정시 대상소음이 공사장 소음에 한하여 발생시간이 5분 이내인 경우에는 그 발생시간 동안 측정․기록하되, 최소 2분이상 측정하여야 한다.

7.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도로 한다.

7.1.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.2  배경소음 보정

측정소음도에 다음과 같이 배경소음을 보정하여 대상소음도로 한다.

7.2.1  측정소음도가 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크면 배경소음의 영향이 극히 작기 때문에 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 한다.

7.2.2  측정소음도가 배경소음보다 3.0 ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경소음의 영향이 있기 때문에 측정소음도에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정한 후 대상소음도를 구한다.

표 1. 배경소음의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(A)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정소음도 - 배경소음도

7.2.3  측정소음도가 배경소음도보다 3 ㏈ 미만으로 크면 배경소음이 대상소음보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상소음도를 구하여야 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

7.2로부터 구한 대상소음도를 생활소음 규제기준과 비교하여 판정한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 생활소음 측정자료 평가표 [서식 3]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures", (2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels", (2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표 2에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값을 (식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표2.

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . . .	. . . . . .
60

10.3  생활소음 측정자료 평가표

[서식 3]

생활소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상	소재지 : 명 칭 :
3. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
4. 측 정 기 기	소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
5. 측 정 환 경	반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
6. 측정대상의 소음원과 측정지점
소 음 원	규 격	대 수	측 정 지 점 약 도
			(지역구분 : )

7. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정소음도 :                  ㏈(A)

나. 배경소음도 :                  ㏈(A)

다. 대상소음도 :                  ㏈(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

소음·진동 공정시험기준
	ES 03303.2b
규제기준 중 발파소음 측정방법	2016
(Blasting noise Measurement Method for Restriction Standards)

2016	ES 03303.2b

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 규제기준 중 발파소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03303.2b	2016

KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1 소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 소음계만으로 측정할 경우에는 최고소음도가 고정(hold)되는 것에 한한다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정소음도의 크기에 부응할 수 있도록 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음 기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  소음도기록기의 기록속도 등은 소음계의 동특성에 부응하게 조작한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점에서 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  측정지점에 높이가 1.5 m 를 초과하는 장애물이 있는 경우에는 장애물로부터 소음원 방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 장애물로부터 소음원방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어지기 어려운 경우에는 장애물 상단 직상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 지점으로 할 수 있다. 또한, 그 장애물이 방음벽이거나 충분한 차음이 예상되는 경우에는 장애물 밖의 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점 중 암영대(暗影帶)의 영향이 적은 지점으로 한다.

5.1.3  위 5.1.1 및 5.1.2의 규정에도 불구하고 피해가 우려되는 곳이 2층 이상의 건물인 경우 등으로서 피해가 우려되는 자의 부지경계선에 비하여 소음도가 더 큰 장소가 있는 경우에는 소음도가 높은 곳에서 소음원 방향으로 창문․출입문 또는 건물벽 밖의 0.5 ～ 1.0 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 건축구조나 안전상의 이유로 외부측정이 불가능한 경우에 한하여 창문 등의 경계면 지점으로 하고, +1.5 dB를 보정한다.

5.1.4  배경소음도는 측정소음도의 측정점과 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정소음도는 발파소음이 지속되는 기간 동안에 측정하여야 한다.

5.2.2.2  배경소음도는 대상소음(발파소음)이 없을 때 측정하여야 한다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

작업일지 및 발파계획서 또는 폭약사용신고서를 참조하여  소음·진동관리법 시행규칙 별표 8에서 구분하는 각 시간대 중에서 최대발파소음이 예상되는 시각의 소음을 포함한 모든 발파소음을 1지점 이상에서 측정 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 평가소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  측정소음도

7.1.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 때에는 샘플주기를 0.1초 이하로 놓고 발파소음의 발생시간(수초 이내)동안 측정하여 자동 연산․기록한 최고치(Lmax 등)를 측정소음도로 한다.

7.1.1.2  소음도 기록기를 사용할 때에는 기록지상의 지시치의 최고치를 측정소음도로 한다.

7.1.1.3  최고소음 고정(hold)용 소음계를 사용할 때에는 당해 지시치를 측정소음도로 한다.

7.1.2  배경소음도

7.1.2.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 배경소음도로 한다.

7.1.2.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다. (2015년 12월 31일까지 적용)

7.2  배경소음 보정

측정소음도에 다음과 같이 배경소음을 보정하여 대상소음도로 한다.

7.2.1  측정소음도가 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크면 배경소음의 영향이 극히 작기 때문에 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 한다.

7.2.2  측정소음도가 배경소음보다 3.0 ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경소음의 영향이 있기 때문에 측정소음도에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정한 후 대상소음도를 구한다.

표 1. 배경소음의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(A)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정소음도 - 배경소음도

7.2.3  측정소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 배경소음이 대상소음보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상소음도를 구하여야 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

7.2에서 구한 대상소음도에 시간대별 보정발파횟수(N)에 따른 보정량(+10 log N ; N＞1)을 보정하여 평가소음도를 구한다. 이 경우, 지발발파는 보정발파횟수를 1회로 간주한다.

시간대별 보정발파횟수(N)는 작업일지 및 발파계획서 또는 폭약사용신고서 등을 참조하여 발파소음 측정당일의 발파소음 중 소음도가 60 dB(A)이상인 횟수(N)을 말한다. 단, 여건상 불가피하게 측정당일의 발파횟수만큼 측정하지 못한 경우에는 측정시의 장약량과 같은 양을 사용한 발파는 같은 소음도로 판단하여 보정발파횟수를 산정할 수 있다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 발파소음 측정자료 평가표 [서식 4]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  ANS S3.29, "Guide to the Evaluation of human Exposure to Vibration in Buildings", (1983)

9.2 ISO 2631-1, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements",(1997)

9.3  ISO 2631-2, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", (2003)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표2에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값을 (식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표 2.

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . . .	. . . . . .
60

10.3  발파소음 측정자료 평가표

[서식 4]

발파소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일		년 월 일 요일		시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상		소재지 : 명 칭 :
3. 사 업 주		주소 : 성명 : (인)
4. 측 정 자		소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기		소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
6. 측 정 환 경		반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
7. 측정대상의 소음원과 측정지점
폭약의 종류	1회 사용량		발파횟수		측 정 지 점 약 도
	㎏		낮 : 밤 :		(지역구분 : )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정소음도 :                ㏈(A)

나. 배경소음도 :                ㏈(A)

다. 대상소음도 :                ㏈(A)

라. 평가소음도 :                ㏈(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

소음·진동 공정시험기준
	ES 03303.3a
규제기준 중 동일건물 내 사업장소음 측정방법	2015
(Work-Site Noise Measurement Method in a Same Building for Restriction Standards)

2015	ES 03303.3a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 규제기준 중 동일건물 내 사업장소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

ES 03303.3a	2015

3.1  사용 소음계

KS C IEC 61672-1에서 정한 클래스 2 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없을 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도 기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  소음계의 레벨 레인지 변환기는 측정점의 소음도를 예비 조사한 후 적절하게 조정하여야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도 기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음 기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  소음도 기록기의 기록속도 등은 소음계의 동특성에 부응하게 조작한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  피해가 예상되는 실에서 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점의 바닥 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  측정점에 높이가 1.5 m 를 초과하는 장애물이 있는 경우에 장애물로부터 1.0 m 이상 떨어진 지점으로 한다.

5.1.3  배경소음도는 측정소음도의 측정점과 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주 소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정 소음도는 대상소음원의 일상적인 사용상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

5.2.2.2  측정은 대상 소음 이외의 소음이나 외부소음에 의한 영향을 배제하기 위하여 옥외 및 복도 등으로 통하는 창문과 문을 닫은 상태에서 측정하여야 한다.

5.2.2.3  배경소음도는 대상 소음원을 가동하지 않은 상태에서 측정하여야 한다. 단, 대상소음원의 가동 중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 배경소음도 측정 없이 측정소음도를 대상소음도로 할 수 있다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

피해가 예상되는 적절한 측정 시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정하고 각각 2회 이상 측정하여 각 지점에서 산술 평균한 소음도 중 가장 높은 소음도를 측정 소음도로 한다. 단, 환경이 여의치 않은 경우에는 측정 지점수를 줄일 수 있다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 측정소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다. 다만, 측정소음도 측정시 대상 소음의 발생시간이 5분 이내인 경우에는 그 발생시간 동안 측정․기록한다.

7.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도를 정한다.

7.1.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.2  배경소음 보정

측정소음도에 다음과 같이 배경소음을 보정하여 대상소음도로 한다.

7.2.1  측정소음도가 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크면 배경소음의 영향이 극히 작기 때문에 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 한다.

7.2.2  측정소음도가 배경소음보다 3.0 ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경소음의 영향이 있기 때문에 측정소음도에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정한 후 대상소음도를 구한다.

표 1. 배경소음의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(A)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정소음도 - 배경소음도

7.2.3  측정소음도가 배경소음도보다 3 ㏈ 미만으로 크면 배경소음이 대상소음보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상소음도를 구하여야 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

7.2에서 구한 대상 소음도를 소수점 첫째자리에서 반올림하고, 동일 건물 내 사업장의 실내소음 규제기준과 비교하여 판정한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 동일건물 내 사업장 소음 측정자료 평가표 [서식 5]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures", (2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels", (2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표2에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값을 (식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표 2.

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . . .	. . . . . .
60

10.3  동일건물 내 사업장 소음 측정자료 평가표

[서식 5]

동일건물 내 사업장 소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일			년 월 일 요일		시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상			건물 소재지 : 건물 명칭 :
3. 관 리 자
4. 측 정 자			소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기			소음계명 : 기록기명 : 부속장치 :
6. 측 정 환 경			주요 소음원 :
7. 측정 소음도와 측정점 위치도
측정점	소음도 1	소음도 2		측정점 위치도
	산술평균 소음도
1				(지역구분 : )
2
3

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정 소음도 :               dB(A)

나. 배경 소음도 :               dB(A)

다. 대상 소음도 :               dB(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

소음·진동 공정시험기준
	ES 03304.1b
도로교통소음관리기준 측정방법	2016
(Measurement Method of Exterior Noise Emitted by Road Vehicle for Management Standards)

2016	ES 03304.1b

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 소음관리기준 중 도로교통소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03304.1b	2016

KS C IEC 61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다. (소음계의 출력단자와 소음도기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점의 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  측정지점에  높이가 1.5 m를 초과하는 장애물이 있는 경우에는 장애물로부터 소음원 방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 장애물로부터 소음원방향으로 1.0 ～ 3.5 m 떨어지기 어려운 경우에는 장애물 상단 직상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 지점으로 할 수 있다. 또한, 그 장애물이 방음벽이거나 충분한 차음이 예상되는 경우에는 장애물 밖의 1.0 ～ 3.5 m 떨어진 지점 중 암영대(暗影帶)의 영향이 적은 지점으로 한다.

5.1.3  위 5.1.1 및 5.1.2의 규정에도 불구하고 피해가 우려되는 곳이 2층 이상의 건물인 경우 등으로서 피해가 우려되는 자의 부지경계선에 비하여 소음도가 더 큰 장소가 있는 경우에는 소음도가 높은 곳에서 소음원 방향으로 창문․출입문 또는 건물벽 밖의 0.5 ～ 1.0 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 건축구조나 안전상의 이유로 외부측정이 불가능한 경우에 한하여 창문 등의 경계면 지점으로 하고, +1.5 dB를 보정한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

요일별로 소음변동이 적은 평일(월요일부터 금요일까지)에 당해지역의 도로교통 소음을 측정하여야 한다. 단, 주말 또는 공휴일에 도로통행량이 증가되어 소음피해가 예상되는 경우에는 주말 및 공휴일에 도로교통 소음을 측정할 수 있다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

주간 시간대(06:00∼22:00) 및 야간 시간대(22:00∼06:00)별로로 소음피해가 예상되는 시간대를 포함하여 2개 이상의 측정지점수를 선정하여 4시간 이상 간격으로 2회 이상 측정하여 산술평균한 값을 측정소음도로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 측정소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 10분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도로 한다.

7.1.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.3 소음연속자동측정기를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 1시간 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도로 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

7.1에서 구한 측정소음도를 도로교통소음의 관리기준과 비교하여 평가한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 도로교통소음 측정자료 평가표 [서식 6]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures",(2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels",(2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1 소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표 1에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값을 (식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표 1.

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . . .	. . . . . .
60

10.3  도로교통소음 측정자료 평가표

[서식 6]

도로교통소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상	소재지 : 도로명 :
3. 관 리 자
4. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기	소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
6. 측 정 환 경	반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
7. 측정대상과 측정지점
도 로 구 조		교 통 특 성	측 정 지 점 약 도
차 선 수 : 도로유형 : 구 배 : 기 타 :		시간당 교통량 ( 대/hr) 대형차 통행량 ( 대/hr) 평균차속 ( ㎞/hr)	(지역구분 : )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

측정소음도 :                  ㏈(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

2016	ES 03304.2b

소음·진동 공정시험기준
	ES 03304.2b
철도소음관리기준 측정방법	2016
(Measurement Method of Exterior Noise Emitted by Railbound Vehicle for Management Standards)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 소음관리기준 중 철도소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03304.2b	2016

KS C IEC 61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.(소음계의 출력단자와 소음도기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  옥외측정을 원칙으로 하며, 그 지역의 철도소음을 대표할 수 있는 장소나 철도소음으로 인하여 문제를 일으킬 우려가 있는 장소로서 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  측정점에 장애물이나 주거, 학교, 병원, 상업 등에 활용되는 건물이 있을 때에는 건축물로부터 철도방향으로 1.0 m 떨어진 지점의 지면위 1.2 ～ 1.5 m 로 한다.

5.1.3  위 5.1.1 및 5.1.2의 규정에도 불구하고 피해가 우려되는 곳이 2층 이상의 건물인 경우 등으로서 위 지점에 비하여 소음도가 더 큰 장소가 있는 경우에는 소음도가 높은 곳에서 소음원 방향으로 창문․출입문 또는 건물벽 밖의 0.5 ～ 1 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 건축구조나 안전상의 이유로 외부측정이 불가능한 경우에 한하여 창문 등의 경계면 지점으로 하고, +1.5 dB를 보정한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

요일별로 소음변동이 적은 평일(월요일부터 금요일까지)에 당해지역의 철도소음을 측정한다. 단, 주말 또는 공휴일에 철도통행량이 증가되어 소음피해가 예상되는 요일에 철도소음을 측정할 수 있다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

5.3.1 측정소음도는 기상조건, 열차운행횟수 및 속도 등을 고려하여 당해지역의 1시간 평균 철도 통행량 이상인 시간대를 포함하여 주간 시간대는 2시간 간격을 두고 1시간씩 2회 측정하여 산술평균하며, 야간 시간대는 1회 1시간 동안 측정한다.

5.3.2 배경소음도는 철도운행이 없는 상태에서 측정소음도의 측정점과 동일한 장소에서 5분 이상 측정한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 측정소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  샘플주기를 1초 내외로 결정하고 1시간 동안 연속 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도로 한다. 단, 1일 열차통행량이 30대 미만인 경우 측정소음도에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정한 후 그 값을 측정소음도로 한다.

표 1. 최고소음도와 배경소음도 차이(d)에 따른 보정표(단위 : ㏈(A))

차이(d)	보정값(dB)	차이(d)	보정값(dB)	차이(d)	보정값(dB)
10이상∼11미만	+1.0	22이상∼23미만	+1.9	31이상∼32미만	+3.1
11이상∼13미만	+1.1	23이상∼24미만	+2.0	32이상∼33미만	+3.3
13미만∼14미만	+1.2	24이상∼25미만	+2.2	33이상∼34미만	+3.5
14미만∼16미만	+1.3	25이상∼26미만	+2.3	34이상∼35미만	+3.7
16이상∼17미만	+1.4	26이상∼27미만	+2.4	35이상∼36미만	+3.9
17이상∼18미만	+1.5	27이상∼28미만	+2.5	36이상∼37미만	+4.1
18이상∼20미만	+1.6	28이상∼29미만	+2.7	37이상∼38미만	+4.3
20이상∼21미만	+1.7	29이상∼30미만	+2.8	38이상∼39미만	+4.5
21이상∼22미만	+1.8	30이상∼31미만	+3.0	39이상	+4.8

여기서 d: 최고소음도 - 배경소음도

※ 단서조항은 개정규정 시행일 이후 철도건설법에 따른 철도건설기본계획을 수립하여 개량되거나 신설된 노선에 한하여 적용한다.

7.1.1.1 최고소음도는 소음계의 동특성은 느림(slow) 모드로 하고, 3대 이상의 최고소음도 평균으로 하며, 화물열차를 포함하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

여기서,  [eqn: rm {bar L}_max ~=~ 10 ``log `[(1/N) `sum from i=1 to N 10^{0.1 L_{max_i}}` ]]

N = 1시간 동안의 열차통행량(왕복대수)

Lmax = i 번째 열차의 최고소음도 [㏈(A)]

7.1.2  위 7.1.1의 규정에도 불구하고 배경소음과 철도의 최고소음의 차이가 10 ㏈ 이하인 경우 등 배경소음이 상당히 크다고 판단되는 경우에는 열차통과시 최고소음도를 측정하여 다음과 같이 계산한 후, 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

1. 경부․호남선 등 복선구간

[eqn: L _{eq~=~} bar{L _{max}} `+~10``log`(2.4n/T)]              (식 1)

2. 경부선 복복선 구간(서울～구로)

[eqn: L _{eq~=~} bar{L _{max}} `+~10``log`(5n/T)``]                (식 2)

3.  중앙, 태백, 영동선 등 단선구간

[eqn: L _{eq~=~} bar{L _{max}} `+~10``log`(8n/T)]                 (식 3)

4. 전철

[eqn: L _{eq~=~} bar{L _{max}} `+~10``log`(6n/T)]                 (식 4)

5. 고속철도

[eqn: L _{eq} `=~ bar{L _{max}} `+~10~log`[n`(1.5d~+~l)/v]~-~30]               (식 5)

여기서,[eqn: {barL}_max]  : 열차 개별 통과시의 파워(power) 평균치, dB(A)

[eqn: n] : T시간 동안의 열차 통과대수(대)

[eqn: T] : 관심대상 시간(초), 1시간 3,600초

[eqn: d] : 선로 중앙으로부터의 거리(미터)

[eqn: l] : 평균 열차 길이(미터)

[eqn: v] : 열차 통과 속력(킬로미터/시간)

6. 위의 1 ～ 5에 해당되지 않을 경우

[eqn: rm L_{eq(1h)} ~=~ {bar L}_max ~+~ 10 ``log`N ~-~ 32.6~~~~~dB(A)]           (식 6)

여기서,  [eqn: rm {bar L}_max ~=~ 10 ``log `[(1/N) `sum from i=1 to N 10^{0.1 L_{max_i}}` ]]

N = 1시간 동안의 열차통행량(왕복대수)

Lmax = i 번째 열차의 최고소음도 [㏈(A)]

8.0  결과보고

8.1  평가

8.1.1  7.1에서 구한 측정소음도를 철도소음의 관리기준과 비교하여 평가한다.

8.1.2  철도소음관리기준을 적용하기 위하여 측정하고자 할 경우에는 철도보호지구외의 지역에서 측정․평가한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.1 철도소음 측정자료 평가표 [서식 7]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures", (2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels",(2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

9.5  ISO 3095, "Railway applications -- Acoustics -- Measurement of noise emitted by railbound vehicles", (2005)

10.0  부록

10.1  철도소음 측정자료 평가표

[서식 7]

철도소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상	소 재 지 : 철도선명 :
3. 관 리 자
4. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기	소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
6. 측 정 환 경	반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
7. 측정대상과 측정지점
철 도 구 조		교 통 특 성	측 정 지 점 약 도
철도선구분 : 구 배 : 기 타 :		시간당 교통량 : ( 대/hr) 평균 열차속도 : ( ㎞/hr)	(지역구분: )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

측정소음도 :                  Leq(1h) ㏈(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

소음·진동 공정시험기준
	ES 03304.3a
항공기소음관리기준 측정방법	2015
(Measurement Method of Aircraft Noise Heard on the Ground for Management Standards)

2015	ES 03304.3a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 소음한도 중 항공기소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

ES 03304.3a	2015

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다. (소음계의 출력단자와 소음도기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성을 느림(slow)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  옥외측정을 원칙으로 하며, 그 지역의 항공기소음을 대표할 수 있는 장소나 항공기 소음으로 인하여 문제를 일으킬 우려가 있는 장소를 택하여야 한다. 다만, 측정지점 반경 3.5 m 이내는 가급적 평활하고, 시멘트 등으로 포장되어 있어야 하며, 수풀, 수림, 관목 등에 의한 흡음의 영향이 없는 장소로 한다.

5.1.2  측정점은 지면 또는 바닥면에서 1.2 ～ 1.5 m 높이로 하며, 상시측정용의 경우에는 주변환경, 통행, 타인의 촉수 등을 고려하여 지면 또는 바닥면에서 1.2 ～ 5.0 m 높이로 할 수 있다. 한편, 측정위치를 정점으로 한 원추형 상부공간 내에는 측정치에 영향을 줄 수 있는 장애물이 있어서는 안 된다.

원추형 상부공간이란 측정위치를 지나는 지면 또는 바닥면의 법선에 반각 80°의 선분이 지나는 공간을 말한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 하며, 측정자는 비행경로에 수직하게 위치하여야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  바람(풍속 : 2 m/s 이상)으로 인하여 측정치에 영향을 줄 우려가 있을 때는 반드시 방풍망을 부착하여야 한다. 다만, 풍속이 5 m/s를 초과할 때는 측정 하여서는 안 된다.(상시측정용 옥외마이크로폰은 그러하지 아니하다)

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여 측정하여야 한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  최고소음도는 매 항공기 통과시마다 배경소음보다 높은 상황에서 측정하여야 하며, 그 지시치중의 최고치를 말한다.

5.2.2.2  비행횟수는 시간대별로 구분하여 조사하여야 하며, 0시에서 07시까지의 비행횟수를 N1, 07시에서 19시까지의 비행횟수를 N2, 19시에서 22시까지의 비행 횟수를 N3, 22시에서 24시까지의 비행횟수를 N4라 한다.

5.3  측정시각 및 기간

항공기의 비행상황, 풍향 등의 기상조건을 고려하여 당해 측정지점에서의 항공기소음을  대표할 수 있는 시기를 선정하여 원칙적으로 연속 7일간 측정한다.

다만, 당해지역을 통과하는 항공기의 종류, 비행횟수, 비행경로, 비행시각 등이 연간을 통하여 표준적인 조건일 경우 측정일수를 줄일 수 있다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음방법으로 분석․정리하여 항공기소음 평가레벨인 [eqn: rm bar WECPNL]을 구하며, 소수점 첫째자리에서 반올림한다. 다만, 헬리포트 주변 등과 같이 배경소음보다 10 ㏈이상 큰 항공기소음의 지속시간 평균치[eqn: rm bar D]가 30초 이상일 경우에는 보정량 [eqn: rm [+10`log`(barD /20)]]을 [eqn: rm {BAR WECPNL}]에 보정하여야 한다.

7.1.1  항공기소음 자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 7일간 연속 측정하여 7.1.2의 절차에 준하여 자동연산․기록한 [eqn: rm bar WECPNL]를 구한다.

7.1.2  소음도 기록기를 사용할 경우

m(측정일수)일간 연속 측정․기록하여 다음 방법으로 그 지점의 [eqn: rm bar WECPNL]를 구한다.

7.1.2.1  1일 단위로 매 항공기 통과 시에 측정․기록한 기록지상의 최고치를 판독․기록하여, 다음 식으로 당일의 평균 최고소음도[eqn: rm {bar L}_max]를 구한다.

[eqn: rm {bar L}_max ~=~10`log[(1/n)sum_i=1^n 10^0.1L_i`]~~~dB(A)]               (식 1)

여기서, n : 1일 중의 항공기소음 측정횟수

Li : i번째 항공기 통과시 측정․기록한 소음도의 최고치

7.1.2.2  1일 단위의 WECPNL을 다음 식으로 구한다.

WECPNL =[eqn: rm {bar L}_max] +  10 log N - 27           (식 2)

여기서, N : 1일간 항공기의 등가통과횟수

N = N2 + 3 N3 + 10 ( N1 + N4 )

7.1.2.3  m일간 평균 WECPNL인 [eqn: rm bar WECPNL]을 다음 식으로 구한다.

[eqn: rm bar WECPNL ~=~10`` log`[(1/m) sum from i=1 to m 10 sup{0.1WECPNL_i}` ]]              (식 3)

여기서 m은 항공기소음 측정일수이며, WECPNLi는 i일째 WECPNL값이다.

다만, ⑴ 및 ⑵항의 대상 항공기소음은 원칙적으로 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크고, 항공기소음의 지속시간이 10초 이상인 것으로 한다.

7.1.3  소음계만을 사용할 경우

7일간 연속하여 항공기가 통과할 때마다 최고소음도를 판독하여 기록하고, 시간대별 항공기 통과횟수를 조사한 후 7.1.2의 절차에 따라 [eqn: rm bar WECPNL]를 구한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

7.0에서 구한 측정소음도를 소수점 첫째자리에서 반올림하고, 항공기소음도의 한도와 비교하여 평가한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.1 항공기소음 측정자료 평가표 [서식 8]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현 측정 및 측정방법-제1부:기본량 및 측정절차", (2004)

9.2  ISO 1996-1, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures",(2003)

9.3  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels",(2007)

9.4  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

9.5  ISO 3891, "Acoustics -- Procedure for describing aircraft noise heard on the ground", (1978)

9.6  ICAO Committee on Aviation Environmental Protection, "Environmental Technical Manual on the Use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft base on Doc 9501", (2007)

10.0  부록

10.1  항공기소음 측정자료 평가표

[서식 8]

항공기소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일		년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상		소재지 :
3. 측 정 자		소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
4. 측 정 기 기		소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
5. 측 정 환 경		반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
6. 측정대상과 측정지점
지역구분	측정지점		일별 WECPNL	비행횟수	측정지점 약도
			1일차 : 2일차 : 3일차 : 4일차 : 5일차 : 6일차 : 7일차 :	낮 저녁 밤

7. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 평균지속시간 :                  초 (30초 이상일 때)

나. 항공기소음 평가레벨 :                [eqn: rm bar WECPNL]

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

2015	ES 03400.a

소음·진동 공정시험기준
	ES 03400.a
총칙(진동)	2015
Introduction(Vibration)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 진동을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음․진동관리법에서 정하는 배출허용기준, 규제기준 및 관리기준 등과 관련된 진동을 측정하기 위한 시험기준에서 사용되는 용어의 정의 및 측정기기에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

2.1  진동원

진동을 발생하는 기계․기구, 시설 및 기타 물체를 말한다.

2.2  배경진동

한 장소에 있어서의 특정의 진동을 대상으로 생각할 경우 대상진동이 없을 때 그 장소의 진동을 대상진동에 대한 배경진동이라 한다.

2.3  대상진동

ES 03400.a	2015

배경진동 이외에 측정하고자 하는 특정의 진동을 말한다.

2.4  정상진동

시간적으로 변동하지 아니하거나 또는 변동폭이 작은 진동을 말한다.

2.5  변동진동

시간에 따른 진동레벨의 변화폭이 크게 변하는 진동을 말한다.

2.6  충격진동

단조기의 사용, 폭약의 발파 시 등과 같이 극히 짧은 시간 동안에 발생하는 높은 세기의 진동을 말한다.

2.7  지시치

계기나 기록지상에서 판독하는 진동레벨로서 실효치(rms값)를 말한다.

2.8  진동레벨

진동레벨의 감각보정회로(수직)를 통하여 측정한 진동가속도레벨의 지시치를 말하며, 단위는 dB(V)로 표시한다. 진동가속도레벨의 정의는 20 log(a/ao)의 수식에 따르고, 여기서 a는 측정하고자 하는 진동의 가속도실효치(단위 m/s2)이며, ao는 기준진동의 가속도실효치로 10-5 m/s2으로 한다.

2.9  측정진동레벨

이 시험기준에 정한 측정방법으로 측정한 진동레벨을 말한다.

2.10  배경진동레벨

측정진동레벨의 측정위치에서 대상진동이 없을 때 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 진동레벨을 말한다.

2.11  대상진동레벨

측정진동레벨에 배경진동의 영향을 보정한 후 얻어진 진동레벨을 말한다.

2.12  평가진동레벨

대상진동레벨에 보정치를 보정한 후 얻어진 진동레벨을 말한다.

3.0  분석기기 및 기구

3.1  측정기기

3.1.1  진동레벨계

3.1.1.1  기본구조

진동을 측정하는 데 사용되는 진동레벨계는 최소한 그림 1과 같은 구성이 필요하다.

1

2

3

4

6

5

7

1. 진동픽업	5. 지시계기

2. 레벨레인지 변환기	6. 교정장치

3. 증폭기	7. 출력단자

4. 감각보정회로

그림 1. 진동레벨계의 구성

3.1.1.2  구조별 성능

3.1.1.2.1  진동픽업(pick-up)

지면에 설치할 수 있는 구조로서 진동신호를 전기신호로 바꾸어 주는 장치를 말하며, 환경진동을 측정할 수 있어야 한다.

3.1.1.2.2  레벨레인지 변환기

측정하고자 하는 진동이 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효눈금 범위가 30 ㏈ 이하 되는 구조의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격이 10 ㏈ 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 레벨 변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨레인지 변환기가 없어도 무방하다.

3.1.1.2.3  증폭기(amplifier)

진동픽업에 의해 변환된 전기신호를 증폭시키는 장치를 말한다.

3.1.1.2.4  감각보정회로(weighting networks)

인체의 수진감각을 주파수보정특성에 따라 나타내는 것으로 V특성(수직특성)을 갖춘 것이어야 한다.

3.1.1.2.5  지시계기(meter)

지시계기는 지침형 또는 디지털형이어야 한다. 지침형에서 유효지시범위가 15 ㏈ 이상이어야 하고, 각각의 눈금은 1 ㏈ 이하를 판독할 수 있어야 하며, 1 ㏈ 눈금간격이 1 ㎜ 이상으로 표시되어야 한다. 다만, 디지털형에서는 숫자가 소수점 한 자리까지 표시되어야 한다.

3.1.1.2.6  교정장치(calibration network calibrator)

진동측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 한다.

3.1.1.2.7  출력단자(output)

진동신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 교류출력단자를 갖춘 것이어야 한다.

3.1.2  기록기

각종 출력신호를 자동 또는 수동으로 연속하여 그래프․점․숫자 등으로 기록하는 장비를 말한다.

3.1.3  주파수 분석기

공해진동의 주파수 성분을 분석하는 데 사용되는 것으로 정폭형 또는 정비형 필터가 내장된 장비를 말한다.

3.1.4  데이터 녹음기

진동레벨의 아날로그 또는 디지털 출력신호를 녹음․재생시키는 장비를 말한다.

3.2  부속장치

3.2.1  표준진동 발생기(calibrator)

진동레벨계의 측정감도를 교정하는 기기로서 발생진동의 주파수와 진동가속도레벨이 표시되어 있어야 하며, 발생진동의 오차는 ±1 ㏈ 이내이어야 한다.

3.3  사용기준

3.3.1  진동레벨계는 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 하며, ㏈단위(ref=10-5 m/s2)로 지시하는 것이어야 한다.

3.3.2  진동레벨계는 견고하고, 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

3.3.3  성능

3.3.3.1  측정가능 주파수 범위는 1 ～ 90 ㎐ 이상이어야 한다.

3.3.3.2  측정가능 진동레벨의 범위는 45 ～ 120 ㏈ 이상이어야 한다.

3.3.3.3  감각 특성의 상대응답과 허용오차는 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준 표 1의 연직진동 특성에 만족하여야 한다.

3.3.3.4  진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서 수감축 감도에 대한 차이가 15 ㏈ 이상이어야 한다.(연직특성)

3.3.3.5  레벨레인지 변환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 변환기의 전환오차가 0.5 ㏈ 이내이어야 한다.

3.3.3.6  지시계기의 눈금오차는 0.5 ㏈ 이내이어야 한다.

4.0  참고자료

4.1  환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

4.2  JIS C 1510 "Vibration level meter", (1995)

소음·진동 공정시험기준
	ES 03401.1a
배출허용기준 중 진동측정방법	2015
(Vibration Measurement Method for Allowable Exhaust Standards)

2015	ES 03401.1a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 진동을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 배출허용기준 중 진동을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음"

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 진동레벨계

ES 03401.1a	2015

환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 진동레벨기록기가 없는 경우에는 진동레벨계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  진동레벨계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 진동레벨을 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 사용할 경우에는 진동레벨계의 과부하 출력이 진동기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  진동픽업의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표면에 일직선으로 설치한다.

3.3  감각보정회로

진동레벨계의 감각보정회로는 별도 규정이 없는 한 V특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음"

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1  측정점은 공장의 부지경계선(아파트형 공장의 경우에는 공장 건물의 부지경계선) 중 피해가 우려되는 장소로서 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 한다.

5.1.2  공장의 부지경계선이 불명확하거나 공장의 부지경계선에 비하여 피해가 예상되는 자의 부지경계선에서의 진동레벨이 더 큰 경우에는 피해가 예상되는 자의 부지경계선으로 한다.

5.1.3  배경진동레벨은 측정진동레벨의 측정점과 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  진동픽업(pick-up)의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다.

5.2.1.2  진동픽업의 설치장소는 완충물이 없고, 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다.

5.2.1.3  진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고, 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.

5.2.1.4  진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.

5.2.1.5  진동픽업 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부영향을 받지 않는 장소에 설치한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정진동레벨은 대상 배출시설의 진동발생원을 가능한 한 최대출력으로 가동시킨 정상상태에서 측정한다.

5.2.2.2  배경진동레벨은 대상 배출시설의 가동을 중지한 상태에서 측정한다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정․측정하여 그중 높은 진동레벨을 측정진동레벨로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음"

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 진동레벨의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 대상진동레벨(최종값)은 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  디지털 진동자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 80 % 범위의 상단치인 L10값을 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨로 한다.

7.1.2  진동레벨기록기를 사용하여 측정할 경우

5분 이상 측정․기록하여 다음 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨을 정한다.

7.1.2.1  기록지상의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.2.2  기록지상의 지시치의 변동폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.2.3  기록지상의 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변하는 경우에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값

7.1.3  진동레벨계만으로 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동의 변화양상을 파악한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 50회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨을 결정한다.

7.1.3.1  진동레벨계의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.3.2  진동레벨계의 지시치의 변화폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간 내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.3.3  진동레벨계 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값. 다만, L10진동레벨을 측정할 수 있는 진동레벨계를 사용할 때는 5분간 측정하여 진동레벨계에 나타난 L10값으로 한다.

7.2  배경진동 보정

측정진동레벨에 다음과 같이 배경진동을 보정하여 대상진동레벨로 한다.

7.2.1 측정진동레벨이 배경진동레벨보다 10 ㏈ 이상 크면 배경진동의 영향이 극히 작기 때문에 배경진동의 보정 없이 측정진동레벨을 대상진동레벨로 한다.

7.2.2  측정진동레벨이 배경진동레벨보다 3.0 ～ 9.9 ㏈차이로 크면 배경진동의 영향이 있기 때문에 측정진동레벨에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정하여 대상진동레벨을 구한다.

표 1. 배경진동의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(V)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정진동레벨 - 배경진동레벨

다만, 배경진동레벨 측정 시 해당 공장의 공정상 일부 배출시설의 가동중지가 어렵다고 인정되고, 해당 배출시설에서 발생한 진동이 배경진동에 영향을 미친다고 판단될 경우에는 배경진동레벨 측정 없이 측정진동레벨을 대상진동레벨로 할 수 있다.

7.2.3   측정진동레벨이 배경진동레벨보다 3 dB 미만으로 크면 배경진동이 대상진동보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상진동레벨을 구하여야 한다.

7.2.4  다만, 2회 이상의 재측정에서도 측정소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 [서식 1]의 공장진동 측정자료 평가표에 그 상황을 상세히 명기한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

8.1.1  진동평가를 위한 보정

7.0에서 구한 대상진동레벨을 소음․진동관리법시행규칙 별표 5의 2. 공장진동 배출허용기준 비고에 정한 보정치를 보정한 공장소음 배출허용기준과 비교한다. 다만, 피해가 예상되는 자의 부지경계선에서 측정할 때 측정지점의 지역구분 적용 시 공장이 위치한 지역과 피해가 예상되는 자의 지역이 서로 다를 경우에는 지역별 적용을 대상 공장이 위치한 지역을 기준으로 적용한다.

8.1.2  소음․진동관리법시행규칙 별표 5.2 비고에 대한 보정 원칙

8.1.2.1  관련 시간대에 대한 측정진동레벨 발생시간의 백분율은 별표 5.2 비고 4에 따른 낮, 밤의 각각의 정상 가동시간(휴식, 기계수리 등의 시간을 제외한 실질적인 기계작동시간)을 구하고 시간구분에 따른 해당 관련 시간대에 대한 백분율을 계산하여, 당해시간 구분에 따라 적용하여야 한다.

이때 시간의 구분은 보정표의 시간별 항목의 기준에 따라야 하며, 가동시간은 측정 당일전 30일간의 정상가동시간을 산술평균하여 정하여야 한다. 다만, 신규 배출업소의 경우에는 30일간의 예상 가동시간으로 갈음한다.

8.1.2.2  측정진동레벨 및 배경진동레벨은 당해 시간별로 측정 보정함을 원칙으로 하나 배출시설이 변동 없이 낮 및 밤 또는 24시간 가동할 경우에는 낮 시간대의 대상진동레벨을 밤시간의 대상진동레벨로 적용하여 각각 평가하여야 한다.

8.2  측정자료의 기록

진동평가를 위한 자료는 10.5 공장진동 측정자료 평가표 [서식 1]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  ISO 2631-1, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements", (1997)

9.2  ISO 2631-2, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", (2003)

10.0  부록

10.1  L10 진동레벨 계산방법

10.1.1  5초 간격으로 50회 판독한 판독치를 10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지의 “가”에 기록한다.

10.1.2  레벨별 도수 및 누적도수를  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지 “나”에 기입한다.

10.1.3  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지 “나”의 누적도수를 이용하여 모눈종이 상에 누적도곡선을 작성한 후(횡축에 진동레벨, 좌측 종축에 누적도수를, 우측종축에 백분율을 표기) 90 % 횡선이 누적도곡선과 만나는 교점에서 수선을 그어 횡축과 만나는 점의 진동레벨을 L10 값으로 한다.

10.1.4  진동레벨계만으로 측정할 경우 진동레벨을 읽는 순간에 지시침이 지시판 범위 위를 벗어날 때(이때에 진동레벨계의 레벨범위는 전환하지 않음)에는 그 발생빈도를 기록하여  6회 이상이면 10.1.3에서 구한 L10값에 2 ㏈을 더해준다.

10.2  진동레벨 기록지

표 2.

진 동 레 벨 기 록 지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수
	누적도수
70 ㏈(V)	도 수
	누적도수
80 ㏈(V)	도 수
	누적도수
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.3  L10 계산예

L10 계  산  예

진동레벨기록지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	72	68	82	73	81	72	69	95	77
75	71	70	74	75	76	77	77	78	74
73	72	87	68	67	66	69	67	70	70
71	80	79	76	75	73	72	72	74	75
84	80	85	78	77	76	75	73	68	82

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수													1		2		3		2
	누적도수														1		3		6		8
70 ㏈(V)	도 수	4		2		5		4		3		6		3		4		2		1
	누적도수		12		14		19		23		26		32		35		39		41		42
80 ㏈(V)	도 수	2		1		2		0		1		1		0		1
	누적도수		44		45		47		47		48		49		49		50
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.4  누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누

적

도

수

백분율

(%)

50

40

30

20

10

0

50

60

70

80

90

100

0

100

90

50

진동레벨 dB(V)

L10값 : 81 ㏈(V)

10.5  공장진동 측정자료 평가표

[서식 1]

공장진동 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일		년 월 일 요일		시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상 업 소		소재지 : 명 칭 : 사업주 :
3. 측 정 자		소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
4. 측 정 기 기		진동레벨계명 : 진동레벨기록기명 : 기타 부속장치 :
5. 측 정 환 경		지면조건 : 반사 및 굴절진동의 영향 : 전자장 등의 기타사항 :
6. 측정대상업소의 진동원과 측정지점
진동원(기계명)	규 격		대 수		측 정 지 점 약 도

7. 측정자료 분석결과(기록지 첨부)

가. 측정진동레벨 :                ㏈(V)

나. 배경진동레벨 :                ㏈(V)

다. 대상진동레벨 :                ㏈(V)

8. 보정치 산정

항 목	내 용	보 정 치
관련 시간대에 대한 측정진동레벨발생시간의 백분율 (%) 충격음 성분
보 정 치 합 계 :

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

2015	ES 03402.1a

소음·진동 공정시험기준
	ES 03402.1a
규제기준 중 생활진동 측정방법	2015
(Environmental Vibration Measurement Method for Restriction Standards)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 진동을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 규제기준 중 생활진동을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어 정의

“내용 없음"

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 진동레벨계

ES 03402.1a	2015

환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 진동레벨기록기가 없는 경우에는 진동레벨계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  진동레벨계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 진동레벨을 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 사용할 경우에는 진동레벨계의 과부하 출력이 진동기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  진동픽업의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표면에 일직선으로 설치한다.

3.3  감각보정회로

진동레벨계의 감각보정회로는 별도 규정이 없는 한 V특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음"

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 한다. 배경진동의 측정점은 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  진동픽업(pick-up)의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다.

5.2.1.2  진동픽업의 설치장소는 완충물이 없고, 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다.

5.2.1.3  진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고, 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.

5.2.1.4  진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.

5.2.1.5  진동픽업 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부영향을 받지 않는 장소에 설치한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정진동레벨은 대상 진동발생원의 일상적인 사용상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

5.2.2.2  배경진동레벨은 대상진동원의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 한다. 단, 대상진동원의 가동 중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 배경진동의 측정없이 측정진동레벨을 대상진동레벨로 할 수 있다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정․측정하여 그중 높은 진동레벨을 측정진동레벨로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음"

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 진동레벨의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 대상진동레벨(최종값)은 소수점 첫째자리에서 반올림한다. 다만, 측정진동레벨 측정시 대상진동이 공사장 소음에 한하여 발생시간이 5분 이내인 경우에는 그 발생시간동안 측정․기록한다.

7.1.1  디지털 진동자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 80 % 범위의 상단치인 L10값을 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨로 한다.

7.1.2  진동레벨기록기를 사용하여 측정할 경우

5분 이상 측정․기록하여 다음 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨을 정한다.

7.1.2.1  기록지상의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.2.2  기록지상의 지시치의 변동폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간 내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.2.3  기록지상의 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변하는 경우에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값

7.1.3  진동레벨계만으로 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동의 변화양상을 파악한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 50회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨을 결정한다.

7.1.3.1  진동레벨계의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.3.2  진동레벨계의 지시치의 변화폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간 내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.3.3  진동레벨계 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값. 다만, L10진동레벨을 측정할 수 있는 진동레벨계를 사용할 때는 5분간 측정하여 진동레벨계에 나타난 L10값으로 한다.

7.2  배경진동 보정

측정진동레벨에 다음과 같이 배경진동을 보정하여 대상진동레벨로 한다.

7.2.1  측정진동레벨이 배경진동레벨보다 10 ㏈ 이상 크면 배경진동의 영향이 극히 작기 때문에 배경진동 보정없이 측정진동레벨을  대상진동레벨로 한다.

7.2.2  측정진동레벨이 배경진동레벨보다 3.0 ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경진동의 영향이 있기 때문에 측정진동레벨에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정하여 대상진동레벨을 구한다.

표 1. 배경진동의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(V)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정진동레벨 - 배경진동레벨

7.2.3  측정진동레벨이 배경진동레벨보다 3 ㏈ 미만으로 크면 배경진동이 대상진동레벨 보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상진동레벨을 구하여야 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

8.1.1  진동평가를 위한 보정

7.2에서 구한 대상 진동레벨을 생활진동 규제기준과 비교하여 판정한다.

8.2  측정자료의 기록

진동평가를 위한 자료는 10.5 생활진동 측정자료 평가표 [서식 2]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  ISO 2631-1, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements",(1997)

9.2  ISO 2631-2, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)",(2003)

10.0  부록

10.1  L10 진동레벨 계산방법

10.1.1  5초 간격으로 50회 판독한 판독치를 10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지의 “가”에 기록한다.

10.1.2  레벨별 도수 및 누적도수를  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지 “나”에 기입한다.

10.1.3  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지 “나”의 누적도수를 이용하여 모눈종이 상에 누적도곡선을 작성한 후(횡축에 진동레벨, 좌측 종축에 누적도수를, 우측종축에 백분율을 표기) 90 % 횡선이 누적도곡선과 만나는 교점에서 수선을 그어 횡축과 만나는 점의 진동레벨을 L10 값으로 한다.

10.1.4  진동레벨계만으로 측정할 경우 진동레벨을 읽는 순간에 지시침이 지시판 범위 위를 벗어날 때(이때에 진동레벨계의 레벨범위는 전환하지 않음)에는 그 발생빈도를 기록하여  6회 이상이면 10.1.3에서 구한 L10값에 2 ㏈을 더해준다.

10.2  진동레벨 기록지

표 2.

진 동 레 벨 기 록 지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수
	누적도수
70 ㏈(V)	도 수
	누적도수
80 ㏈(V)	도 수
	누적도수
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.3  L10 계산예

L10 계  산  예

진동레벨기록지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	72	68	82	73	81	72	69	95	77
75	71	70	74	75	76	77	77	78	74
73	72	87	68	67	66	69	67	70	70
71	80	79	76	75	73	72	72	74	75
84	80	85	78	77	76	75	73	68	82

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수													1		2		3		2
	누적도수														1		3		6		8
70 ㏈(V)	도 수	4		2		5		4		3		6		3		4		2		1
	누적도수		12		14		19		23		26		32		35		39		41		42
80 ㏈(V)	도 수	2		1		2		0		1		1		0		1
	누적도수		44		45		47		47		48		49		49		50
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.4  누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누

적

도

수

백분율

(%)

50

40

30

20

10

0

50

60

70

80

90

100

0

100

90

50

진동레벨 dB(V)

L10값 : 81 ㏈(V)

10.5  생활진동 측정자료 평가표

[서식 2]

생활진동 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상 업 소 등	소재지 : 명 칭 : 시공회사명 :
3. 사 업 주 등	주소 : 성명 : (인)
4. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기	진동레벨계명 : 기록기명 : 기타부속장치 :
6. 측 정 환 경	지면조건 : 전자장 등의 영향 : 반사 및 굴절진동의 영향 :
7. 측정대상의 진동원과 측정지점
진동발생원	규 격	대 수	측 정 지 점 약 도
			(지역구분 : )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정진동레벨 :                ㏈(V)

나. 배경진동레벨 :                ㏈(V)

다. 대상진동레벨 :                ㏈(V)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

소음·진동 공정시험기준
	ES 03402.2a
규제기준 중 발파진동 측정방법	2015
(Blasting Vibration Measurement Method for Restriction Standards)

2015	ES 03402.2a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 진동을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 규제기준 중 발파진동을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음"

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 진동레벨계

ES 03402.2a	2015

환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 진동레벨계만으로 측정할 경우에는 최고 진동레벨이 고정(hold)되는 것에 한한다.

3.2.2  진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  진동레벨계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 진동레벨을 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 사용할 경우에는 진동레벨계기록기의 과부하 출력이 진동기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  진동레벨기록기의 기록속도 등은 진동레벨계의 동특성에 부응하게 조작한다.

3.2.6  진동픽업의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표면에 일직선으로 설치한다.

3.3  감각보정회로

진동레벨계의 감각보정회로는 별도 규정이 없는 한 V특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음"

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 한다. 배경진동의 측정점은 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  진동픽업(pick-up)의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다.

5.2.1.2  진동픽업의 설치장소는 완충물이 없고, 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다.

5.2.1.3  진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고, 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.

5.2.1.4  진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.

5.2.1.5  진동픽업 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부영향을 받지 않는 장소에 설치한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정진동레벨은 발파진동이 지속되는 기간 동안에 측정하여야 한다.

5.2.2.2  배경진동레벨은 대상진동(발파진동)이 없을 때 측정하여야 한다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

작 업일지 및 발파계획서 또는 폭약사용신고서를 참조하여  소음·진동관리법 시행규칙 별표 8에서 구분하는 각 시간대 중에서 최대발파진동이 예상되는 시각의 진동을 포함한 모든 발파진동을 1지점 이상에서 측정 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음"

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 진동레벨의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 평가진동레벨(최종값)은 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  측정진동레벨

7.1.1.1  디지털 진동자동분석계를 사용할 때에는 샘플주기를 0.1초 이하로 놓고 발파진동의 발생기간(수초 이내)동안 측정하여 자동 연산․기록한 최고치를 측정진동레벨로 한다.

7.1.1.2  진동레벨기록기를 사용하여 측정할 때에는 기록지상의 지시치의 최고치를 측정진동레벨로 한다.

7.1.1.3  최고진동 고정(hold)용 진동레벨계를 사용할 때에는 당해 지시치를 측정진동레벨로 한다.

7.1.2  배경진동레벨

7.1.2.1  디지털 진동자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 80 % 범위의 상단치인 L10값을 그 지점의 배경진동레벨로 한다.

7.1.2.2  진동레벨기록기를 사용하여 측정할 경우

5분 이상 측정․기록하여 다음 방법으로 그 지점의 배경진동레벨을 정한다.

7.1.2.2.1  기록지상의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.2.2.2  기록지상의 지시치의 변동폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.2.2.3  기록지상의 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값

7.1.2.3  진동레벨계만으로 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동레벨의 변화 양상을 파악한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 50회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 배경진동레벨을 정한다.

7.1.2.3.1  진동레벨계의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.2.3.2  진동레벨계의 지시치의 변화폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.2.3.3  진동레벨계 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때에는10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값.

한편, L10진동레벨을 측정할 수 있는 진동레벨계를 사용할 때는 5분간 측정하여 진동레벨계에 나타난 L10값으로 한다.

7.1.3  진동레벨계만으로 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동의 변화양상을 파악한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 50회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 배경진동레벨을 결정한다.

7.1.3.1  진동레벨계의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.3.2  진동레벨계의 지시치의 변화폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간 내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.3.3  진동레벨계 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값. 다만, L10진동레벨을 측정할 수 있는 진동레벨계를 사용할 때는 5분간 측정하여 진동레벨계에 나타난 L10값으로 한다.

7.2  배경진동 보정

측정진동레벨에 다음과 같이 배경진동을 보정하여 대상진동레벨로 한다.

7.2.1  측정진동레벨이 배경진동레벨보다 10 ㏈ 이상 크면 배경진동의 영향이 극히 작기 때문에 배경진동 보정 없이 측정진동레벨을  대상진동레벨로 한다.

7.2.2  측정진동레벨이 배경진동레벨보다 3.0 ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경진동의 영향이 있기 때문에 측정진동레벨에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정하여 대상진동레벨을 구한다.

표 1. 배경진동의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(V)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정진동레벨 - 배경진동레벨

7.2.3   측정진동레벨이 배경진동레벨보다 3 dB 미만으로 크면 배경진동이 대상진동레벨 보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상진동레벨을 구하여야 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

8.1.1  진동평가를 위한 보정

7.2에서 구한 대상진동레벨에 시간대별 보정발파횟수(N)에 따른 보정량(+10 log N ; N＞1)을 보정하여 평가진동레벨을 구한다. 이 경우, 지발발파는 보정발파횟수를 1회로 간주한다.

시간대별 보정발파횟수(N)는 작업일지 및 발파계획서  또는 폭약사용신고서 등을 참조하여 발파진동 측정당일의 발파진동 중 진동레벨이 60 dB(V) 이상인 횟수(N)를 말한다. 단, 여건상 불가피하게 측정당일의 발파횟수만큼 측정하지 못한 경우에는 측정 시의 장약량과 같은 양을 사용한 발파는 같은 진동레벨로 판단하여 보정발파횟수를 산정할 수 있다.

8.2  측정자료의 기록

진동평가를 위한 자료는 10.5 발파진동 측정자료 평가표 [서식 3]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  ANS S3.29, "Guide to the Evaluation of human Exposure to Vibration in Buildings", (1983)

9.2  ISO 2631-1, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements",(1997)

9.3  ISO 2631-2, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", (2003)

10.0  부록

10.1  L10 진동레벨 계산방법

10.1.1  5초 간격으로 50회 판독한 판독치를 10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지의 “가”에 기록한다.

10.1.2  레벨별 도수 및 누적도수를  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지 “나”에 기입한다.

10.1.3  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 2. 진동레벨기록지 “나”의 누적도수를 이용하여 모눈종이 상에 누적도곡선을 작성한 후(횡축에 진동레벨, 좌측 종축에 누적도수를, 우측종축에 백분율을 표기) 90 % 횡선이 누적도곡선과 만나는 교점에서 수선을 그어 횡축과 만나는 점의 진동레벨을 L10 값으로 한다.

10.1.4  진동레벨계만으로 측정할 경우 진동레벨을 읽는 순간에 지시침이 지시판 범위 위를 벗어날 때(이때에 진동레벨계의 레벨범위는 전환하지 않음)에는 그 발생빈도를 기록하여  6회 이상이면 10.1.3에서 구한 L10값에 2 ㏈을 더해준다.

10.2  진동레벨 기록지

표 2.

진 동 레 벨 기 록 지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수
	누적도수
70 ㏈(V)	도 수
	누적도수
80 ㏈(V)	도 수
	누적도수
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.3  L10 계산예

L10 계  산  예

진동레벨기록지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	72	68	82	73	81	72	69	95	77
75	71	70	74	75	76	77	77	78	74
73	72	87	68	67	66	69	67	70	70
71	80	79	76	75	73	72	72	74	75
84	80	85	78	77	76	75	73	68	82

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수													1		2		3		2
	누적도수														1		3		6		8
70 ㏈(V)	도 수	4		2		5		4		3		6		3		4		2		1
	누적도수		12		14		19		23		26		32		35		39		41		42
80 ㏈(V)	도 수	2		1		2		0		1		1		0		1
	누적도수		44		45		47		47		48		49		49		50
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.4  누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누

적

도

수

백분율

(%)

50

40

30

20

10

0

50

60

70

80

90

100

0

100

90

50

진동레벨 dB(V)

L10값 : 81 ㏈(V)

10.5  발파진동 측정자료 평가표

[서식 3]

발파진동 측정자료 평가표

작성년월일 :    년   월   일

1. 측 정 년 월 일		년 월 일 요일		시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상 업 소 등		소재지 : 명 칭 :
3. 사 업 주		주소 : 성명 : (인)
4. 측 정 자		소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기		진동레벨계명 : 기록기명 : 기타부속장치 :
6. 측 정 환 경		지면조건 : 전자장 등의 영향 : 반사 및 굴절진동의 영향 :
7. 측정대상의 진동원과 측정지점
폭약의 종류	1회 사용량		발파횟수		측 정 지 점 약 도
	㎏		낮 : 밤 :		(지역구분 : )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정진동레벨 :                ㏈(V)

나. 배경진동레벨 :                ㏈(V)

다. 대상진동레벨 :                ㏈(V)

라. 평가진동레벨 :                ㏈(V)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

2015	ES 03403.1a

소음·진동 공정시험기준
	ES 03403.1a
도로교통진동관리기준 측정방법	2015
(Measurement Method of Ground Vibration Emitted by Road Vehicle for Management Standards)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 진동을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 진동관리기준 중 도로교통진동을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 진동레벨계

ES 03403.1a	2015

환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 진동레벨기록기가 없는 경우에는 진동레벨계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  진동레벨계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 진동레벨을 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 사용할 경우에는 진동레벨계의 과부하 출력이 진동기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  진동픽업의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표면에 일직선으로 설치한다.

3.3  감각보정회로

진동레벨계의 감각보정회로는 별도 규정이 없는 한 V특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  진동픽업(pick-up)의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다.

5.2.1.2  진동픽업의 설치장소는 완충물이 없고, 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다.

5.2.1.3  진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고, 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.

5.2.1.4  진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.

5.2.1.5  진동픽업 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부영향을 받지 않는 장소에 설치한다.

5.2.2  측정사항

요일별로 진동 변동이 적은 평일(월요일부터 금요일 사이)에 당해지역의 도로교통진동을 측정하여야 한다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

시간대별로 진동피해가 예상되는 시간대를 포함하여 2개 이상의 측정지점수를 선정하여 4시간 이상 간격으로 2회 이상 측정하여 산술평균한 값을 측정진동레벨로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

7.1  측정자료 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 진동레벨의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 측정진동레벨(최종값)은 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

7.1.1  디지털 진동자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분이상 측정하여 자동 연산․기록한 80 % 범위의 상단치인 L10값을 그 지점의 측정진동레벨로 한다.

7.1.2  진동레벨기록기를 사용하여 측정할 경우

5분 이상 측정․기록하여 다음 방법으로 그 지점의 측정진동레벨을 정한다.

7.1.2.1  기록지상의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.2.2  기록지상의 지시치의 변동폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간 내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.2.3  기록지상의 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변하는 경우에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값

7.1.3  진동레벨계만으로 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동레벨의 변화양상을 파악한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 50회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정진동레벨을 정한다.

7.1.3.1  진동레벨계의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치

7.1.3.2  진동레벨계의 지시치의 변화폭이 5 ㏈ 이내일 때에는 구간 내 최대치부터 진동레벨의 크기순으로 10개를 산술평균한 진동레벨

7.1.3.3  진동레벨계 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때에는 10.1 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10값. 다만, L10진동레벨을 측정할 수 있는 진동레벨계를 사용할 때는 5분간 측정하여 진동레벨계에 나타난 L10값으로 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

8.1.1  진동평가를 위한 보정

7.1에서 구한 측정진동레벨을 도로교통진동의 관리기준과 비교하여 평가한다.

8.2  측정자료의 기록

진동평가를 위한 자료는 10.5 도로교통진동 측정자료 평가표 [서식 4]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  ISO 2631-1, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements", (1997)

9.2  ISO 2631-2, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", (2003)

9.3  ISO 8608, "Mechanical vibration -- Road surface profiles -- Reporting of measured data", (1995)

10.0  부록

10.1  L10 진동레벨 계산방법

10.1.1  5초 간격으로 50회 판독한 판독치를 10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 1. 진동레벨기록지의 “가”에 기록한다.

10.1.2  레벨별 도수 및 누적도수를  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 1. 진동레벨기록지 “나”에 기입한다.

10.1.3  10.1 L10 진동레벨 계산방법 표 1. 진동레벨기록지 “나”의 누적도수를 이용하여 모눈종이 상에 누적도곡선을 작성한 후(횡축에 진동레벨, 좌측 종축에 누적도수를, 우측종축에 백분율을 표기) 90 % 횡선이 누적도곡선과 만나는 교점에서 수선을 그어 횡축과 만나는 점의 진동레벨을 L10 값으로 한다.

10.1.4  진동레벨계만으로 측정할 경우 진동레벨을 읽는 순간에 지시침이 지시판 범위 위를 벗어날 때(이때에 진동레벨계의 레벨범위는 전환하지 않음)에는 그 발생빈도를 기록하여  6회 이상이면 10.1.3에서 구한 L10값에 2 ㏈을 더해준다.

10.2  진동레벨 기록지

표 1.

진 동 레 벨 기 록 지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수
	누적도수
70 ㏈(V)	도 수
	누적도수
80 ㏈(V)	도 수
	누적도수
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.3  L10 계산예

L10 계  산  예

진동레벨기록지

가. 진동레벨기록판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	72	68	82	73	81	72	69	95	77
75	71	70	74	75	76	77	77	78	74
73	72	87	68	67	66	69	67	70	70
71	80	79	76	75	73	72	72	74	75
84	80	85	78	77	76	75	73	68	82

나. 도수 및 누적도수

끝 수		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
40 ㏈(V)	도 수
	누적도수
50 ㏈(V)	도 수
	누적도수
60 ㏈(V)	도 수													1		2		3		2
	누적도수														1		3		6		8
70 ㏈(V)	도 수	4		2		5		4		3		6		3		4		2		1
	누적도수		12		14		19		23		26		32		35		39		41		42
80 ㏈(V)	도 수	2		1		2		0		1		1		0		1
	누적도수		44		45		47		47		48		49		49		50
90 ㏈(V)	도 수
	누적도수
100 ㏈(V)	도 수
	누적도수

10.4  누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누적도수 곡선에 의한 L10값 산정예

누

적

도

수

백분율

(%)

50

40

30

20

10

0

50

60

70

80

90

100

0

100

90

50

진동레벨 dB(V)

L10값 : 81 ㏈(V)

10.5  도로교통진동 측정자료 평가표

[서식 4]

도로교통진동 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상 업 소 등	소재지 : 명 칭 :
3. 관 리 자
4. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기	진동레벨계명 : 기록기명 : 기타 부속장치 :
6. 측 정 환 경	지면조건 : 전자장 등의 영향 : 반사 및 굴절진동의 영향 :
7. 측정대상과 측정지점
도 로 구 조		교 통 특 성	측 정 지 점 약 도
차 선 수 : 도로유형 : 구 배 : 기 타 :		시간당 교통량 ( 대/hr) 대형차 통행량 ( 대/hr) 평균차속 ( ㎞/hr)	(지역구분 : )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

․측정진동레벨 :                ㏈(V)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료

소음·진동 공정시험기준
	ES 03403.2a
철도진동관리기준 측정방법	2015
(Measurement Method of Ground Vibration Emitted by Railbound Vehicle for Management Standards)

2015	ES 03403.2a

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 진동을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 진동관리기준 중 철도진동을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 진동레벨계

ES 03403.2a	2015

환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 중 진동레벨계의 구조·성능 세부기준에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 진동레벨기록기가 없는 경우에는 진동레벨계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.

3.2.3  진동레벨계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 진동레벨을 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 사용할 경우에는 진동레벨계의 과부하 출력이 진동기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.2.5  진동픽업의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표면에 일직선으로 설치한다.

3.3  감각보정회로

진동레벨계의 감각보정회로는 별도 규정이 없는 한 V특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

옥외측정을 원칙으로 하며, 그 지역의 철도진동을 대표할 수 있는 지점이나 철도진동으로 인하여 문제를 일으킬 우려가 있는 지점을 택하여야 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  진동픽업(pick-up)의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다.

5.2.1.2  진동픽업의 설치장소는 완충물이 없고, 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다.

5.2.1.3  진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고, 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.

5.2.1.4  진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.

5.2.1.5  진동픽업 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부영향을 받지 않는 장소에 설치한다.

5.2.2  측정사항

요일별로 진동 변동이 적은 평일(월요일부터 금요일 사이)에 당해지역의 철도진동을 측정하여야 한다.

5.3  측정시간

기상조건, 열차의 운행횟수 및 속도 등을 고려하여 당해지역의 1시간 평균 철도 통행량 이상인 시간대에 측정한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  분석절차

열차통과시마다 최고진동레벨이 배경진동레벨보다 최소 5 ㏈ 이상 큰 것에 한하여 연속 10개 열차(상하행 포함) 이상을 대상으로 최고진동레벨을 측정․기록하고, 그 중 중앙값 이상을 산술평균한 값을 철도진동레벨로 한다.  다만, 열차의 운행횟수가 밤․낮 시간대별로 1일 10회 미만인 경우에는 측정열차수를 줄여 그중 중앙값 이상을 산술평균한 값을 철도진동레벨로 할 수 있다. 진동레벨의 계산과정에서는 소숫점 첫째자리를 유효숫자로하고, 측정진동레벨(최종값)은 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

8.1.1  진동평가를 위한 보정

7.0에서 구한 측정진동레벨을 철도진동의 관리기준과 비교하여 평가한다.

8.2  측정자료의 기록

진동평가를 위한 자료는 10.1 철도진동 측정자료 평가표 [서식 5]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  ISO 2631-1, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements", (1997)

9.2  ISO 2631-2, "Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)", (2003)

9.3  ISO 14837-1, "Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 1: General guidance", (2005)

10.0  부록

10.1 철도진동 측정자료 평가표

[서식 5]

철도진동 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상	소 재 지 : 철도선명 :
3. 관 리 자
4. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
5. 측 정 기 기	진동레벨계명 : 기록기명 : 기타 부속장치 :
6. 측 정 환 경	지면조건 : 전자장 등의 영향 : 반사 및 굴절진동의 영향 :
7. 측정대상의 진동원과 측정지점
철 도 구 조		교 통 특 성	측 정 지 점 약 도
철도선구분 : 레일길이 : 기 타 :		열차통행량 : ( 대/hr) 평균 열차속도 : ( ㎞/hr)	(지역구분: )

8. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

․ 철도진동레벨 :                ㏈(V)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료